|  |
| --- |
| **Zadanie nr 2 -** Dostawa urządzenia do odczytu elektronicznych podzespołów samochodowych z wyświetlaczem Launch X-431 Pro. |
| **lp** | **Nazwa** | **Parametry techniczne** | **Ilość** |
| 1 | Tester diagnostyczny Launch X431 PRO | Funkcje diagnostyczne:* Odczyt kodów błędów;
* Identyfikacja jednostki sterującej;
* Odczyt bieżących parametrów;
* Możliwość przedstawienia parametrów bieżących w postaci graficznej;
* Testy członów wykonawczych;

Wyposażenie:1. DBScar II 16 pin OBD2;
2. Jednostka główna (tablet);
3. Walizka;
4. Bezpiecznik;
5. Przedłużka OBD;
6. Kabel z klipsami do zasilania;
7. Kabel do adapterów;
8. Ładowarka;
9. Złącza diagnostyczne:
* Bmw 20 pin
* Mercedes 38 pin
* Daewoo 12 pin
* Toyota 22 pin
* Toyota 17 pin
* Subaru 9 pin
* Kia 20 pin
* Honda 3 pin
* Mazda 17 pin
* VAG OBD1 2+2 pin
* Ssangyong 14 pin
* Mercedes Sprinter 14 pin
* Fiat 3 pin
* Przewód uniwersalny 3 pin
* Nissan 14 i 16 pin
* Mitsubishi Hyundai 12 i 16 pin
 | 1 kpl. |
| 1. Wykonawca zapewni dostęp do bezpłatnych aktualizacji (min. 12 miesięcy).
2. Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia w zakresie obsługi urządzenia oraz wsparcie techniczne w trakcie eksploatacji.
3. Forma płatności – przelew 30 dni;
4. Termin dostawy – 30 dni;
5. Gwarancja – min. 24 miesiące;
 |