**JRP.271.1.2.2023 Załącznik nr 1 do SWZ**

 **OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiot zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego – rok produkcji nie wcześniejszy niż 2022, samojezdnego podnośnika serwisowego (zwanego dalej „podnośnikiem”) do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” z siedzibą Orli Staw 2,
62-834 Ceków, który stanowi własność Zamawiającego.

1. **Wymagane parametry i wyposażenie techniczne:**
2. **Wymagania techniczne:**
	1. Układ podnoszenia – przegubowo - teleskopowy.
	2. Maksymalna wysokość podnoszenia (platformy) – min. 13,5 m.
	3. Maksymalna wysokość robocza – min.15,5 m.
	4. Maksymalny wysięg boczny podnośnika – min. 7,50 m.
	5. Wysokość podnośnika – max. 2,01 m.
	6. Szerokość podnośnika - max. 1,79 m.
	7. Długość podnośnika - max. 6,83 m.
	8. Rodzaj napędu podnośnika – elektryczny.
	9. Minimalne obciążenie kosza (platformy) – min. 225 kg.
	10. Minimalne wymiary kosza (platformy)– dł. min. 150cm, szer. min. 75cm.
	11. Obrót kosza (platformy) – min. 160⁰.
	12. Licznik godzin pracy podnośnika.
	13. Linia 230V doprowadzona do kosza (platformy).
	14. Światło ostrzegawcze.
	15. System ochrony przed przechyleniem.
	16. System zniżania awaryjnego.
	17. Przycisk zatrzymania awaryjnego.
	18. Wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów.
	19. Akumulatory litowo-jonowe.
	20. Wbudowana ładowarka akumulatorów.

**b) Wyposażenie**:

1. Gaśnica.
2. Instrukcja obsługi i bhp w języku polskim z uwzględnieniem zapobiegania awariom
i usuwania skutków awarii.
3. Katalog części zamiennych oraz schematy instalacji elektrycznej i hydraulicznej (również w wersji elektronicznej).
4. Dziennik konserwacji urządzenia.
5. Certyfikat CE.
6. Wszelkie inne pozwolenia, atesty i certyfikaty niezbędne do korzystania
z podnośnika przez Zamawiającego oraz do rejestracji w Urzędzie Dozoru Technicznego.

**3. Inne wymagania:**

1. Minimalny okres gwarancji jakości na podnośnik to: min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony Protokołu Odbioru.
2. Zapewnienie serwisu gwarancyjnego i napraw przez cały okres obowiązywania gwarancji jakości określony w ofercie.
3. W okresie obowiązywania gwarancji jakości zapewnienie przez Wykonawcę bezpłatnych przeglądów serwisowych podnośnika według terminów określonych
w instrukcji obsługi, książce serwisowej lub innym dokumencie zobowiązującym Zamawiającego do dokonywania przeglądów serwisowych. W celu wykonania przeglądu serwisowego Zamawiający pozostawia podnośnik do dyspozycji Wykonawcy w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”,
Orli Staw 2, 62-834 Ceków.
4. Wszystkie koszty związane z gwarancją jakości i przeglądami serwisowymi takie jak dojazd do miejsca wykonania naprawy/ przeglądu, części zamienne, części szybkozużywające się, robocizna, materiały eksploatacyjne, smary, oleje itp. na użytek napraw gwarancyjnych i przeglądów serwisowych w okresie gwarancji jakości pokrywa Wykonawca.
5. Bieg gwarancji jakości rozpoczyna się od daty podpisania przez obie strony Protokołu Odbioru.
6. Zaleca się, aby Wykonawca był autoryzowanym dystrybutorem producenta oferowanego podnośnika.
7. Szkolenie min. 5 pracowników Zamawiającego na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” w zakresie uruchomienia, eksploatacji, konserwacji, naprawy dostarczonego podnośnika. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie personelu Zamawiającego. Szkolenie zakończy się najpóźniej w dniu odbioru.

Wszędzie tam, gdzie przedmiot zamówienia jest opisany poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do opisanych w SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty **Wykaz rozwiązań równoważnych** wraz
z ich opisem lub normami oraz z oświadczeniem dotyczącym zgodności zaproponowanych rozwiązań równoważnych z wymaganiami/cechami/kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.