……………………………………

……………………………………

……………………………………

(Nazwa i adres Wykonawcy)

**Formularz specyfikacji technicznej oferowanych przedmiotów w zakresie IV części**

**AGD**

**Uwagi ogólne!**

1. Zamieszczone poniżej rysunki (widoki poglądowe) należy traktować jako wzorzec, stanowiący element poglądowy – mający służyć ukazaniu ogólnej koncepcji przedmiotu zamówienia.
2. Należy sugerować się jedynie funkcjami i wymiarami podanymi w wyszczególnionych parametrach.
3. Zaoferowany przez Wykonawcę przedmiot musi spełniać minimalne wymagania postawione w tabeli formularza specyfikacji technicznej.
4. **Czajnik elektryczny - 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy:  czajnik-szklany-17l-bezprzewodowy-adler-ad-1225 |  |  |
|  | Pojemność: | min. 1,5 l | …………………………. |
|  | Moc | min. 2 000 W | ………………………… |
|  | Wskaźnik poziomu wody | wymagane |  |
|  | Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu wody | wymagane |  |
|  | Filtr zatrzymujący osady | wymagane |  |
|  | Termoizolująca obudowa (zabezpieczenie przed poparzeniem) | wymagane |  |

1. **Blender – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy :  Blender ręczny MultiQuick 5 Vario MQ 5245 WH | Braun PL |  |  |
|  | Zasilanie | sieciowe |  |
|  | Regulacja obrotów | mechaniczna-skokowa |  |
|  | Tryby pracy | min. 2 | ………………….. |
|  | Zestaw wyposażony w blender, kielich, blender kielichowy, trzepaczkę, szatkownicę | wymagane |  |
|  | Przycisk do łatwego usuwania akcesoriów | wymagane |  |

1. **Robot kuchenny planetarny – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy :  ROBOT-KUCHENNY-PLANETARNY-MIKSER-BLENDER-2500W-MIS-EAN-GTIN-5902230900585 |  |  |
|  | Materiał: | tworzywo sztuczne oraz stal |  |
|  | Moc | min. 1 500W | ………………. |
|  | Regulacja prędkości | min. 4 stopniowa |  |
|  | Rotacja planetarna | wymagane |  |
|  | Pojemność misy | min. 3l | …………………. |
|  | Pojemność kielicha blenderowego | min. 1,0 l | …………………. |
|  | Wyposażony w hak, mieszadło, ubijaczkę, sitka do mięsa, | wymagane |  |
|  | Antypoślizgowe nóżki | wymagane |  |
|  | Zabezpieczenie przed nieprawidłowym montażem | wymagane |  |
|  | Automatyczne zatrzymanie podczas podniesienia głowicy | wymagane |  |

1. **Odkurzacz – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy : |  |  |
|  | Rodzaj odkurzacza | bezworkowy |  |
|  | Zasilanie | sieciowe |  |
|  | Poziom hałasu | max. 80 dB | ………………. |
|  | Elastyczny wąż oraz ergonomiczna rączka | wymagane |  |
|  | Długość przewodu zasilania | min. 5 m | ………………. |
|  | Przezroczysty pojemnik na kurz | wymagane |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia | wymagane |  |
|  | Kołowy system jezdny | wymagane |  |
|  | Wyposażony w filtr wylotowy i ochronny na silnik | wymagane |  |
|  | Dodatkowe ssawki | min. 2 | ………………. |

1. **Żelazko – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy :  PHILIPS 5000 Series DST5040/80 Żelazko - niskie ceny i opinie w Media Expert |  |  |
|  | Moc | min. 2 400W | ………………. |
|  | Rodzaj żelazka | parowe | ………………. |
|  | Pojemność zbiornika na wodę | min. 250 ml | ………………. |
|  | Wytwarzanie pary [g/min] | min. 40 g/min | ………………. |
|  | Antypoślizgowy uchwyt | wymagane |  |
|  | Regulacja strumienia pary | wymagane |  |
|  | Spryskiwacz | wymagane |  |
|  | Automatyczne wyłączenie żelazka | wymagane |  |

1. **Przedłużacz – 2 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy :  DPM-PP12-_3_m_-g__ra |  |  |
|  | Typ | przedłużacz sieciowy |  |
|  | Długość przewodu | min. 1,5m | ………………. |
|  | Liczba gniazd | min. 4 gniazd | ………………. |

1. **Wentylator– 3 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy : |  |  |
|  | Wymiary: | szerokość całkowita czaszy: min. 43 cm  wysokość całkowita: min. 130 cm | szerokość: ……………  wysokość:…………….. |
|  | Moc | min. 50W | ………………. |
|  | Zasilanie | sieciowe |  |
|  | Liczba poziomów mocy | min. 3 | ………………. |
|  | Regulacja wysokości | wymagane |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia | wymagane |  |
|  | Regulacja prędkości nawiewu | wymagane |  |

1. **Suszarka elektryczna – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy :  Suszarka Electrolux EW6C428WP - Opinie, Cena |  |  |
|  | Wymiary: | głębokość: 63 cm (+/ 5cm)  szerokość: 60 cm (+/- 5cm)  wysokość: 85 cm (+/- 5 cm) | głębokość: ……………  szerokość: ……………  wysokość:…………….. |
|  | Silnik inwerterowy | wymagane |  |
|  | Pojemność suszarki | min. 8 kg | …………………. |
|  | Poziom hałasu | max. 85 dB | …………………. |
|  | Programy suszenia | min. 6 | …………………. |
|  | Wyświetlacz elektroniczny | wymagane |  |
|  | Możliwość montażu na pralce | wymagane |  |
|  | Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | wymagane |  |
|  | Opóźnienie startu pracy | wymagane |  |
|  | Czujnik wilgotności | wymagane |  |
|  | Wskaźnik przebiegu programu | wymagane |  |
|  | Wybór stopnia i czasu suszenia | wymagane |  |

1. **Pralka – 1 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy :  Pralka Electrolux EW8F229SP PerfectCare - Opinie, Cena |  |  |
|  | Wymiary: | głębokość: 60 cm (+/ 5cm)  szerokość: 60 cm (+/- 5cm)  wysokość: 85 cm (+/- 5cm) | głębokość: ……………  szerokość: ……………  wysokość:…………….. |
|  | Silnik inwerterowy | wymagane |  |
|  | Pojemność znamionowa | min. 8 kg |  |
|  | Poziom hałasu | max. 85 dB |  |
|  | Programy prania | min. 6 | …………………. |
|  | Wyświetlacz elektroniczny | wymagane |  |
|  | Opóźnienie startu pracy | wymagane |  |
|  | Regulacja temperatury | wymagane |  |
|  | Automatyczne dobranie parametrów prania | wymagane |  |
|  | Możliwość skrócenia czasu prania | wymagane |  |
|  | Możliwość zatrzymania cyklu | wymagane |  |
|  | Wskaźnik przebiegu programu | wymagane |  |
|  | Blokada przedwczesnego otwarcia drzwi | wymagane |  |

1. **Suszarka do włosów – 2 szt.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wyszczególnienie parametrów** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca wpisując w pustych polach rzeczywiste parametry)** |
|  | Rysunek poglądowy :  Suszarka do włosów REMINGTON D3190 IONIC DRY 2200W - Sklep, Opinie, Cena w  Allegro.pl |  |  |
|  | Moc | min. 2000W | ………………. |
|  | Liczba prędkości nadmuchu | min. 2 | ………………. |
|  | Liczba zakresów temperatury | min. 3 | ………………. |

*…………………………………….., data ………………………*

Uwaga! *Formularz należy złożyć* ***w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym****, zgodnie z przepisami Rozporządzenia z dn. 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452).*