**Załącznik nr 5a do SWZ**

**Standardy zimowego utrzymania dróg**

**Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach**

**zarządzanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Standard** | **Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu** | **Dopuszczalne odstępstwa od standardu** |
| **Po ustaniu opadów śniegu** | **Od stwierdzenia występowania zjawisk** |
| 1. | **III** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokościJezdnia posypana na:- skrzyżowaniach z drogami,- skrzyżowaniach z koleją,- odcinkach o pochyleniu > 4%,- przystankach autobusowych,- innych miejscach ustalonych przez zarząd drogi. | - luźny - 6 godz.- zajeżdżony - występuje - zaspy, języki śniegowe:  lokalnie - 6 godz.- utrudnienia dla  samochodów  osobowych | W miejscach wyznaczonychgołoledź - 5 godz.szron - 5 godz.szadź - 5 godz.pośniegowa - 6 godz.lodowica - 6 godz. |
| 2. | **IV** | Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny - 8 godz.- zajeżdżony - występuje- języki śniegowe - występują- zaspy - do 8 godz.Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | w miejscach wyznaczonychgołoledź - 8 godz.pośniegowa - 10 godz.lodowica - 8 godz. |
| 3. | **V** | Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu. | - luźny - 16 godz.- zajeżdżony - występuje- nabój śnieżny - występuje- zaspy - do 24 godz.Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz. | w miejscach wyznaczonychgołoledź - 8 godz.pośniegowa - 10 godz. |
| 4. | **VI** | Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb. Jezdnia posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez PZD. | - luźny - występuje- zajeżdżony - występuje- nabój śnieżny - występuje- zaspy - występują do 48 godz. | W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 10 godz. |