ZP.271.41.2023 Kosakowo 12.12.2023r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**II Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

***Remont hali sportowej SP Mosty – wymiana okien i drzwi***

Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 4**

**Rysunek A-02 zawiera nieczytelne informacje o wymiarach głębokości słupów i rygli fasady aluminiowej. Proszę o podanie wymiarów głębokości słupów fasady aluminiowej oraz rygli. Alternatywnie proszę o podanie dopuszczalnego obciążenia wiatrem na fasadę aluminiową (Pk), które należy przyjąć do obliczeń. Pozwoli to na dobranie odpowiedniej głębokości słupów oraz rygli aluminiowych.**

ODPOWIEDZ 4

Informacje takie znajdują się w pkt 2.4.1 opracowania opinia techniczna

**Pytanie 5**

**Czy fasada posiada wymagania akustyczne, jeśli tak, proszę podać parametry?**

ODPOWIEDŹ 5

Nie określono wymagań akustycznych.

**Pytanie 6**

**Czy konieczne jest uwzględnienie lakierowania lakierem z odpornością morską typu SEASIDE?**

ODPOWIEDŹ 6

Z uwagi na lokalizację obiektu , tak

**Pytanie 7**

**Zaproponowana w poprzednim pytaniu szyba spełnia warunki obciążeń statycznych i izolacyjności termicznej. W związku z tym, prosimy o możliwość zmiany pakietu szklanego na 6 ESG ANTISOL GRAFIT/16TGI/4 ESG ENp2/16TGI/44,2 VSG, który będzie spełniał warunki obciążeń statycznych i izolacyjności termicznej wymaganej przez Zamawiającego**

ODPOWIEDŹ 7

Jeżeli zastosowany pakiet spełnia warunki obciążeń statycznych dla określonej strefy wiatrowej, oraz utrzyma parametr izolacyjności termicznej określony w dokumentacji technicznej jest możliwość zastosowania proponowanego rozwiązania.

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

 **Wójt Gminy Kosakowo**

 **Marcin Majek**