1. **Basenowe liny torowe**

Cechy produktu:

* średnica dysków: Ø **100mm**
* długości: **25m**
* ilość sztuk: **5**
* ciężar: ok. 35kg
* kolory naprzemiennie: biały, niebieski, czerwony (kolorystyka rekomendowana przez FINA)
* linki stalowe 4mm ze stali nierdzewnej AISI316 zakończone sprężyną i mechanizmem napinającym
* materiał dysków: polietylen z domieszką stabilizatora UV w ilości min. 8000ppm

Uwaga:

* Liny powinny w pełni zapobiegać powstawaniu fal, tj. zapewnić efektywność w tej kwestii poprzez wykorzystanie technologii “Flow through” – umożliwiającej przepływ wody przez krążki w połączeniu z ich odpowiednią wagą.
* Wymagane referencje i certyfikaty Polskiego Związku Pływackiego oraz Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

