Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr KR.251.14.2021

Opis przedmiotu zamówienia na: „ **dostawę wykładziny podłogowej wraz z kompletnym osprzętem dla Kempingu „Relax” przy ul. Słowackiego 1 w Świnoujściu”**

Parametry techniczne wykładziny obiektowej/przemysłowej:

**Dane techniczne:**

- Format wykładziny: **Rolka** **(przycięte kawałki 8 szt. wg poniższego opisu zawinięte na rolce ) ,** - Grubość warstwy użytkowej:**0,50 mm** - Grubość całkowita: **2,2 mm** - Waga całkowita: **1,95 kg/m2** - Klasa palności: **Cfl-s1** - Przeznaczenie: Obiektowe - **klasa 33** - intensywne użytkowanie - Przeznaczenie: Przemysłowe – **klasa 42** - średnio intensywne użytkowanie - Antypoślizgowość: **Tak - klasa DS.** - Grupa ścieralności: **T – najwyższa** - Producent:  **polski –** preferowany kolor: **odcienie szarości**

-kolor listwy przypodłogowej: **metalic 61**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa asortymentu** | **j.m.** | **Ilość** |
| 1 | Szerokość rolki: 3,20 mb ( 3,20 mb x 3,05 mb= 9,76 x 2 kawałki = 19,52 m2 ) | m2 | 19,52 |
| Szerokość rolki: 4,15 mb ( 4,15 mb x 3,65 mb= 15,15 x 9 kawałki = 136,33 m2 ) | m2 | 136,33 |
| Łącznie wykładzina przycięta w 8 w/w kawałkach | **m2** | **155,85** |
| 2 | Taśma dwustronna do wykładziny | szt. | 6 |
| 3 | Listwy przypodłogowe kolor dopasowany do koloru wykładziny | Szt. | 32 |
| 4 | Zakończenia lewe kolor dopasowany do koloru wykładziny i listew | szt. | 16 |
| 5 | Zakończenia prawe kolor dopasowany do koloru wykładziny i listew | szt. | 16 |
| 6 | Narożniki wewnętrzne kolor dopasowany do koloru wykładziny i listew | szt. | 48 |
| 7 | Łączniki kolor dopasowany do koloru wykładziny i listew | szt. | 20 |

**Do oferty należy dołączyć zdjęcia lub link do zdjęć rodzajów /kolorów wykładziny oraz listew, narożników, łączników, zakończeń do wyboru przez Zamawiającego oraz atesty /certyfikaty/deklaracje zgodności na wykładzinę.**

Przedmiot zamówienia należy dostarczyć na adres: Kemping Relax ul. Słowackiego 1, 72-600 Świnoujście