Wołomin, 15.03.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.26.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Remont drogi powiatowej Nr 4337W Stary Kraszew (ul. Szkolna) – Nowy Kraszew (ul. Jana Pawła II), gm. Klembów.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zamieszczeniem przez Zamawiającego do postępowania jednego wzoru formularza cenowego, proszę o jednoznaczne określenie (zamieszczenie wzorów), jaki formularz cenowy należy załączyć do oferty, a jaki przed podpisaniem umowy?

Zamieszczony przez Zamawiającego wzór formularza cenowego spełnia jednocześnie przesłanki wymaganego do załączenia formularza do oferty jak i formularza do umowy.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do oferty należy załączyć aktualny formularz cenowy załączony do postępowania.

2. W formularzu cenowym brakuje pozycji dotyczącej rozbiórki istniejącego chodnika - proszę o wyjaśnienie / dodanie pozycji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że formularz został uzupełniony o brakującą pozycję.

3. W formularzu cenowym wykonanie chodnika przewidziano z kostki gr. 6 cm natomiast w SWZ i opisie zgłoszenia przewidziano chodnik z kostki brukowej gr. 8 cm - proszę o wyjaśnienie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że chodnik należy wykonać z kostki betonowej szarej, gr. 8 cm.

4. Czy w zakres robót będzie wchodziło wykonanie zjazdów z kruszywa lub kostki brukowej? (poza zjazdami z kostki brukowej w poz. 25 (wizja lokalna wskazuje na większą liczbę zjazdów) i regulacją zjazdów w poz. 26),

Odpowiedź: Zamawiający informuje, zgodnie z założeniami projektowymi należy przewidzieć regulację zjazdów z kostki betonowej (poz. 26 FC) na powierzchni niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania zjazdu przy ewentualnej różnicy wysokości powstałej po wykonaniu nowej nawierzchni jezdni, to samo tyczy się zjazdów z kruszyw (uwzględnione w poz. 21 d. 2.3). Zamawiający nie przewiduje remontu zjazdów innych niż zlokalizowane w śladzie istniejącego chodnika.

5. Czy w zakres robót będzie wchodziło wykonanie przepustów pod zjazdami? Na pzt zaznaczono zjazdy i przepusty pod zjazdami linią przerywaną. - proszę o uszczegółowienie/dodanie pozycji w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z założeniami projektowymi przewidziano oczyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami (poz. 34) oraz oczyszczenie i profilowanie rowu odwadniającego, projekt nie zakłada wymiany przepustów pod zjazdami.

6. W związku z zapisem w SWZ dot. dowiązania wysokościowego proszę o informację, czy w zakres robót będzie wchodziła np. regulacja przepustów pod istniejącymi zjazdami?

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 5.

7. Czy istniejąca kapliczka (w okolicy skrzyżowania z ul. Folwark) nie będzie kolidowała z prowadzonymi pracami i nie będzie konieczne jej przestawienie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie przewiduje potrzeby przestawienia kapliczki.

8. Czy w zakres prac będzie wchodziła wycinka drzew (np. w istniejących rowach)? Po czyjej stronie będzie ewentualne uzyskanie pozwolenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z założeniami projektowymi nie przewiduje się wycinki drzew, należy wykonać karczowanie roślinności w rowach oraz ewentualną przycinkę gałęzi przekraczających skrajnię drogową.

9. W związku z przewidzianą rozbiórką i wykonaniem nowego chodnika, proszę o informację, czy w wyniku prowadzonych prac nie zajdzie konieczność przestawienia ogrodzeń/regulacja wysokościowa cokołów itp.?

Odpowiedź: Zamawiających informuje, że w ramach prowadzonych robót remontowych oraz zgonie z założeniami projektowymi nie przewiduje potrzeby przebudowy istniejących ogrodzeń.

10. W SWZ dokonano zapisu dot. wykonania wymiany nawierzchni chodnika z kostki betonowej na nawierzchnię z kostki betonowej szarej gr. 8 cm – czy w zakresie jest tylko wymiana nawierzchni cez wymiany krawężników/oporników/obrzeży?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres robót został wskazany w załączonej do postępowa

11. Proszę o potwierdzenie, iż w zakres robót będzie wchodziło wykonanie/miana 4 szt. przepustów pod drogą? Z PZT wynika iż należy wykonać pod drogą przepusty z rur betonowych o średnicy 60cm, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie przepustów pod drogą z rur PEHD o tej samej średnicy?

Odpowiadając na powyższe pytania proszę jednocześnie o zaktualizowanie w zakresie obmiarów i opisów formularza cenowego, niezbędnego do dołączenia do oferty.

Odpowiedź: Do remontu przewidziano przepusty znajdujące się pod drogą.

12. W zawiązku z planowanym udziałem w niniejszym postepowaniu, wykonawca prosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, czy ilość (0,000059025; ha) wskazana w pozycji 3.d.1.2 (Karczowanie krzaków i poszycia ...) przedmiaru robót drogi nr 4337W, jest prawidłowa?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem SWZ oferent ma obowiązek przeprowadzić wizję w terenie.

13. Czy ilość robót związanych z czyszczeniem przepustów pod zjazdami i drogami w ilości 103,00 m (poz. 33 d 2.8 przedmiaru robót) jest prawidłowa, ponieważ według przekazanej dokumentacji projektowej ilość istniejących przepustów wynosi ok. 380,00 mb (z czego ok. 50,00 mb, to przepusty betonowe DN 600, pod drogą).

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 5.

14. Proszę o wskazanie średnicy i materiałów, z których zostały wykonane istniejące przepusty po zjazdami. Przekazana dokumentacja projektowa, nie zwiera taki informacji.

Odpowiedź: Odpowiedzi udzielono przy pytaniu nr 5.

15. Czy zakres inwestycji zawiera montaż znaku U-18a (lustro)? Ponieważ jest w projekcje a brak w przedmiarze.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy

16. Czy zakres inwestycji zawiera wykonanie (malowanie na jezdni) dwóch znaków A-17? Ponieważ są w projekcje a brak w przedmiarze.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy

17. Czy zakres inwestycji zawiera montaż znaków "D" w ilości 8 sztuk, jak wynika z projektu, czy tylko 6 jak zostało to uwzględnione w przedmiarze?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy

18. Czy zakres inwestycji zawiera montaż barier U-11a w ilości 126,00 mb., jak wynika z projektu, czy tylko 4 szt. jak zostało to uwzględnione w przedmiarze?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.

19. Czy zakres inwestycji zawiera montaż znaków "D" w ilości 8 sztuk, jak wynika z projektu, czy tylko 6 jak zostało to uwzględnione w przedmiarze?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.

20. W związku z informacjami zawartymi w dokumencie "ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA", dział: Zakres robót remontowych, została zawarta informacja o remoncie przepustów pod jezdnią - która jest bardzo ogólnikowym stwierdzeniem, Wykonawca prosi o dokładne określenie zakresu robót, które wykonawcy powinni uwzględnić w wycenie - kosztorysie ofertowym, oraz przekazanie szczegółów konstrukcyjnych projektowanych wzmocnień dna wylotów i skarp przy rowie, zadrukiem z kamienia polnego.

Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.

21. W związku z informacjami zawartymi w dokumencie "ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA", dział: Zakres robót remontowych, została zawarta informacja o remoncie przepustów pod jezdnią - która jest bardzo ogólnikowym stwierdzeniem, Wykonawca prosi o dokładne określenie zakresu robót - czy remont ma polegać na wymianie istniejących przepustów betonowych DN 600?

Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.

22. W związku z zawartą informacją w poz. 24 d. 2.5 przedmiaru robót (Wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm ... w ilości 695,33 m2, wykonawca prosi o informację, czy zakres robót związanych z budową chodnika, obejmuje wbudowanie zewnętrznego oporu (np. obrzeże betonowe), ponieważ przedmiar robót nie zawiera takiej pozycji a w przekazanej dokumentacji projektowej nie ma przekrojów normalnych ani przekrojów / szczegółów konstrukcyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.

23. Wykonawca prosi o potwierdzenie jednostek obmiarowych (szt.), które zostały wskazane w pozycjach: 41 d.3.2. / 42 d.3.2. / 43 d.3.2. przedmiaru robót.

Odpowiedź: Zamawiający załączył aktualny formularz cenowy.

24. Wykonawca prosi o przekazanie szczegółów konstrukcyjnych, według których powinny być odtworzone istniejące rowy.

Odpowiedź: Zamawiający załącza rysunki z przekrojem normalnym.

25. Wykonawca prosi o potwierdzenie ilości urządzeń do regulacji pionowych (5 szt.) - wskazanych w pozycjach: 34 d.2.9. przedmiaru robót, ponieważ przekazany projekt (skan projektu z wersji papierowej), jest nieczytelni, co uniemożliwia wykonawcom przeprowadzenia dokładnej weryfikacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że formularz cenowy zawiera obmiary, jednocześnie informuję, że zgodnie z zapisem SWZ oferent ma obowiązek przeprowadzić wizję w terenie.

26. Proszę o zamieszczenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych dotyczących przedmiotowego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający załącza Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu