|  |
| --- |
| **Kosztorys ofertowy** |
| **Lp** | **Kod** | **Opis** | **Jm** | **Ilość robót** | **Cj roboty [PLN]** | **Wartość [PLN]** |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | KNNR 1 0518-0201 | Ułożenie ścieków prefabrykowanych z płyt korytkowych grubości 20 cm na podbudowie | m |  10,000 |   |  |
| 2 | KNNR 1 0518-0201 | Ułożenie ścieków prefabrykowanych z płyt korytkowych - ściek skarpowy (analogia) | m |  2,500 |  |   |
| 3 | KNNR 1 0514-0100 | Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi | m2 |  3,000 |  |   |
| 4 | KNNR 6 1302-0200 | Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna skarp,grubość namułu 20 cm | m |  15,000 |  |  |
|  |
|  | Wartość kosztorysowa:Podatek VAT (VAT) = 23%WK: | PLNPLN |
|  | **Wartość końcowa:** | **PLN** |