Biały montaż - standard

W umywalkach i zlewach zamontować baterie wody zimnej i ciepłej. Rodzaj baterii zgodnie z oznaczeniami na rysunkach i spisem wyposażenia w poszczególnych pomieszczeniach. Umywalki, zlewy i baterie podłączyć do odpowiednich instalacji. Całe wyposażenie do ostatecznej akceptacji Inwestora w razie rozbieżności kierować się rysunkami wyposażenia i oznaczeniami na rysunkach.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bateria prysznicowa ścienna | Bateria prysznicowa ścienna, podtynkowa. Powłoka chromowana. Metalowa rozeta i dźwignia. Kolor: chrom. | Bateria prysznicowa podtynkowa GROHE EUROSMART ścienna, chrom 19451002 -  supernowa |
| Bateria umywalkowa | Bateria umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa. Wylewka stała. Kolor: chrom. | SAN-ECO bateria umywalkowa stojąca 1-uchwytowa 1-otworowa chrom z zestawem  montażowym - umywalkowe jednouchwytowe / baterie umywalkowe / armatura  natynkowa - ABC Łazienki |
| Bateria umywalkowa łokciowa dla niepełnosprawnych | Bateria umywalkowa sztorcowa, jednouchwytowa, łokciowa. Wylewka stała. Kolor: chrom. | Ferro Vasto Medico bateria umywalkowa stojÄca BVAM2 |
| Bateria umywalkowa łokciowa | Bateria umywalkowa jednouchwytowa, łokciowa, stojąca. Z przedłużoną wylewką. Kolor: chrom. | Bateria zlewozmywakowa stojąca łokciowa dla Niepełnosprawnych |
| Bateria zlewozmywakowa z przedłużonym uchwytem | Bateria umywalkowa jednouchwytowa, łokciowa, stojąca. Z przedłużonym uchwytem i obrotową wylewką. Kolor: chrom. |
| Bateria zlewozmywakowa | Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, stojąca. Z obrotową wylewką. Kolor: chrom. | BATERIA ZLEWOZMYWAKOWA STOJĄCA DARIA CHROM 7499731603 - Allegro.pl |
| Komora gospodarcza montowana na wysokości 50 cm | Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej z zabudową tylną. Zestaw z syfonem z korkiem.  + Bateria ścienna jednouchwytowa, z ruchową, przedłużoną wylewką, do komór gospodarczych. Kolor: chrom. | ➊➋➌ Bateria Kuchenna Oras Vega 1837U ® Kran Kuchenny Ścienny · Cena Ceny  Wymiary Opinie Promocje - Lazienkarium.plKOMORA GOSPODARCZA ZE STALI NIERDZEWNEJ Z ZABUDOWĄ TYLNĄ OSMA 2030003779 W  KOMPLECIE SYFON Z KORKIEM NARZĘDZIA HYDRAULIKA ELEKTRYKA SKLEP BORYSOWSKI |
| Kratka odpływowa | Kratka odpływowa stalowa. | Akcesoria do hydrauliki Ferro Kratka odpływowa odpływ boczny DN50 (450.0) - zdjęcie 1 |
| Pisuar | Pisuar ceramiczny. Dopływ wody z góry. Montaż ścienny. Kolor: biały. | Pisuar FELIX KOŁO - Pisuary i akcesoria - w atrakcyjnej ... |
| Słuchawka prysznicowa | Słuchawka prysznicowa podtynkowa z wężem gładkim. Kolor chrom. | HANSGROHE LOGIS BATERIA PODTYNKOWA+DESZCZOWNICA 25 7150044707 - Allegro.plWąż prysznicowy Kohlman Wąż prysznicowy gładki 175 cm W175 - Opinie i ceny  na Ceneo.pl |
| Umywalka 50x45 cm | Umywalka półokrągła, wisząca, o wymiarach ok. 50 x 45 cm. Głębokość min. 35 cm. Z jednym otworem, przelewem i półnogą. Wyposażona w korek. Materiał: ceramika. Kolor: biały. |  |
| Umywalka dla niepełnosprawnych | Umywalka dla niepełnosprawnych wisząca, zwykła. Wymiary min. 55x55 cm. Z jednym otworem, przelewem i syfonem dekoracyjnym chromowanym. Wyposażona w korek. Materiał: ceramika. Kolor: biały. | Umywalka VILLEROY&BOCH O.NOVO VITA 60x49cm, dla niepełnosprawnych, z  zestawem przelewowym, CeramicPlus, biała 711963R1 |
| Umywalka wpuszczana w blat | Umywalka zwykła, wpuszczana w blat, okrągła lub owalna. Wymiary min. 50x45 cm. Z jednym otworem i przelewem. Wyposażona w korek. Materiał: ceramika. Kolor: biały. | ALTERNA - Ceramika łazienkowa - PROMOCJA |
| Umywalka wpuszczana w blat | umywalka prostokątna 60cm wpuszczana w blat. Wyposażona w korek. Materiał: ceramika. Kolor: biały. |  |
| Umywalka 45x 35 cm | Umywalka półokrągła, wisząca, o wymiarach ok. 45 x 35 cm. Z jednym otworem, przelewem i półnogą. Wyposażona w korek. Materiał: ceramika. Kolor: biały. |  |
| WC zwykłe | Miska ustępowa, lejowa, wisząca. Długość min. 55 cm. Szerokość min. 35 cm. Zestaw z deską i klapą wolno opadającą. Montaż na systemowych stelażu podtynkowym. Kompletowana z przyciskiem spłukującym prostokątnym, chromowanym, do stelaża podtynkowego, z dwudzielnym spłukiwaniem. | Przycisk spłukujący do wc szczotkowany grafit Grohe - termicotychy.plKoÅo Nova Pro miska WC wiszÄca M33103000 |
| WC dla niepełnosprawnych | Miska ustępowa, lejowa, wisząca, dla osób niepełnosprawnych. Długość min. 70 cm. Szerokość min. 35 cm. Zestaw z deską i klapą wolno opadającą. Montaż na systemowych stelażu podtynkowym. Kompletowana z przyciskiem spłukującym prostokątnym, chromowanym, do stelaża podtynkowego, z dwudzielnym spłukiwaniem. | Przycisk spłukujący do wc szczotkowany grafit Grohe - termicotychy.plKoło Nova Pro Bez Barier miska WC ustępowa lejowa wisząca dla osób  niepełnosprawnych biała M33500000 - Lazienkaplus.pl |
| Złączka do węża | Zawór czerpalny ze złączką do węża. Głowica z pokrętłem motylkowym. Kolor: chrom. |  |