**Zamawiający:**

Gmina Miejska Przemyśl

Rynek 1

37 – 700 Przemyśl

**FORMULARZ OFERTY**

**ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1**

Ja/my\* niżej podpisani:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

działając w imieniu i na rzecz:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

Adres Wykonawcy: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Kraj: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

REGON: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NIP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

KRS: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ lub

CEiDG: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Numer telefonu: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

adres e-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Wykonawca jest:

mikro\*

małym\*

średnim\*

innym przedsiębiorcą\*

\* postawić „X” przy właściwym

***Mikroprzedsiębiorstwo*** *– przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro.*

***Małe przedsiębiorstwo –*** *przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro.*

***Średnie przedsiębiorstwo –*** *przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.*

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ***EKOLOGICZNIE I KOMFORTOWO – ZMIENIAMY TRANSPORT MIEJSKI W PRZEMYŚLU – ETAP 1 – ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1 –*** ***DOSTAWA 6 SZTUK ELEKTROBUSÓW MIEJSKICH 12M WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DO ICH ŁADOWANIA,* SKŁADAMY OFERTĘ** na realizacjęprzedmiotu zamówienia w zakresie określonymw Specyfikacji Warunków Zamówienia, na następujących warunkach:

1. **cena oferty brutto za realizację całego zamówienia wynosi**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł (słownie: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ zł. brutto)
2. Cena oferty za wykonanie zamówienia została skalkulowana zgodnie z poniższym formularzem cenowym (należy dokonać stosownych obliczeń):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Opis poszczególnych elementów zamówienia** | **Nazwa PRODUCENTA oferowanego przedmiotu zamówienia (elementu) *–*** *wpisać obowiązkowo* | **Model i/lub symbol i/lub inne oznaczenie identyfikujące oferowany przedmiot zamówienia (element)** *– wpisać, jeżeli występują* | **Cena jedn. netto za 1 sztukę/ komplet**[PLN] | **VAT**[PLN] | **Cena jedn. brutto za 1 sztukę/ komplet**[PLN] | **ilość** | **Wartość brutto** [PLN](kol. 6 x 7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Autobus elektryczny 12m** |  |  |  |  |  | **6** |  |
| **Zaprojektowanie, uzyskanie pozwoleń i wykonanie miejsc postojowych** |  |  |  |  |  | **1** |  |
| **Stacja transformatorowa** |  |  |  |  |  | **1** |  |
| **Stacja ładowania pantografowego** |  |  |  |  |  | **1** |  |
| **Stacjonarne ładowarki plug-in dwustanowiskowa** |  |  |  |  |  | **3** |  |
| **Tester diagnostyczny** |  |  |  |  |  | **1** |  |
| **Laptop do obsługi systemu informacji pasażerskiej oraz monitoringu** |  |  |  |  |  | **1** |  |
| **Mobilna ładowarka zapewniająca ładowanie typu plug-in (do celów warsztatowych** |  |  |  |  |  | **1** |  |
| **Mobilny podnośnik kolumnowy** |  |  |  |  |  | **1** |  |
|  |  | **Całkowita wartość brutto za wykonanie zamówienia:** |  |

1. Deklaruję/-my, że oferowany autobus posiadał będzie następujące parametry techniczne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **PARAMETR** | **Metodologia oceny** |
| **Podstawa oceny** | **Parametr deklarowany przez Wykonawcę** *(zaznaczyć „[x] ”)* |
| 1. 1.
 | Okres gwarancji całopojazdowej | 60 miesięcy i więcej | *[ ]*  |
| 48 - 59 miesięcy | *[ ]*  |
| 36 do 47 miesięcy | *[ ]*  |
|  | Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia oraz elementów konstrukcyjnych podwozia (ramy-kratownicy): | Elementy wykonane ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN–EN 10088 lub równoważna) lub aluminium niewymagające zabezpieczenia antykorozyjnego lub stali o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL - kataforezy) całej kompletnej konstrukcji w zamkniętym cyklu technologicznym  | *[ ]*  |
| Inne | *[ ]*  |
|  | Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego poszycia zewnętrznego nadwozia (elementy ścian bocznych, dachu, ściany przedniej, tylnej, drzwi i pokryw) | Blachy ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN–EN 10088 lub równoważna) lub aluminium, blachy ze stali obustronnie ocynkowanej o podwyższonej wytrzymałości zabezpieczone antykorozyjnie metodą katodowego lakierowania zanurzeniowego (KTL - kataforezy) całej kompletnej karoserii w zamkniętym cyklu technologicznym lub tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym lub tworzywa sztucznego niewzmacnianego włóknem szklanym charakteryzującego się bardzo wysoką odpornością na uderzenia oraz warunki atmosferyczne\*, niewymagające dalszego zabezpieczenia antykorozyjnego | *[ ]*  |
| Inne | *[ ]*  |
|  | Zużycie energii elektrycznej wg testu E-SORT 2 dla oferowanego autobusu (w kWh/km) | zużycie niższe lub równe 0,85 kWh/km | *[ ]*  |
| zużycie wyższe od 0,85 kWh/km do 0,90 kWh/km | *[ ]*  |
| zużycie wyższe od 0,90 kWh/km do 0,95 kWh/km | [ ]  |
| zużycie wyższe 0,95 kWh/km do 1,00 kWh/km | [ ]  |
|  | Ilość miejsc siedzących ogólnie w autobusie (nie licząc siedzenia kierowcy ani siedzeń rozkładanych) | 28 i więcej | *[ ]*  |
| 26-27 miejsc | *[ ]*  |
| 25 miejsc | *[ ]*  |
|  | Ilość miejsc siedzących dostępnych z niskiego poziomu podłogi (nie licząc siedzeń rozkładanych) | 9 i więcej | *[ ]*  |
| 7-8 miejsc | *[ ]*  |
| 6 miejsc | *[ ]*  |
|  | Spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w zakresie wytrzymałości konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskich (homologacja udzielona zgodnie z Regulaminem nr 66 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) – Jednolite przepisy dotyczące homologacji dużych pojazdów pasażerskich w zakresie wytrzymałości ich konstrukcji nośnej, zawierającego serię poprawek 02 (Dz.U.UE.L.2011.84.1 z dnia 30 listopada 2011r. z późniejszymi zmianami) | Spełnia | *[ ]*  |
| Nie spełnia | *[ ]*  |
|  | Spełnienie wymogów homologacji typu pojazdu w odniesieniu do palności części w pomieszczeniu wewnętrznym, komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym lub odporności na działanie paliw lub smarów materiałów izolacyjnych stosowanych w komorze silnika i w każdym oddzielnym przedziale grzewczym (homologacja udzielona zgodnie z częścią I Regulaminu nr 118 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - Jednolite przepisy techniczne dotyczące palności materiałów używanych w konstrukcji niektórych kategorii pojazdów samochodowych oraz ich odporności na działanie paliw lub smarów (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 102 z dnia 2015.04.21 z późniejszymi zmianami). | Spełnia | *[ ]*  |
| Nie spełnia | *[ ]*  |

1. **DEKLARUJEMY**, że oferowany autobus będzie zużywał wg testu E-SORT 2 **\_\_\_\_ kWh/100 km** energii elektrycznej.

**UWAGA: w celu potwierdzenia zużycia energii elektrycznej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty kopii raportu technicznego drogowego zużycia energii E-SORT 2 zgodnie z wymaganiami SWZ.**

1. **OŚWIADCZAMY**, że zabezpieczenie antykorozyjne elementów konstrukcyjnych szkieletu nadwozia, podwozia i poszycia nadwozia zapewniają co najmniej 15 –sto letni okres eksploatacji autobusu bez konieczności stosowania przez Zamawiającego okresowych zabiegów konserwacyjnych, za wyjątkiem uzupełnienia ubytków mechanicznych, w czasie przeglądów okresowych.

**UWAGA: w celu potwierdzenia stosowania zabezpieczenia antykorozyjnego Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty opis zastosowanej technologii wraz z załączeniem wykazu materiałów i podaniem normy oraz gatunku stali a w przypadku potwierdzenia stosowania zabezpieczenia antykorozyjnego metodą cało pojazdowego katodowego lakierowania zanurzeniowego w ramach jednego zamkniętego cyklu technologicznego (kryterium T1) w tabelach dot. autobusów, Wykonawca załączy ponadto dokumentację techniczną i fotograficzną potwierdzającą przeprowadzenie procesu kataforezy, w tym wskaże miejsce jej przeprowadzania.**

1. **OŚWIADCZAMY**, że Zamówienie wykonamy w terminie do **420 dni** od daty zawarcia umowy.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy sięze SpecyfikacjąWarunków Zamówienia i akceptujemy wszystkie warunki w niej zawarte.
3. **OŚWIADCZAMY,** że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
4. **OŚWIADCZAMY**,że jesteśmy związani niniejsząofertąod dnia upływu terminu składania ofert do dnia wskazanego przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
5. **OŚWIADCZAMY,** że zapoznaliśmy sięz Projektowanymi Postanowieniami Umowy i **ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ**, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejsząofertą, na warunkach w nich określonych.
6. W związku z art. 225 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) **OŚWIADCZAMY**, że wybór naszej oferty będzie\*/nie będzie\* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 685 z późn. zm.).
7. Jeżeli powyżej zaznaczono „będzie” należy również wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazać ich wartość bez kwoty podatku zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług oraz wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

[nazwa (rodzaj) towaru lub usługi] (wartość netto) (stawka VAT)

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*
2. Wraz z ofertą **SKŁADAMY** następujące oświadczenia i dokumenty:
3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(**kwalifikowany podpis elektroniczny)*

***Informacja dla Wykonawcy:***

*Formularz oferty musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przekazany Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.*

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\* w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego do-tyczących* lub *zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO Wykonawca nie składa oświadczenia (usunięcie treści oświadczenia następuje np. przez jego wykreślenie).*

1 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).