Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| **Szlifierka magnetyczna do płaszczyzn z chłodzeniem wodnym:*** wymiary robocze stołu (mm) : 400-500 mm x 200-250 mm,
* maksymalna droga przesuwu wzdłużnego: 530 – 560 mm,
* maksymalna droga przesuwu poprzecznego: 220 – 250 mm,
* odległość trzpień/stół: 460 – 520 mm,
* tarcza szlifierska: 200x19x31,75 mm
* posuw poprzeczny manualny: 2-3 mm/obr.,
* posuw pionowy manualny: 1 – 1,5 mm/ obr.,
* liczba obrotów trzpienia: 2850 obr./min.,
* moc silnika: 1,1 – 2 kW
* wymiary maszyny: 1600-1700 mm x 1100 – 1200 mm x 1800 – 2000 mm,
* waga: 800 – 900 kg,
* hartowane i szlifowane precyzyjnie prowadnice liniowe,
* stół magnetyczny,
* instalacja oświetleniowa,
* odczyt cyfrowy,
* deklaracja zgodności CE,
* narzędzia do obsługi,
* oferta musi zawierać informację o wadze maszyny,
* szkolenie z obsługi maszyny u Zamawiającego,
* montaż u Zamawiającego,
* transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
* koszt transportu wliczony w cenę,
* DTR w języku polskim,
* gwarancja min. 12 miesięcy.
 | kpl | 1 |  |