Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| **Szlifierka magnetyczna do płaszczyzn  z chłodzeniem wodnym:**   * wymiary robocze stołu (mm) :  400-500 mm x 200-250 mm, * maksymalna droga przesuwu wzdłużnego: 530 – 560 mm, * maksymalna droga przesuwu poprzecznego: 220 – 250 mm, * odległość trzpień/stół: 460 – 520 mm, * tarcza szlifierska: 200x19x31,75 mm * posuw poprzeczny manualny:  2-3 mm/obr., * posuw pionowy manualny:  1 – 1,5 mm/ obr., * liczba obrotów trzpienia: 2850 obr./min., * moc silnika: 1,1 – 2 kW * wymiary maszyny: 1600-1700 mm x 1100 – 1200 mm x 1800 – 2000 mm, * waga: 800 – 900 kg, * hartowane i szlifowane precyzyjnie prowadnice liniowe, * stół magnetyczny, * instalacja oświetleniowa, * odczyt cyfrowy, * deklaracja zgodności CE, * narzędzia do obsługi, * oferta musi zawierać informację  o wadze maszyny, * szkolenie z obsługi maszyny  u Zamawiającego, * montaż u Zamawiającego, * transport do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, * koszt transportu wliczony w cenę, * DTR w języku polskim, * gwarancja min. 12 miesięcy. | kpl | 1 |  |