**Gaśnica śniegowa 5 kg z wieszakiem – 60 szt.**

GS-5x

ISO 9001

Skuteczność gaszenia 89B

Masa środka gaśniczego 5 kg

Czynnik roboczy CO2

Czas działania min. 9 s

Ciśnienie próbne zbiornika 315 bar

Zakres temperatur stosowania -30 ºC/+60ºC

Masa całkowita ˜ 14 kg

Maks. Napięcie gaszonego urządzenia 1000 V

Całkowita wysokość 685 mm

Średnica zbiornika 136 mm