|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP | Nazwa | Ilość |
|  | Podzespoły do macierzy dyskowej - półka dyskowa | 2 sztuki |
|  | Podzespoły do macierzy dyskowej - kontrolery | 2 sztuki |
|  | Podzespoły do macierzy dyskowej - zasilacz | 2 sztuki |

1. Podzespoły do macierzy dyskowej - półka dyskowa

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu |
|  | Typ: | Półka dyskowa do macierzy dyskowej |
|  | Przeznaczenie: | HP P2000 G3 FC |
|  | Kontrolery: | 2x AP844B (FRU PN: 592262-002) |
|  | Zasilacze: | 2 |
|  | Format dysków: | 12x 3,5” |
|  | Okablowanie: | 2x Przewód SAS PN: 407344-001 - External mini-SAS cable 0.5M lub równoważny2x Przewód FC PN: 653728-003 OM4 QK734A lub równoważny |
|  | Stan: | Nowy lub odnawiany przez producenta lub sprzedawcę |

1. Podzespoły do macierzy dyskowej - kontroler

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu |
| 1. | Typ: | Kontroler macierzy dyskowej |
| 2. | Przeznaczenie: | HP P2000 G3 FC |
| 3. | Kontroler: | AP836B (FRU PN: 592261-002) |
| 4. | Stan: | Nowy lub odnawiany przez producenta lub sprzedawcę |

1. Podzespoły do macierzy dyskowej - zasilacz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne sprzętu |
| 1. | Typ: | Zasilacz macierzy dyskowej |
| 2. | Przeznaczenie: | HP P2000 G3 FC |
| 3. | Kontroler: | HP PN: 592267-001 |
| 4. | Stan: | Nowy lub odnawiany przez producenta lub sprzedawcę |