|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Nazwa produktu** | **Opisy produktów** | **Szt.** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** | **Nazwa, marka, model producenta lub kod katalogowy** |
|  | Zestaw piknikowy: stół cateringowy i 2 ławki | Zestaw cateringowy składany w walizkę stół + 2 ławkiKolor/wzór: do wyboru przez zamawiającegoW skład zestawu wchodzi 1x stół oraz 2x ławkaStół:Długość: ok. 180 cmSzerokość: ok. 74 cmWysokość: ok. 74 cmRozstaw nóg: ok. 58 cm x 160 cmStół złożony (walizka):Wysokość: ok. 74 cmSzerokość: ok 93 cmGłębokość: ok. 7 cmOpis stołu Metalowa, stalowa rama malowana proszkowoBlat wykonany z mocnego tworzywa HDPEUchwyt do przenoszeniaSkładany w walizkęNogi antypoślizgoweBlokada przed złożeniem nógBlokada przed złożeniem blatuMaksymalne równomierne obciążenie: 100 kgŁawkiWymiary ławki:Długość: ok. 179 cmSzerokość: ok .29 cmWysokość: ok. 39 cmWymiary walizki: ok. 92 x 29 x 8 cmOpis Ławki:Materiał siedziska: polietylen HDPEMateriał stelaża: stal malowana proszkowoGrubość nóżek: min.22 mmSkładana, z wygodną rączką do transportuNogi ze wspornikami z blokadąAntypoślizgowe stopy zapewniające stabilnośćMaksymalne obciążenie: 250 kg  | 5 kpl.  |  |  |  |
|  | Szafa wysoka z półkami  | Szafa wysoka z półkami do magazynu Wymiary:Wysokość: ok. 220 cmSzerokość: ok. 55 cmGłębokość: ok. 60 cmOpis:Szafa wykonana z płyty o grubości ok 18 mmKolor płyty do ustalenia – wybrany wykonawca będzie musiał przedstawić min. 10 kolorów płyt meblowych do wyboru przez zamawiającegoWszystkie widoczne krawędzie oklejone taśmą pcv o grubości ok 1-2 mm.Ściana tylna wykonana z płyty HDF – nie dzielonej.Półki zakotwiczone na podpórkach Titus.Drzwi zamykane zamkiem jednopunktowym.Wieniec dolny wyposażony w stopki z regulacją poziomu.Uchwyty metalowe o rozstawie min 128 mm. | 4 szt.  |  |  |  |
|  | Szafa wysoka z półkami  | Szafa wysoka z półkami do pomieszczenia socjalnegoWymiary:Wysokość: ok. 220 cmSzerokość: ok 75 cmGłębokość: ok. 60 cmOpis:Szafa wykonana z płyty o grubości ok 18 mmKolor płyty do ustalenia – wybrany wykonawca będzie musiał przedstawić min. 10 kolorów płyt meblowych do wyboru przez zamawiającegoWszystkie widoczne krawędzie oklejone taśmą pcv o grubości ok 1-2 mm.Ściana tylna wykonana z płyty HDF – nie dzielonej.Półki zakotwiczone na podpórkach Titus.Drzwi zamykane zamkiem jednopunktowym.Wieniec dolny wyposażony w stopki z regulacją poziomu.Uchwyty metalowe o rozstawie min 128 mm | 2 szt.  |  |  |  |
|  | Regał otwarty  | Regał otwarty do magazynu środków czystościWymiary:Wysokość: ok. 195 cmSzerokość: ok 80 cmGłębokość: ok. 40cmOpis:Regał z płyty o grubości ok 18 mmKolor płyty do ustalenia – wybrany wykonawca będzie musiał przedstawić min. 10 kolorów płyt meblowych do wyboru przez zamawiającegoWszystkie widoczne krawędzie oklejone taśmą pcv o grubości ok 1-2 mm.Ściana tylna wykonana z płyty HDF – nie dzielonej.Półki zakotwiczone na podpórkach Titus. | 1 szt.  |  |  |  |