Opis przedmiotu zamówienia

**Poz 1 Chłodziarka z zamrażalnikiem**

Wymiary bez elementów wystających (WxSxG) 200 -201 x 59- 60 x 67-68 cm

Kolor stal nierdzewna + srebrny-malowany

Kolor / wykończenie frontu srebrny - stal nierdzewna inox

Kolor / wykończenie boków srebrny

Położenie zamrażarki na dole

Liczba agregatów 1

Liczba termostatów 2

Zdolność zamrażania 13 kg/24h

Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 18 godzin

Bezszronowa pełny No Frost

Sposób odszraniania (rozmrażania) chłodziarki - No Frost

Sposób odszraniania (rozmrażania) zamrażalnika - No Frost

Sterowanie elektroniczne

Szybkie zamrażanie

Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi

Na wyposażeniu: dystrybutor wody, komora świeżości "Fresh Zone", wyświetlacz elektroniczny

Klasa energetyczna A++

Pojemność użytkowa chłodziarki 260- 265 litry

Pojemność użytkowa zamrażarki 96-100 litrów

Klasa klimatyczna N, SN, T, ST

Poziom hałasu maksymalnie 39 dB

alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi

Parametry zewnętrzne

Wyposażenie

Wyposażenie 1 półka na butelki, 1 szuflada na warzywa i owoce, 1 szuflada świeżości, 3 półki szklane w chłodziarce, 3 szuflady w zamrażarce, instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, pojemnik na kostki lodu

Gwarancja minimum 24 miesiące od dnia zakupu

**Poz 2 Zmywarka do naczyń**

Wymiary bez elementów wystających (SxWxG) 60 x 84,5 x 60 cm

Panel sterujący zewnętrzny (odkryty)

Kolor srebrny

Wykonanie dna ze stali nierdzewnej

Musi posiadać następujące programy zmywania : automatyczny, cichy, ekonomiczny (eco), garnki, program "godzinny", szkło

Temperatury zmywania: 40, 45, 50, 65, 70

Posiadająca:

Sterowanie elektroniczne

Wyświetlacz elektroniczny LED (diodowy)

Wskaźnik braku soli

Wskaźnik braku nabłyszczacza

szuflada na sztućce

Możliwość zabudowy pod blatem

Funkcje dodatkowe:

Opóźnienie startu pracy

Połowa załadunku

ochrona przed odciskami palców, automatyka zmywania, blokada przed zmianą programu, elektroniczna regeneracja, pomocnik dozowania, regulacja wysokości górnego kosza, sensor załadunku, system samoczyszczących filtrów, technika naprzemiennego mycia, wymiennik ciepła, wyświetlanie czasu do końca programu

Klasa energetyczna A++

Pojemność 13 kpl.

Klasa suszenia A

Maksymalny poziom hałasu 42 dB

Zużycie wody - cykl 6,5-7 litra

Klasa zmywania A

Zabezpieczenie przed zalaniem wewnętrzne

Wyposażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, szuflada na sztućce, wąż dopływowy, wąż odpływowy

Gwarancja minimum 24 miesiące od dnia zakupu

**Poz 3 Kuchenka mikrofalowa**

Pojemność 23 litry

Moc mikrofal 800 -850 W

Sterowanie elektroniczne

Funkcje podstawowe : gotowanie, grill, podgrzewanie, rozmrażanie

Sposób otwierania drzwi w bok - w lewą stronę

Grill zwykły

Moc grilla 1100 W

Automatyczny dobór czasu podgrzewania, rozmrażania

System rozprowadzania mikrofal przestrzenny

Funkcje dodatkowe : 10 programów automatycznych, 6 poziomów mocy, blokada rodzicielska, funkcja kombi, szybkie rozmrażanie, timer, wyświetlacz LED, zegar

Wykończenie wnętrza emalia ceramiczna

Średnica talerza obrotowego 28,8 cm

Kolor czarno-lustrzany

Wymiary (szer. x wys. x gł.) 48,9 -49x 27,5-28 x 37,4 -38cm

Wyposażenie instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, podstawka talerza obrotowego, ruszt, talerz obrotowy

Gwarancja minimum 24 miesiące od dnia zakupu