DZ.381.UE-1/19 Lublin dnia 14 czerwca 2019 r.

**Wykonawcy**

**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy:Przetargu nieograniczonego na dostawę pn.„Zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z usługą wsparcia przez okres 48 miesięcy”*, Nr sprawy DZ.381.UE-1/19 (*Nr ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dz.U.U.E nr 2019/S 047-108844 z dnia 07.03.2019 r.)

**Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

**oraz**

**zmiana terminu składania i otwarcia ofert**

Zamawiający, którym jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701 Lublin na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn. „Zaprojektowanie, dostawa, konfiguracja i wdrożenie systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej wraz z usługą wsparcia przez okres 48 miesięcy”*, Nr sprawy DZ.381.UE-1/19* dokonał zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (zwaną dalej s.i.w.z., siwz) w następującym zakresie:

1. W Załączniku nr 1 do s.i.w.z.- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia w pkt 6.1.20 i. **było:** System musi mieć możliwość rozliczeń transakcji wykonywanych za pośrednictwem bezstykowych kart płatniczych w kasownikach przystosowanych do ich obsługi oraz za pośrednictwem aplikacji mobilnej ZTM, w formie kumulacji wartości pobranych w danym okresie środków tzw. „caping” i obciążenia konta klienta / Użytkownika ustaloną wartością maksymalną w tym okresie, **po zmianie jest:** System musi mieć możliwość rozliczeń transakcji wykonywanych za pośrednictwem bezstykowych kart płatniczych w kasownikach przystosowanych do ich obsługi. Aplikacja mobilna ZTM musi mieć możliwość kumulacji wartości pobranych w danym okresie środków tzw. „caping” i obciążenia konta klienta / Użytkownika ustaloną wartością maksymalną w tym okresie.
2. W Załączniku nr 1 do s.i.w.z.- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia w pkt 12.4.6.b. **było:** odporność na upadek z wysokości min. 1,5 metra na betonowe podłoże, **po zmianie jest:** odporność na upadek z wysokości min. 1,2 metra na betonowe podłoże.
3. W Załączniku nr 1 do s.i.w.z.- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia w pkt 12.4.7.a. **było:** posiadać co najmniej 3,5”, ale nie więcej niż 5,0”, **po zmianie jest:** posiadać co najmniej 3,5”, ale nie więcej niż 5,5”.
4. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia po zmianie z dnia 6.06.2019 r. w pkt 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w pkt 11.1-11.2 **było:**

11.1. Oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm\_lublin **do dnia 24.06.2019 r. do godz. 10:00.**

11.2. **Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 24.06.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, I piętro, pok. 115.** Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”.

**po zmianie jest:**

11.1. Oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, należy złożyć za pośrednictwem Platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/ztm\_lublin **do dnia 28.06.2019 r. do godz. 10:00.**

11.2. **Otwarcie ofert poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie ofert nastąpi w dniu 28.06.2019 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Nałęczowska 14, 20-701, I piętro, pok. 115.** Otwarcie ofert na Platformie dokonywane jest poprzez kliknięcie przycisku „odszyfruj oferty”.

1. W Załączniku nr 1 do s.i.w.z.- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia w pkt 7.3.11 **było:** Było W celu umożliwienia pasażerom / Użytkownikom sprawnego zakupu biletów w taryfie check-in/out Wykonawca dostarczy naklejki służące do identyfikacji pojazdu, (z numerem pojazdu zapisanym w formie: numerycznej, tagiu NFC oraz QR-kodu) w ilości 5 szt. w komplecie/ 450 kompletów, o wielkości uzgodnionej z Zamawiającym. Wzór graficzny naklejki musi być zgodny z koncepcją kreacyjną opracowaną na potrzeby promocji projektu i uzgodniony z Zamawiającym. Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia niezbędnych narzędzi (wraz z oprogramowaniem) umożliwiających samodzielne programowanie w przyszłości tagów NFC i generowanie QR-kodów w wyżej opisanym zakresie, **po zmianie jest:** W celu umożliwienia pasażerom / Użytkownikom sprawnego zakupu biletów w taryfie check-in/out Wykonawca dostarczy naklejki służące do identyfikacji pojazdu, (z numerem pojazdu zapisanym w formie: numerycznej, tagiu NFC oraz QR-kodu) w ilości 5 szt. w komplecie/ 450 kompletów, o wielkości formatu A6 i średnicy tagu NFC ok. 25 mm i grafice uzgodnionej z Zamawiającym. Wzór graficzny naklejki musi być zgodny z koncepcją kreacyjną opracowaną na potrzeby promocji projektu i uzgodniony   
   z Zamawiającym. Zamawiający wymaga ponadto dostarczenia niezbędnych narzędzi i urządzeń (wraz z oprogramowaniem) umożliwiających samodzielne programowanie w przyszłości tagów NFC i generowanie QR-kodów w wyżej opisanym zakresie.
2. W Załączniku nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia- Specyfikacja techniczna stanowisk obsługi w pkt 3 **było:**

Typ drukarki: drukarka kart plastikowych

Rodzaj druku: sublimacyjna (druk kolorowy), termotransferowa (druk monochromatyczny)

Typ wydruku: Jednostronny lub dwustronny z laminowaniem

Pamięć: 64MB

Podajnik, odbiornik: Podajnik ręczny oraz podajnik automatyczny na 200 kart, odbiornik na 100 kart, odbiornik kart odrzuconych na 15 kart

Obsługiwane karty: wymiary: 54x86mm, grubość: od 0,25 do 1,27mm (dla laminacji 0,76mm), karty zbliżeniowe: MIFARE 14443 A i B, UHF Gen2 RFID, karty chipowe: ISO7816

Wyświetlacz: graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem

Prędkość wydruku: druk monochoromatyczny jednostronny 1375 kart/godz., druk monochromatyczny dwustronny - 555 kart/godz., druk kolorowy jednostronny YMCKO - 300 kart/godz., druk kolorowy dwustronny YMCKOK - 225 kart/godz., druk kolorowy jednostronny YMCK z laminacją - 270 kart/godz., druk kolorowy dwustronny YMCKK z laminacją - 200 kart/godz.

Rodzaje interfejsów: USB, Ethernet

Pozostałe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych umożliwiająca na wydruk 2000 kart

**po zmianie jest:**

Typ drukarki: drukarka kart plastikowych

Rodzaj druku: sublimacyjna (druk kolorowy), termotransferowa (druk monochromatyczny) lub retransferowy (monochromatyczny lub kolorowy)

Typ wydruku: Jednostronny lub dwustronny z laminowaniem

Pamięć: 64MB

Podajnik, odbiornik: Podajnik ręczny oraz podajnik automatyczny na min. 100 kart, odbiornik na min. 100 kart, odbiornik kart odrzuconych na min. 15 kart (dla kart o grubości 0,76 mm)

Obsługiwane karty między innymi:  wymiary: 54x86mm, grubość 0,76mm do 1,01 mm (30 - 40 mil), karty zbliżeniowe: MIFARE 14443 A i B, UHF Gen2 RFID, karty chipowe: ISO7816

Wyświetlacz: graficzny wyświetlacz LCD z podświetleniem

Rodzaje interfejsów: USB, Ethernet

Pozostałe: Dostawa materiałów eksploatacyjnych umożliwiających na wydruk 2000 kart w pełnym kolorze jednostronnie z laminacją.

Jednocześnie zamawiający informuje, że na dedykowanej platformie zakupowej do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcami oraz składania ofert: <https://platformazakupowa.pl/pn/ztm_lublin> oraz stronie internetowej <https://biuletyn.lublin.eu/ztm> zamieści:

-ujednoliconą specyfikację istotnych warunków zamówienia uwzględniającą zmianę z dnia 14 czerwca 2019 r.

- ujednolicony Załącznik nr 1 do s.i.w.z.- Załącznik nr 1 do umowy- Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający zmianę z dnia 14 czerwca 2019 r.

- ujednolicony Załącznik nr 5 do Opisu przedmiotu zamówienia- Specyfikacja techniczna stanowisk obsługi uwzględniająca zmianę z dnia 14 czerwca 2019 r.