Załącznik nr 2b do SWZ

**Szczegółowa specyfikacja oferowanego sprzętu**

**Monitor komputerowy 24’’**

Nazwa producenta: ………………………………………………………

Model: ……………………………………………………………………….…

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Atrybut** | **Szczegółowy opis wymagań** | **Potwierdzenie spełnienia wymagań** |
| 1. | Przekątna ekranu | Min. 23.8'', 60,5 cm | ……………’’ |
| 2. | Typ matrycy | IPS LED | TAK/NIE\* |
| 3. | Powierzchnia matrycy | Matowa | TAK/NIE\* |
| 4. | Technologia podświetlania | Diody LED | TAK/NIE\* |
| 5. | Kąt widzenia | Poziomo/pionowo 178°/ 178° | TAK/NIE\* |
| 6. | Wyświetlane kolory | 16,7mln | TAK/NIE\* |
| 7. | Format obrazu | 16:9 | TAK/NIE\* |
| 8. | Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) | TAK/NIE\* |
| 9. | Czas reakcji |  Maks. 0,5 ms  | TAK/NIE\* |
| 10. | Jasność | 250 cd/m² | TAK/NIE\* |
| 11. | Odświeżanie | 100 Hz | TAK/NIE\* |
| 12. | Gniazda we/wy | 1 x HDMI, 1x DisplayPort | TAK/NIE\* |
| 13. | Szczegóły | Technologia redukcji migotania (Flickier Free) , filtr niebieskiego światła z możliwością regulacji z poziomu menu monitora | TAK/NIE\* |
| 14. | Kable | Zasilający, HDMI | TAK/NIE\* |
| 15. | Wbudowane głośniki | Tak, 2x2W (Stereo) | TAK/NIE\* |
| 16. | Regulacja wysokości | Min. 140 mm | TAK/NIE\* |
| 17. | Kolor obudowy | Czarny | TAK/NIE\* |
| 18. | Standard VESA | 100x100 mm | TAK/NIE\* |
| 19. | Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° | TAK/NIE\* |
| 20. | Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60HzZasilacz wewnętrzny | TAK/NIE\* |
| 21. | Gwarancja | minimum 36 miesięcy gwarancji producenta  | ………………….. lat/a |
| 22. | Inne | Sprzęt fabrycznie nowy | TAK/NIE\* |