Załącznik nr 2 do SWZ

WYSZCZEGÓLNIENIE ZAKRESU RZECZOWEGO

Lp.	WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO	PROPOZYCJE WYKONAWCY	
1	Warunki techniczne		Warunki techniczne*	
1.
	Silnik, skrzynia biegów, układ hamulcowy:
1) silnik: moc znamionowa min. 120 KM i pojemności nie mniejszej niż 1900 cm3,
2) wysokoprężny z turbodoładowaniem,
3)  skrzynia biegów manualna - 6 biegowa + bieg wsteczny,
4) napęd na przednią oś,
5) hamulce tarczowe,
6) wspomaganie układu kierowniczego,
7)kolumna kierownicy regulowana w 1 lub 2 płaszczyznach,
8) dopuszczalna emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi normy EURO 6 (Rozporządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 692/2008 w odniesieniu do emisji zanieczyszczeń pochodzących z lekkich pojazdów pasażerskich i użytkowych -Euro 6).	

1) spełnia/nie spełnia

2) spełnia/nie spełnia
3) spełnia/nie spełnia

4) spełnia/nie spełnia
5) spełnia/nie spełnia
6) spełnia/nie spełnia
7) spełnia/nie spełnia

8) spełnia/nie spełnia

2.	Rok produkcji: 2020-2021	 spełnia/nie spełnia	
3.	Wyposażenie funkcjonalne - zewnętrzne:
1) drzwi boczne przeszklone, przesuwne;
2) lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i ogrzewane;
3) drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami ogrzewane z wycieraczkami
4) lakier akrylowy – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym (metaliczny)	
1) spełnia/nie spełnia
2) spełnia/nie spełnia

3) spełnia/nie spełnia

4) spełnia/nie spełnia
	
4.	Wyposażenie funkcjonalne -wewnętrzne:
1) siedzenia w części pasażerskiej montowane indywidualnie na listwach cargo z możliwością szybkiego demontażu (siedzenie od strony drzwi bocznych przesuwanych ze składanym oparciem),
2) możliwość montażu co najmniej 1 wózka inwalidzkiego, wprowadzenie wózka z tyłu pojazdu za pomocą najazdów aluminiowych składanych z bieżnią antypoślizgową;
3) klimatyzacja elektroniczna lub manualna z przodu i z tyłu oraz ogrzewanie dodatkowe z tyłu,
4) lusterko wewnętrzne fotochromatyczne lub z automatycznym przyciemnianiem,
5) podłoga pokryta powierzchnią antypoślizgową, 
6)szyby w drzwiach otwierane elektrycznie, z możliwością sterowania wszystkimi szybami z drzwi kierowcy,
7) przyciemniane szyby boczne i tylne (przepuszczalność światła 30 %)                        
8) ekran dotykowy min. 7 cali z nawigacją,
9) kamera cofania wyświetlana na ekranie dotykowym 7 cali,
10) fotele szybkodemontowalne w II i III rzędzie 2/1,
11) dywaniki zmywalne w I, II i III rzędzie,
12) tapicerka materiałowa w ciemnym kolorze;
13) komplet pokrowców skajowych,
14) zestaw audio: radioodtwarzacz CD/MP3 z USB, 6 głośników;
15) dodatkowy komplet kół zimowych + felgi;
16) koło zapasowe pełnowymiarowe z zestawem narzędzi z podnośnikiem;
17) gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka;
18) oznakowanie pojazdu symbolem wózka	

1) spełnia/nie spełnia

2) spełnia/nie spełnia

3) spełnia/nie spełnia

4) spełnia/nie spełnia

5) spełnia/nie spełnia

6) spełnia/nie spełnia

7) spełnia/nie spełnia

8) spełnia/nie spełnia
9) spełnia/nie spełnia

10) spełnia/nie spełnia

11) spełnia/nie spełnia
12) spełnia/nie spełnia

13) spełnia/nie spełnia
14) spełnia/nie spełnia

15) spełnia/nie spełnia

16) spełnia/nie spełnia

17) spełnia/nie spełnia

18) spełnia/nie spełnia	
5.
	Bezpieczeństwo:
1) poduszka powietrzna kierowcy + pasażera na przednim siedzeniu (dla pasażera z możliwością dezaktywacji),
2) hamulec postojowy mechaniczny,
3) tempomat oraz ogranicznik prędkości,
4) systemy bezpieczeństwa: ABS, ESC, EBD,
5) trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na wszystkie fotele,
6)oświetlenie przedziału pasażerskiego,
7) komplet pasów do zamocowania wózka inwalidzkiego do szyn,
8) pas biodrowy zabezpieczający osobę niepełnosprawną w wózku inwalidzkim,
9) poręcze, rączki przy drzwiach wejściowych,
10) zabezpieczenie drzwi przesuwnych i drzwi dwuskrzydłowych przed otwarciem przez dzieci,
11) czujniki parkowania przednie i tylne,
12) światła do jazdy dziennej LED lub halogenowe,
13) automatyczne włączanie świateł,
14) centralny zamek sterowany pilotem,
15) alarm obwodowy fabryczny	
1) spełnia/nie spełnia

2) spełnia/nie spełnia
3) spełnia/nie spełnia
4) spełnia/nie spełnia

5) spełnia/nie spełnia

6) spełnia/nie spełnia
7) spełnia/nie spełnia

8) spełnia/nie spełnia

9) spełnia/nie spełnia

10) spełnia/nie spełnia

11) spełnia/nie spełnia
12) spełnia/nie spełnia

13) spełnia/nie spełnia
14) spełnia/nie spełnia
15) spełnia/nie spełnia	
6.	Wyposażenie dodatkowe:
1) awaryjne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu,
2) przedni i tylni zderzak w kolorze nadwozia,
3) klamki i lusterka zewnętrzne oraz listwy boczne w kolorze nadwozia.	
1) spełnia/nie spełnia

2) spełnia/nie spełnia

3) spełnia/nie spełnia

*niewłaściwe skreślić