**Załącznik nr 8**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU**

**I WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SOPIWZ)**

1. Przedmiotem zamówienia są prace geodezyjne i kartograficzne obejmujące obsługę geodezyjną kompleksów wojskowych położonych   
   na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i województwa łódzkiego, w zakresie potrzeb RZI w Bydgoszczy oraz remontów przeprowadzanych przez Wojskowe Oddziały Gospodarcze:
2. obejmuje kompleksy wojskowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, położone na terenie miast: Bydgoszcz, Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Toruń, Włocławek oraz powiatach: aleksandrowskim, bydgoskim, brodnickim, chełmskim, grudziądzkim, inowrocławskim, świeckim i toruńskim;
3. obejmuje kompleksy wojskowe na terenie województwa łódzkiego, położone na terenie miast: Łódź, Łask, Kutno, Skierniewice, Sieradz, Tomaszów Mazowiecki, Zgierz oraz powiatach: łódzkim wschodnim, łaskim, tomaszowskim i zgierskim;

Prace obejmować będą tereny jawne oraz niżej wymienione kompleksy objęte klauzulą „zastrzeżone”:

- K-1232 Chełmno,

- K-1278 Gardeja,

- K-1532 Inowrocław,

- K-3019 Bożenkowo,

- K-3068 Regny,

- K-5076 Inowrocław,

- K-6005 Latkowo,

- K-8617 Toruń;

1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług (zadań) obejmujących:
2. Zadanie nr Z.1: Wyznaczenie punktów granicznych lub wznowienie znaków granicznych, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. t.j. z 2019 r., poz. 725   
   z późn. zm).

Wykonawca realizujący ten zakres zobowiązany będzie do:

1. w terminie 3 dni roboczych od otrzymania zlecenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej we właściwym terytorialnie Starostwie Powiatowym - ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, z którego otrzyma dane niezbędne do realizacji zamówienia;
2. w terminie 5 dni roboczych od daty opracowania przez ośrodek zgłoszenia pracy geodezyjnej, przeprowadzenia   
   w terenie czynności analizy istniejącego ogrodzenia   
   w stosunku do granicy działki. Z czynności tych Zamawiający otrzyma szkic, na którym oznaczone zostaną punkty graniczne, istniejące ogrodzenie, odległości od linii granicznej do punktów załamań istniejących ogrodzeń oraz inne odległości umożliwiające Zamawiającemu pełną analizę opisanego zagadnienia. O terminie wykonywania czynności terenowych, Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie drogą elektroniczną. Zamawiający może odstąpić od wykonania tych czynności, o czym poinformuje Wykonawcę w zleceniu;
3. poprzez bezpośredni pomiar w terenie wykonać inwentaryzację istniejących znaków granicznych. Odnalezione znaki graniczne należy pomierzyć i przeprowadzić analizę dokładnościową ich usytuowania.
4. dla znaków granicznych przesuniętych, uszkodzonych   
   lub zniszczonych, ustalonych uprzednio, wykonać czynności ich wznowienia. Dla pozostałych punktów granicznych należy wykonać czynności ich wyznaczenia.
5. wyznaczone i wznowione punkty graniczne należy zastabilizować podziemnym znakiem betonowym   
   o wymiarach minimalnych 20x20 cm oraz znakiem granicznym o długości minimalnej 40 cm.
6. z czynności wznowienia/wyznaczenia znaków/punktów granicznych sporządzić protokół. Protokołem należy objąć również odnalezione i przyjęte znaki graniczne.
7. przeprowadzić czynności okazania znaków granicznych,   
   na które wezwać przedstawicieli: RZI Bydgoszcz, administratora - Wojskowy Oddział Gospodarczy, użytkownika, Lasów Państwowych (w sytuacji gdy Lasy Państwowe są zarządcą terenu) oraz właścicieli/użytkowników/władających działek przyległych,
8. wszelkie czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wznowienia znaków granicznych   
   i wyznaczenia punktów granicznych,
9. operat zaewidencjonować w Starostwie Powiatowym.

Zamawiający w wyniku realizacji prac otrzyma:

1. operat techniczny z czynności pomiarowych, zawierający potwierdzone za zgodność z oryginałem wszystkie dokumenty stanowiące operat techniczny przekazany   
   do Starostwa Powiatowego.

W skład operatu musi wchodzić potwierdzona przez Starostwo Powiatowe, kopia zaewidencjonowanego przez to Starostwo protokołu z czynności wyznaczenia punktów granicznych (wznowienia znaków granicznych);

Operat winien być sporządzony zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy.

1. płytę CD lub DVD z wykazem współrzędnych punktów granicznych oraz zeskanowany w formacie pliku pdf operat techniczny z czynności wyznaczenia punktów granicznych (wznowienia znaków granicznych).
2. Kartę Gwarancyjną sporządzoną zgodnie z załącznikiem   
   nr 3 do umowy;

TERMIN REALIZACJI ZADANIA NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ 4 TYGODNIE I NIE DŁUŻSZY NIŻ 11 TYGODNI.

1. Zadanie Z.2: Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. t.j. z 2017 r., poz. 1034).

Czynności te będą realizowane w przypadku braku możliwości wykonania wyznaczenia punktów granicznych lub wznowienia znaków granicznych.

Wykonawca realizujący ten zakres zobowiązany będzie do wykonania wszystkich czynności opisanych w punkcie 1, odpowiednio dla ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych;

Zamawiający w wyniku realizacji prac otrzyma dokumenty opisane   
w punkcie 1, odpowiednio dla ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ 4 TYGODNIE I NIE DŁUŻSZY NIŻ 13 TYGODNI.

1. Zadanie Z.3: Pomiar uzbrojenia podziemnego wraz z elementami naziemnymi.

Wykonawca realizujący ten zakres zobowiązany będzie do:

1. zgłoszenia pracy geodezyjnej w Wojskowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy (WODGiK), z którego otrzyma między innymi wydruk mapy terenu zamkniętego w zakresie terenu objętego pomiarem oraz wytyczne do wykonania pracy (przykłady wytycznych zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);
2. pomiar wykonać zgodnie z przepisami opisanymi w punkcie III oraz wytycznymi otrzymanymi z WODGiK.

Zamawiający w wyniku realizacji tych prac otrzyma:

1. operat techniczny z czynności pomiarowych, zawierający dokumenty sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych   
   i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Operat winien być sporządzony zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy.

1. płytę CD lub DVD z wykazem współrzędnych pomierzonych punktów oraz zeskanowany w formacie pliku pdf operat techniczny z wykonanych czynności.

W przypadku terenów objętych klauzulą „zastrzeżone” nazwy poszczególnych plików muszą mieć format: „ZASTRZEZONE\_xxxxx”, gdzie xxxxx oznacza nazwę dokumentu. Po otwarciu plików, w górnej i dolnej części dokumentu należy umieścić jego klauzulę.

1. Kartę Gwarancyjną sporządzoną zgodnie   
   z załącznikiem nr 3 do umowy;
2. oświadczenie o usunięciu z pamięci urządzeń elektronicznych danych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy;

TERMIN REALIZACJI ZADANIA NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ 2 TYGODNIE I NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 TYGODNI.

1. Zadanie Z.4: Pomiar elementów sytuacyjnych zmodernizowanych lub wykonanych w ramach remontów. W zakres tych prac wchodzić będzie pomiar: placów, chodników, jezdni, terenów zielonych i płotów.

Wykonawca realizujący ten zakres zobowiązany będzie do:

1. zgłoszenia pracy geodezyjnej w Wojskowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy (WODGiK), z którego otrzyma między innymi wydruk mapy terenu zamkniętego w zakresie terenu objętego pomiarem oraz wytyczne do wykonania pracy (przykłady wytycznych zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego);
2. pomiar wykonać zgodnie z przepisami opisanymi w punkcie III oraz wytycznymi otrzymanymi z WODGiK.

Zamawiający w wyniku realizacji tych prac otrzyma:

1. operat techniczny z czynności pomiarowych, zawierający dokumenty sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Operat winien być sporządzony zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy.

1. płytę CD lub DVD z wykazem współrzędnych pomierzonych punktów oraz zeskanowany w formacie pliku pdf operat techniczny z wykonanych czynności.

W przypadku terenów objętych klauzulą „zastrzeżone” nazwy poszczególnych plików muszą mieć format: „ZASTRZEZONE\_xxxxx”, gdzie xxxxx oznacza nazwę dokumentu. Po otwarciu plików, w górnej i dolnej części dokumentu należy umieścić jego klauzulę.

1. Kartę Gwarancyjną sporządzoną zgodnie   
   z załącznikiem nr 3 do umowy;
2. oświadczenie o usunięciu z pamięci urządzeń elektronicznych danych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy;

TERMIN REALIZACJI ZADANIA NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ 2 TYGODNIE I NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 TYGODNI.

1. Zadanie Z.5: Aktualizacja istniejących map tematycznych inwentaryzacji placów, jezdni, chodników, obszarów zielonych   
   i ogrodzeń wraz z tabelarycznym wykazem długości i powierzchni poszczególnych elementów.

Wykonanie tych czynności dotyczyć będzie wyłącznie kompleksów, dla których Zamawiający prowadzi takie mapy:   
w województwie kujawsko-pomorskim: 4 kompleksy,   
w województwie łódzkim: 7 kompleksów.

Wykonawca realizujący ten zakres zobowiązany będzie do:

1. zgłoszenia pracy geodezyjnej w Wojskowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy (WODGiK), z którego otrzyma między innymi istniejącą   
   w programie EWMAPA mapę tematyczną oraz wypożyczy istniejące mapy tematyczne w formie analogowej i operat techniczny (operaty), sporządzony (sporządzone) w wyniku realizacji zamówienia opisanego w punkcie 4;
2. na podstawie otrzymanego operatu (operatów) technicznego, Wykonawca zaktualizuje istniejącą mapę tematyczną wraz z tabelarycznym wykazem elementów wykazanych na mapie (w odniesieniu do całego kompleksu);
3. przy aktualizacji mapy należy kierować się zasadami określonymi podczas powstawania tych map,   
   a dotyczących podziału poszczególnych odcinków jezdni, chodników i ogrodzeń. Zasady te zostaną wskazane Wykonawcy podczas zgłaszania pracy w WODGiK;

Zamawiający w wyniku realizacji tych prac otrzyma 2 egz. operatu technicznego w formie analogowej, w skład którego będzie wchodzić:

1. sprawozdanie techniczne z opisem wykorzystanych operatów,
2. wydruk mapy tematycznej inwentaryzacji placów, dróg, chodników, obszarów zielonych i ogrodzeń wraz   
   z tabelarycznym wykazem długości i powierzchni tych elementów.

Dla kompleksów o powierzchni przekraczającej 200 ha dopuszcza się wydruk wyłącznie arkusza (arkuszów), na którym nastąpiła aktualizacja przy zachowaniu podziału sekcyjnego pierwotnego materiału. W takim przypadku tabelaryczny wykaz długości i powierzchni elementów, musi być zaktualizowany i wydrukowany dla obszaru całego kompleksu;

1. płytę CD lub DVD zawierającą mapę tematyczną inwentaryzacji placów, dróg, chodników i obszarów zielonych (wraz z tabelarycznym wykazem poszczególnych elementów wykazanych na mapie), obejmującej cały obszar kompleksu (wraz z terenami przyległymi), w formatach pliku pdf oraz programu EWMAPA.

W przypadku terenów objętych klauzulą „zastrzeżone” nazwy poszczególnych plików muszą mieć format: „ZASTRZEZONE\_xxxxx”, gdzie xxxxx oznacza nazwę dokumentu. Po otwarciu plików, w górnej i dolnej części dokumentu należy umieścić jego klauzulę.

1. Kartę Gwarancyjną sporządzoną zgodnie   
   z załącznikiem nr 3 do umowy;
2. oświadczenie o usunięciu z pamięci urządzeń elektronicznych danych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy;

Operat winien być sporządzony zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy;

TERMIN REALIZACJI ZADANIA NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ 2 TYGODNIE I NIE DŁUŻSZY NIŻ 5 TYGODNI.

1. Zadanie Z.6: Wykonanie wstępnego projektu podziału, mapy   
   z projektem podziału nieruchomości, mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej, sporządzenie dokumentacji   
   do zmiany użytków w ewidencji gruntów.

Wykonawca realizujący ten zakres zobowiązany będzie do:

1. zgłoszenia pracy geodezyjnej w odpowiednim dla położenia nieruchomości Starostwie Powiatowym, z którego otrzyma dane niezbędne do realizacji zamówienia;
2. wykonania wstępnego projektu podziału, stanowiącego podstawę do wystąpienia przez Zamawiającego o wydanie stosownej zgody na wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości;
3. wykonania pracy zgodnie z przepisami, wytycznymi   
   i zasadami obowiązującymi w Starostwie, tak aby efektem końcowym pracy było zaewidencjonowanie mapy   
   z projektem podziału nieruchomości przez Starostwo Powiatowe lub dokumentacji umożliwiającej złożenie przez Zamawiającego wniosku o zmianę użytków gruntowych w ewidencji gruntów;
4. Zleceniodawca dopuszcza wykonanie mapy z projektem podziału nieruchomości rolnej lub leśnej, jeżeli będzie   
   to zgodne z przepisami ustawy z dnia 21.08.1997 r.   
   o gospodarce nieruchomościami;

Zamawiający w wyniku realizacji prac otrzyma (w zależności   
od uzyskanego zlecenia):

1. wstępny projekt podziału;
2. potwierdzoną przez odpowiednie dla położenia nieruchomości Starostwo Powiatowe kopię zaewidencjonowanego przez to Starostwo operatu technicznego z czynności sporządzenia map z projektem podziału. Operat ten musi spełniać wymagania określone   
   w załączniku nr 2 do umowy;
3. 5 egz. map z projektem podziału nieruchomości, zaewidencjonowanej w odpowiednich dla położenia nieruchomości Starostwie Powiatowym.
4. 5 egz. wykazu zmian danych ewidencyjnych i wykazu synchronizacyjnego jeżeli stanowią odrębne dokumenty, zaewidencjonowane w Starostwie Powiatowym;
5. 2 egz. kopii mapy ewidencyjnej (katastralnej) potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe;
6. 1 egz. badania hipotecznego dla każdej księgi wieczystej objętej podziałem;
7. 1 egz. potwierdzonej przez Starostwo Powiatowe kopii protokołu przyjęcia granic nieruchomości podlegającej podziałowi;
8. płytę CD lub DVD z wykazem współrzędnych punktów granicznych wszystkich działek objętych podziałem oraz działek projektowanych;
9. Kartę Gwarancyjną sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3do umowy;

TERMIN REALIZACJI ZADANIA NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ 4 TYGODNIE I NIE DŁUŻSZY NIŻ 10 TYGODNI.

1. Zadanie Z.7: Wykonanie czynności nietypowych jak np. pomiar odkształceń budynków i budowli oraz innych pomiarów punktowych nie opisanych we wcześniejszych zadaniach.

Wykonawca realizujący ten zakres zobowiązany będzie do:

1. zgłoszenia pracy geodezyjnej w Wojskowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Bydgoszczy (WODGiK), z którego na żądanie otrzyma wszelkie posiadane dokumenty umożliwiające realizację zadania;
2. wykonania pomiaru niezbędnych elementów opisanych   
   w zleceniu;
3. opracowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zlecenia;

Zamawiający w wyniku realizacji tych prac otrzyma:

1. operat techniczny z czynności pomiarowych, zawierający dokumenty sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych   
   i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572).

Operat winien być sporządzony zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 2 do umowy.

1. dokumentację przedstawiającą wyniki pomiaru i analizy otrzymanych danych, w sposób określony przez Zamawiającego w otrzymanych zleceniu;
2. płytę CD lub DVD z wykazem współrzędnych pomierzonych punktów oraz zeskanowany w formacie pliku pdf operat techniczny z wykonanych czynności.

W przypadku terenów objętych klauzulą „zastrzeżone” nazwy poszczególnych plików muszą mieć format: „ZASTRZEZONE\_xxxxx”, gdzie xxxxx oznacza nazwę dokumentu. Po otwarciu plików, w górnej i dolnej części dokumentu należy umieścić jego klauzulę.

1. Kartę Gwarancyjną sporządzoną zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy;
2. oświadczenie o usunięciu z pamięci urządzeń elektronicznych danych dotyczących przedmiotu niniejszej umowy;

TERMIN REALIZACJI ZADANIA NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ 2 TYGODNIE I NIE DŁUŻSZY NIŻ 4 TYGODNIE.

1. Podstawa prawna i techniczna wykonania prac:
2. Ustawa – Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji   
   z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych   
   i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego   
   i kartograficznego (Dz. U. Nr 263, poz. 1572);
4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa   
   z dnia 29.03.2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków   
   (Dz. U. t.j. z 2016 r., poz. 1034).
5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej   
   i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25,   
   poz. 133),
6. Regulamin Wojskowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej   
   i Kartograficznej oraz Zespołu Uzgadniana Dokumentacji Projektowej przy Rejonowym Zarządzie Infrastruktury   
   w Bydgoszczy (dostępny na stronie internetowej Zamawiającego);
7. Terminy:
8. Umowa zostanie zawarta na okres do dnia 13.11.2020 r.
9. Rozwiązanie umowy nastąpi z dniem 13.11.2020 r.   
   lub w przypadku wyczerpania środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia, które wynoszą 150 000 zł netto.
10. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu nie zrealizowania w całości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację zamówienia;
11. Wykonawca przystąpi do realizacji poszczególnego zadania, po otrzymaniu od Zamawiającego pisemnego zlecenia, przesłanego na podany w zawartej umowie adres poczty elektronicznej. Zlecenie musi zawierać w szczególności: numer zlecenia, adres kompleksu, numer zadania na podstawie którego nastąpi rozliczenie prac, zakres wymaganych prac, ewentualne odstępstwa od ustaleń zawartych w SOPiWZ, oczekiwany rezultat prac oraz podpis osoby upoważnionej do zlecenia pracy
12. Terminem wykonania poszczególnego zlecenia obejmującego konkretne zadania jest data wskazana w umowie, zawarta między Zamawiającym, a Wykonawcą;
13. Wykonawca osobiście składa w kancelarii Zamawiającego dokumenty opisane w niniejszym SOPIWZ;
14. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wymagania SIWZ i SOPIWZ   
    oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca   
    z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty dojazdu i pocztowe oraz opłaty naliczane przez Starostwa Powiatowe. Oznacza to, że Wykonawca skalkuluje dodatkowo wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności konieczność wykonania czynności dotyczących wznowienia (wyznaczenia) i okazania granic nieruchomości podlegających podziałowi, czy też wykonania odrębnych map dla każdej dzielonej działki (jeżeli taki wymóg określi Starostwo Powiatowe);
15. Dodatkowe warunki realizacji zamówienia:

* Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu imienny wykaz wszystkich osób realizujących zamówienie z podaniem nr dowodów osobistych, danych adresowych, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do umowy;
* W przesłanym do Wykonawcy zleceniu poszczególnego zadania, Zamawiający wskaże klauzulę jaką objęty jest teren kompleksu   
  i tym samym klauzulę jaką należy nadać dokumentacji powstałej   
  w wyniku realizacji poszczególnego zadania;
* Po zawarciu umowy przesłaniu przez Zamawiającego pisemnego zlecenia na wykonanie poszczególnej usługi, Zamawiający poinformuje pisemnie użytkownika terenu o tym fakcie, przesyłając wykaz osób realizujących zlecenie. Wykonawca niezwłocznie   
  po otrzymaniu poszczególnego zlecenia zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikiem termin i warunki wejścia na teren kompleksu. O wszelkich problemach dotyczących wejścia na teren objęty poszczególnym zleceniem, Wykonawca poinformuje Zamawiającego pisemnie drogą elektroniczną, najpóźniej 3 dni od zaistnienia takiego przypadku;
* Prace terenowe mogą być realizowane w godzinach służbowych pracy jednostek, na których wykonywane będą prace geodezyjne;
* Używanie telefonów komórkowych, urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz innych środków łączności w miejscu prowadzenia prac, może nastąpić jedynie za zgodą Użytkownika;
* Zabrania się używania jakichkolwiek bezzałogowych statków powietrznych (BSP) nad terenem kompleksów wojskowych;
* Zapytania dotyczące realizacji umowy oraz udzielone odpowiedzi przekazywane będą w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub elektroniczną. Zamawiający w umowie wyznaczy osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcą w sprawach realizacji umowy. Ustalenia przeprowadzone w innej formie oraz z innymi osobami nie będą wiążące;