Wołomin, 22.11.2023 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.168.2023**

**INFORMACJA**

**Dotyczy: Remont drogi powiatowej Nr 4361W ul. Lipińskiej w Wołominie na odcinku od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z remontem skrzyżowań wyniesionych z ul. Mickiewicza oraz z ul. Sikorskiego**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

1. Proszę o uściślenie wymaganego rodzaju lepiszcza dla warstwy ścieralnej w SST.

**Odpowiedzi: Zamawiając załącza SST.**

1. W związku z rozbieżnościami w rodzaju lepiszcza i grubości warstwy wiążącej pomiędzy rysunkiem przekroju, a SST proszę o jednoznaczne określenie wymagań dotyczących tej warstwy.

**Odpowiedź: Zgodnie z załączonym SST i rysunkami.**

1. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji na wykonanie warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej z mieszanek AC 16W PMB i AC 11 S PMB, z których, zgodnie z projektem, ma zostać wykonana nawierzchnia jezdni.

**Odpowiedź: Udzielono w pytaniu 1.**

1. Prosimy o zmianę mieszanek asfaltowych na chodniku z AC 16W PMB i AC 11 S PMB na AC 16 W 50/70 i AC 11S 50/70 – projekt zakłada wykonanie nawierzchni z wykorzystaniem mieszanek z asfaltem modyfikowanym polimerami, których nie stosuje się do nawierzchni o KR 1-2.

Odpowiedź: **Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie AC 16 W 50/70 i AC 11S 50/70.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że zamówienie nie obejmuje regulacji pionowej studni teletechnicznych.

Odpowiedź: **Zamawiający informuje, że jeżeli istniejąca studnia teletechniczna znajduje się na innej rzędnej od wybudowanego elementu ulicy należy przewidzieć jej regulację.**

1. Prosimy o zamieszczenie projektu czasowej organizacji ruchu – brak projektu utrudnia Wykonawcy rzetelną wycenę pozycji dotyczącej COR.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że COR jest w trakcie zatwierdzenia z chwilą jego otrzymania zostanie przekazany projekt do realizacji**

1. Prosimy o informację, czy roboty drogowe będą prowadzone na całkowitym zamknięciu, w sposób umożliwiający dojazd do posesji mieszkańcom, służbom miejskim i ratunkowym.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zamknięcie drogi nastąpi na warunkach wskazanych w SWZ w opisie przedmiotu zamówienia.**

1. Prosimy o informację, czy wykonanie skrzyżowania z ul. Mickiewicza wchodzi w zakres pierwszego czy drugiego etapu.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że skrzyżowanie z ul. Mickiewicza wchodzi w etap II COR**

1. Dotyczy PPU: „Na każdym wlocie skrzyżowania w okresie wiązania betonu, Wykonawca ustawi tablicę informującą o utrudnieniach następującej treści: „Firma XXXXXXX przeprasza za utrudnienia podyktowane względami technologicznymi wiązania betonu, przewidywany termin do XX.YY.2023”. Prosimy o uzasadnienie konieczności ustawienia tablic o powyższej treści lub wykreślenie zapisu.

**Odpowiedź: Tablice należy umieścić na zamkniętych skrzyżowaniach wyniesionych podczas wiązania betonu na najazdach skrzyżowań.**

1. Dotyczy PPU: „Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić …………….... osób w celu przygotowania zawodowego.” Prosimy o wskazanie wymaganej liczby osób lub wykreślenie zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający wykreśla z PPU wskazany zapis.**

1. Dotyczy PPU: „Wykonawca wprowadzi czasową organizację ruchu w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.” – prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Wykonawcy zatwierdzony projekt COR w terminie umożliwiającym terminowe wprowadzenie czasowej organizacji ruchu.

**Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany zapisu w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.”**

1. Prosimy o uzasadnienie konieczności lub wykreślenie zapisu dotyczącego osobistego wykonania przez Wykonawcę robót związanych z wykonaniem elementów bezpieczeństwa ruchu tj. oznakowania pionowego oraz, co za tym idzie, zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności. Zwracamy uwagę, że wykonanie oznakowania pionowego nie zostało wymienione w punkcie 1.1 SWZ dot. szczegółowego opisu zamówienia, a wartość tych prac stanowi niewielki procent wartości całego zamówienia, co przeczy kluczowemu charakterowi tych prac. Ponadto roboty te mają charakter powtarzalny i powszechny, nie są skomplikowane, ani wysoce specjalistyczne. W tych okolicznościach konieczność osobistego wykonania oznakowania pionowego może stanowić naruszenie zasad równego traktowania oraz uczciwej konkurencji.

**Odpowiedzi: Zamawiający informuje, że wskazane roboty budowlane i jej powszechność w wykonaniu nie ogranicza w żaden sposób kręgu podmiotów mogących wykonać takie czynności, tym samym zwiększa potencjalną ilość oferentów oraz ich konkurencyjność**

1. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie elementy niezbędne do wykonania regulacji pionowej studzienek rewizyjnych kanalizacji deszczowej i sanitarnej (pozycja 49 d. 3.8 przedmiaru) zostaną przekazane Wykonawcy przez PWiK i Wykonawca nie zostanie obciążony ich kosztem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

1. Prosimy o przekazanie przekroju normalnego przedstawiającego konstrukcję jezdni.

**Odpowiedź: Zgodnie z przekrojem załączonym w postępowaniu.**

1. Prosimy o informację, czy grubość warstwy wiążącej na jezdni ma wynosić 5 cm (tak, jak na skrzyżowaniach wyniesionych), czy 4 cm (zgodnie z przedmiarem).

**Odpowiedź: Zgodnie z załączonym SST oraz rysunkami.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że kostka betonowa, krawężniki i obrzeża chodnika po stronie południowej nadają się do ponownego wykorzystania.

**Odpowiedź: Zgodnie z założeniami wskazanymi w SWZ w opisie przedmiotu zamówienia.**

1. Prosimy o potwierdzenie, że podbudowa chodnika po stronie północnej ma zostać wykonana zgodnie z projektem, tj. z kruszywa łamanego 0/31,5.

Odpowiedź: Tak.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona

do podejmowania czynności w jego imieniu