**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Dotyczy: „Przegląd i kalibracja miernika czterogazowego dla potrzeb MPWiK w Piekarach Śląskich Sp. z o.o.”.**

1. **Opis przedmiotu zamówienia – warunki.**

Wykonanie kalibracji będzie odbywało się na Oczyszczalni Ścieków „Północ” w Piekarach Śląskich, przy ulicy Śląskiej 17.

1. **Oferta powinna zawierać:**
2. Przegląd i kalibracja miernika czterogazowego (O2, CO, H2S, LEL MX4) z wydaniem certyfikatu – 6 szt.
3. Wykonawca powinien wraz z ofertą złożyć certyfikat do wykonania kalibracji, wydany przez producenta detektorów MX4 Ventis.
4. Koszty wymiany sensora tlenu O2 dla MX4 – 1 szt..
5. Koszty wymiany sensora ( CO albo H2S ) – 1 szt.
6. Koszty wymiany sensora LEL gazów palnych -1 szt.
7. Koszty wymiany osłony sensorów – 1 szt.
8. **W ofercie powinna być podana cena z wymianą za 1 sztukę :**
9. Sensor tlenu - O2 z usługą wymiany.
10. Sensor (H2S albo CO) - z usługą wymiany.
11. Sensor ( gazów palnych ) - LEL z usługą wymiany.
12. Osłona sensorów- z usługą wymiany.