**ZAŁĄCZNIK NR 1**

 **Kz-2380/2/2022/Kz**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli metalowych, w tym atestowanych szaf metalowych, pochodzących z bieżącej produkcji z przeznaczeniem na wyposażenie Posterunku Policji w Andrespolu

**Atestowane szafy metalowe:**

**Wykaz mebli:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **l.p** | **NAZWA** | **J.M.** | **ILOŚĆ** |
| 1 | Szafa metalowa kl.A bez skarbca | Szt. | 2 |
| 2 | Szafa metalowa kl.A z 2 skarbcami | Szt. | 5 |
| 3 | Szafa metalowa kl.A z 3 skarbcami | Szt. | 1 |

**1) Szafa aktowa metalowa KL. A bez skarbca / dwuskrzydłowa/**

1. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 900 x 450 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

 ***Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach wysokości oraz szerokości
 w zakresie +/- 100 mm***

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.

3.Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją.

4. Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, blokowane układem ryglującym w co najmniej w trzech punktach; drzwi muszą być od wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność.

5.Szafa musi być wyposażona w co najmniej jeden zamek kluczowy typu 1 klasy
A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed przewierceniem.

6. Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy.

7. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.

8. Posiadająca minimum 4 półki, z regulacją wysokości zawieszenia; każda z półek musi charakteryzować się nośnością na poziomie 50 kg oraz umożliwiać przechowywanie akt formatu A-4 w segregatorach.

**6) Szafa aktowa metalowa kl. A z 2 skarbczykami / dwuskrzydłowa/**

1. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 900 x 450 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

 ***Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach wysokości oraz szerokości
 w zakresie +/- 100 mm***

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.

3. Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją.

4.Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, blokowane układem ryglującym w co najmniej w trzech punktach; drzwi muszą być od wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność.

5.Szafa musi być wyposażona w co najmniej jeden zamek kluczowy typu 1 klasy
A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed przewierceniem.

6.Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy.

7. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.

8. Wyposażona łącznie w 2 skrytki wewnętrzne (skarbczyki), w tym umieszczone na jednym poziomie (półce); wysokości segregatora zamykane zamkiem cylindrycznym.

9. Posiadająca minimum 3 półki, z regulacją wysokości zawieszenia; każda z półek musi charakteryzować się nośnością na poziomie 50 kg oraz umożliwiać przechowywanie akt formatu A-4 w segregatorach.

*Przykładowe rozwiązanie:*

****

**3)Szafa aktowa metalowa kl. A z 3 skarbczykami / dwuskrzydłowa/**

1. Wymiary zewnętrzne: 1800 x 900 x 450 [mm] /wysokość x szerokość x głębokość/.

 ***Zamawiający dopuszcza tolerancję w podanych wymiarach wysokości oraz szerokości
 w zakresie +/- 100 mm***

2. Kolor jasnoszary wg wzornika RAL 7035 lub równoważny.

3. Korpus, drzwi oraz półki wykonane z blachy stalowej o odpowiedniej sztywności oraz zabezpieczonej przed korozją.

4.Szafa musi posiadać dwuskrzydłowe drzwi, blokowane układem ryglującym w co najmniej w trzech punktach; drzwi muszą być od wewnątrz wzmocnione profilem zapewniającym stabilność.

5.Szafa musi być wyposażona w co najmniej jeden zamek kluczowy typu 1 klasy
A wg normy PN-EN 1300, zabezpieczony przed działaniem destrukcyjnym, w tym m.in. przed przewierceniem.

6.Standardowo posiadająca minimum dwa komplety kluczy.

7. Dodatkowo wyposażona w uchwyty do plombowania.

8. Wyposażona łącznie w 3 skrytki wewnętrzne (skarbczyki), w tym umieszczone na trzech poziomach (półce); wysokości segregatora zamykane zamkiem cylindrycznym.

9. Posiadająca minimum 1 półkę, z regulacją wysokości zawieszenia charakteryzująca się nośnością na poziomie 50 kg oraz umożliwiać przechowywanie akt formatu A-4 w segregatorach.

**II. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:**

1**.** Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, kompletny, w kategorii „I” i sprawny technicznie.

2. Dostarczone meble metalowe muszą spełniać wszystkie warunki techniczno-eksploatacyjne
określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i winny być dopuszczone do użytkowania w pomieszczeniach biurowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.Wszystkie użyte materiały powinny odpowiadać Polskim Normom, posiadać wymagane atesty, certyfikaty i dopuszczenia a w szczególności certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą akredytowaną w krajowym systemie akredytacji, potwierdzający zgodność wyrobu z wymaganiami klasy A

5.Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż, wniesienie i ustawienie we wskazanym przez Zamawiającego miejscu dostawy.

6.Asortyment powinien posiadać odpowiednią wytrzymałość gwarantującą bezawaryjną eksploatacje, zapewnioną poprzez system mocnych łączeń i właściwą jakość użytych materiałów. Ponadto elementy ruchome takie jak półki i szuflady muszą charakteryzować się bezkolizyjnym i bezpiecznym ich użytkowaniem.