Znak: BI.I.271.2.2024 Radomyśl Wielki, 23.02.2024 r.

**Gmina Radomyśl Wielki**

**Rynek 32**

**39-310 Radomyśl Wielki**

***Treść zapytań i wyjaśnienia zapisów treści***

***specyfikacji warunków zamówienia***

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie pod nazwą: **„Remont obiektu mostowego w ciągu drogi wewnętrznej w miejscowości Dulcza Wielka”.**

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), zw. dalej „ustawą PZP”, Zamawiający przekazuje wszystkim Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu treść pytań i odpowiedzi dotyczących zapisów treści specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytanie 1**

Czy zakres robót obejmuje pokazaną na rys nr.2 Plan Sytuacyjny projektowaną kanalizację deszczową kd 500? Jeśli tak, to prosimy o dodanie pozycji związanych z budową kanalizacji do przedmiaru robót ( montaż rury, roboty ziemne, wylot kanalizacji itp.)

**Odpowiedź**

Nie. Zakres robót nie uwzględnia wykonania robót związanych z kanalizacją deszczową FI 500.

**Pytanie 2**

Prosimy o potwierdzenie, Zamawiający będzie wymagał budowy tymczasowej kładki dla pieszych na czas realizacji robót związanych z remontem mostu.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający potwierdza konieczność wykonania tymczasowej kładki dla pieszych na czas realizacji robót związanych z remontem mostu.

**Pytanie 3**

Dotyczy dylatacji bitumicznych.

Bitumiczne przekrycia dylatacyjne wykonuje się w korycie żelbetowym, tak aby zapewnić podparcie na całej szerokości. Czy Zamawiający zakłada przeprojektowanie płyt przejściowych, aby zapewnić oparcie dylatacjom bitumicznym?

Szerokości zalecanych przekryć dylatacyjnych w oparciu o "Katalog Detali Mostowych BP-BDiM „Transprojekt Warszawa, Warszawa 2002" są przestarzałe i nie odpowiadają aktualnym potrzebom i wymaganiom normowym.

Przyjęte przemieszczenia krawędzi "szczeliny" dylatacyjnej są nieadekwatne do typu i gabarytu konstrukcji. Prosimy o udostępnienie realnych przemieszczeń, celem doboru alternatywnego rozwiązania, jakim może być zastosowanie uciąglenia nawierzchni przy pomocy siatek.

**Odpowiedź**

Zamawiający dokonał zmiany zapisów Przedmiaru Robót, Kosztorysu Ofertowego oraz STWIORB *– Patrz Zmiana treści SWZ.*

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający dopuszcza wbudowanie betonu asfaltowego z asfaltem drogowym (niemodyfikowanym)?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego zgodnie z przedmiarem robót.

**Powyższe zapytania i odpowiedzi są wiążące dla Wykonawców oraz Zamawiającego i stanowią integralną część SWZ.**

**Józef Rybiński**

**Kierownik Zamawiającego**