**SPECYFIKACJA – szafy metalowe**

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż i ustawienie we wskazanych pomieszczeniach wyszczególnionych poniżej mebli metalowych. Koszty wykonania dostawy, montażu oraz ustawienia muszą być wliczone w cenę ogólną oferty.

2. Asortyment musi być fabrycznie nowy, z bieżącej produkcji, kompletny i sprawny technicznie.

3. Do oferty muszą być dołączone wymagane certyfikaty, wystawione przez uprawnioną do tego jednostkę certyfikującą,

4. Kolorystyka ma być ujednolicona (ten sam odcień koloru dla wszystkich wyrobów jasny popiel z palety RAL .)

**dostawa szaf do KPP w Strzyżowie, budynek bez windy**

1. szafa metalowa dwudrzwiowa do przechowywania dokumentów o klauzuli „ściśle tajne”, spełniająca co najmniej wymagania klasy odporności na włamanie S2 określonej   
   w PN-EN 14450 lub nowszej (wymogi określone w Rozporządzeniu RM z dnia 29.05.2012 r.). Szafa z 2 skarbczykami. Drzwi szafy z możliwością plombowania. Szafa malowana proszkowo w kolorze standard jasny popiel z palety RAL. Wymiary zewnętrzne: wysokość 185-190 cm, szerokość 95-100 cm, gł. 45-50 cm – 1 szt
2. Szafa metalowe jednodrzwiowa do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „Poufne” typ1 ,spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu RM z dnia 29.05.2012r.

Szafa z dwoma skarbczykami. Drzwi szafy z możliwością plombowania. Szafa malowana proszkowo w kolorze standard jasny popiel z palety RAL. Wymiary zewnętrzne 150-160cm, szer: 50-60cm, gł: 40-50cm. 1 szt

**dostawa szaf do KPP w Stalowej Woli, budynek bez windy**

1. Szafa metalowe jednodrzwiowa do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „Poufne” typ1 ,spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu RM z dnia 29.05.2012r.Szafa z dwoma skarbczykami. Drzwi szafy z możliwością plombowania. Szafa malowana proszkowo w kolorze standard jasny popiel z palety RAL. Wymiary zewnętrzne 150-160cm, szer: 50-60cm, gł: 40-50cm. – 1 szt
2. Szafa metalowe dwudrzwiowa do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „Poufne” typ1 ,spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu RM z dnia 29.05.2012r.Szafa z dwoma skarbczykami. Drzwi szafy z możliwością plombowania. Szafa malowana proszkowo w kolorze standard jasny popiel z palety RAL. Wymiary zewnętrzne wys.185- 190 szer: 95-100 cm, gł: 40-50cm. – 1 szt

**dostawa szaf do KPP w Ropczycach , budynek bez windy**

1. szafa metalowa dwudrzwiowa do przechowywania dokumentów o klauzuli „ściśle tajne”, spełniająca co najmniej wymagania klasy odporności na włamanie S2 określonej   
   w PN-EN 14450 lub nowszej (wymogi określone w Rozporządzeniu RM z dnia 29.05.2012 r.). Szafa z 2 skarbczykami. Drzwi szafy z możliwością plombowania. Szafa malowana proszkowo w kolorze standard jasny popiel z palety RAL. Wymiary zewnętrzne: wysokość 185-190 cm, szerokość 95-100 cm, gł. 45-50 cm – 1 szt
2. Szafa metalowe jednodrzwiowa do przechowywania dokumentów niejawnych o klauzuli „Poufne” typ1 ,spełniające wymagania określone w Rozporządzeniu RM z dnia 29.05.2012r.Szafa z jednym skarbczykiem . Drzwi szafy z możliwością plombowania. Szafa malowana proszkowo w kolorze standard jasny popiel z palety RAL. Wymiary zewnętrzne 150-160cm, szer: 50-60cm, gł: 40-50cm. – 1 szt