**Załącznik nr 1b do Formularza ofertowego – Wymagania techniczne**

**Znak sprawy: 47/2024**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **„Zakup maszyn dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Lututowie”**

1. **Część II – Zakup i dostawa agregata uprawowy pół zawieszany, składany hydraulicznie**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  *(PEŁNA NAZWA AGREGATA UPRAWOWY PÓŁ ZAWIESZANY, SKŁADANY HYDRAULICZNIE)* | | |
| **Wymagane parametry techniczne siewnika do kukurydzy** | | |
| **Minimalne wymagania techniczne** | **Spełnia / nie spełnia** | **Uwagi** |
| Przedmiot umowy ma być fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany w 2023 roku, gotowy do użytku. |  |  |
| Szerokość robocza: min. 5 - 5,5 m |  |  |
| Liczba redlic: min. 40 - 50 sztuk |  |  |
| Ząb min. 45x12 ze wzmocnieniem |  |  |
| Redlica typu gęsia stopa dla zęba min.45/12 |  |  |
| Niwelator przed wałem |  |  |
| Wózek transportowy z dyszlem |  |  |
| Belka zaczepowa kat.3 |  |  |
| Koła wózka min.500/50x17,5 |  |  |
| Oświetlenie + tablice wyróżniające |  |  |
| Szyna równająca |  |  |
| Koła podporowe min.10.0/80-12 |  |  |
| Wał doprawiający ceownikowy min. fi 550 - 600mm |  |  |
| Ekrany boczne |  |  |
| Spulchniacze śladów |  |  |
| Układ hamulcowy dwuobwodowy |  |  |

\*niepotrzebne skreślić

…………………….(miejscowość), dnia …………………..