Poznań, dnia 19.05.2022

***31 Baza Lotnictwa Taktycznego***

***ul. Silniki 1***

***61-325 Poznań***

**Email: 31bltmps@ron.mil.pl**

**ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT**

**[*zapytanie ofertowe*]**

 W imieniu 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu („Zamawiającego”) zapraszam do złożenia oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w formie **zapytania ofertowego** na:

Wykonanie usługi przeglądu konserwacyjnego stacji paliw na terenie 31 Baza Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny.

 Oferta ma obejmować wykonanie przeglądów konserwacyjnych elementów i urządzeń na stacji paliw.

- Zbiorniki ZN-50 szt.4

- Zbiornik ZN-3 szt.1

- Dystrybutor wieloproduktowy TYP Ocean BMP 4036.OED –szt.1

- Dystrybutor wieloproduktowy TYP Ocean BMP 4044.OED/UH –szt.1

- Dystrybutor wieloproduktowy TYP Ocean BMP 4012.OED/AdB –szt.1

- Zawory oddechowe szt.2

**Pełny przegląd konserwacyjny stacji składa się z następujących elementów**

 **1 – Konserwacja dystrybutora zgodnie z warunkami gwarancji:**

- sprawdzenie, czyszczenie filtrów

- sprawdzenie szczelności połączeń hydraulicznych

- sprawdzenie ustawień parametrów serwisowych i użytkowych

- sprawdzenie wydajności VRS wraz z ewentualnymi koniecznymi regulacjami

- sprawdzenie rzetelności wydawania dystrybutora wraz z ewentualnymi koniecznymi regulacjami

– nie zawiera ewentualnych opłat OUM

- sprawdzenie połączeń elektrycznych dystrybutora

- sprawdzenie mocowań modułów elektrycznych

- sprawdzenie połączeń pomiędzy modułami

- sprawdzenie napiec zasilających

- sprawdzenie ustawień parametrów serwisowych i użytkowych

- sprawdzenie działania elektrozaworów

 **2. Przegląd i konserwacja sterownika dystrybutorów:**

- odczytanie i sprawdzenie konfiguracji,

- sprawdzenie komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi,

- sprawdzenie i czyszczenie płyty wewnętrznej (w tym wiatraka)

 **3. Konserwacja systemu kontrolno-pomiarowego**

- sprawdzenie poprawności połączeń kabli sterowniczych

 - sprawdzenie poprawności połączeń EX

- sprawdzenie poprawności działania czujników i sond systemu

- analiza danych diagnostycznych - wydruk raportów kontrolnych

 **4. Kontrola poprawności działania czujników, symulacja alarmów systemu detekcji, analiza danych diagnostycznych**

 **5. Sprawdzenie oraz regulacja zaworów**

 **6. Dodatkowo naprawa i wymiana**

- Waż ON-TIR ( ɸ21, 6mb )

- Okucia węża ( ɸ21)

- Od giętka węża szybkiego ( ɸ21)

- Osłona pistoletu ZVA25

- Zakucie węża ON-TIR ( ɸ21, 6mb ) i wymiana w dystrybutorze nr 3

- Wymiana osłony pistoletu w dystrybutorze nr 4

- Naprawa zwijacza węża do dystrybutora Tatsuno Ocean BMP4036

- Wymiana zwijacza węża w dystrybutorze nr 1

- Sprawdzenie działania i przelanie kontrolne dystrybutorów

- Wymiana uszczelek kryz stanowiska spustowego

- Wymiana nakładki magnetycznej na pistolet AD BLUE

Po zakończeniu kompletnego przeglądu stacji paliw sporządzić pełny raport z przeglądu okresowego stacji paliw, zawierający spis wykonanych czynności oraz wyniki prac i wykonanych pomiarów

**7.** **Dodatkowo:**

Legalizacja odmierzaczy paliw w obecności Urzędu Miar oraz uzyskanie Świadectw Legalizacji Ponownej na węże w ilości:

- Dystrybutor wieloproduktowy TYP Ocean BMP 4036.OED –szt.6

- Dystrybutor wieloproduktowy TYP Ocean BMP 4044.OED/UH –szt.4

- Dystrybutor wieloproduktowy TYP Ocean BMP 4012.OED/AdB –szt.2

Do udzielania ewentualnych wyjaśnień w niniejszym postępowaniu podaję numery telefonów.

tel. 261-547-303

kom: 723-898-906 lub 507-627-101