**Szczegółowa specyfikacja mebli metalowych**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rodzaj mebli | ilość | specyfikacja | wymiary |
| 1. | Szafy ubraniowe metalowe | 14 szt. | Szafa ubraniowa 2 segmentowa * wykonana z blachy stalowej o grubości od 0,6 mm do 0,8 mm,
* malowana farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym,
* w każdym segmencie półka oraz drążek na ubrania,
* drzwi  skrzydłowe umieszczone na wewnętrznych zawiasach,
* wywietrzniki na dolnej i górnej części drzwi
* w szafkach zamki z ryglowaniem, każdy zamek z 2 kluczami

Szafy dostarczane w całości, bez potrzeby montażu. | * Szerokość: od 600 mm do 700 mm
* Głębokość: od 500 mm do 550 mm
* Wysokość:  od 1800 mm do 2000 mm
 |
| 2.  | Szafy na mapy | 8 szt. | Pięcioszufladowa szafa do przechowywania dokumentów o formacie A0, * wykonana z blachy stalowej o grubości od 0,6 mm do 2,0 mm,
* malowana farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym,

z możliwością sztaplowania | * Szerokość**: 1330 mm**
* Głębokość: **930 mm**
* Wysokość: od **560 mm do 650 mm**
 |
| 3.  | Szafy biurowe - rodzaj A  | 20 szt. | * posiadające 5 półek z możliwością obciążenia do 60 kg,
* wykonane z blachy stalowej grubości od 0,7 mm do 0.9 mm,
* drzwi skrzydłowe z zawiasami wewnętrznymi,
* malowane farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym,
* zaopatrzone w zamek dwupunktowy z 2 kluczami w zestawie.
 | • Szerokość: 1000 mm• Głębokość: 435 mm• Wysokość: 1990 mm do 2000 mm |
| 4.  | Szafy biurowe - rodzaj B | 12 szt. | * posiadające 5 półek z możliwością obciążenia do 60 kg,
* wykonane z blachy stalowej grubości od 0,7 mm. do 0.9 mm,
* malowane farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym,
* drzwi skrzydłowe z zawiasami wewnętrznymi,
* zaopatrzone w zamek dwupunktowy z 2 kluczami w zestawie.
 | * Szerokość:1200 mm
* Głębokość: 435 mm
* Wysokość: 1990 mm do 2000 mm
 |
| 5. | Dodatkowe półki do szaf biurowych | 10 szt. |  | * Szerokość:1200 mm
* Głębokość: 435 mm
 |
| 6.  | Nadstawki na szafy biurowe - Rodzaj I | 6 szt. | Wszystkie nadstawki* wykonane z blachy stalowej grubości od 0,7 mm. do 0.9 mm
* drzwi skrzydłowe z zawiasami wewnętrznymi
* zaopatrzone w zamek dwupunktowy z 2 kluczami w zestawie
* malowane farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym
* posiadające 2 półki z możliwością obciążenia do 60 kg
 | • Szerokość: 1000 mm • Głębokość: 435 mm • Wysokość: 810 mm |
| 7.  | Nadstawki na szafy biurowe - Rodzaj II | 13 szt. | • Szerokość: 1200 mm • Głębokość: 435 mm • Wysokość: 810 mm |
| 8. | Nadstawki na szafy biurowe - Rodzaj III | 2 szt. | • Szerokość: 1200 mm • Głębokość: 435 mm • Wysokość: 465 mm |
| 9. | Nadstawki na szafy biurowe - Rodzaj IV | 3 szt. | • Szerokość: 1000 mm • Głębokość: 435 mm • Wysokość: 465 mm |
| 10.  | Szafa kartotekowa | 2 szt. | * szafa kartotekowa do przechowywania dokumentów w formacie A4 poziomo,
* maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu to 275 x 328 mm. ,
* wykonana z blachy malowanej proszkowo w kolorze jasno szarym,
* korpus z blachy grubości od 0,6 mm do 1,5 mm. ,
* szuflady posiadające dno, wyposażone w centralny zamek, który rygluje cały pion szuflad,
* ilość szuflad: 4 szt.,
* szuflady osadzone na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i o nośności od 50 do 69 kg.,
* szafy wyposażone w stopki do poziomowania,
* 2 klucze w zestawie
 | • Szerokość: ok. 775 mm• Głębokość: ok. 633 mm• Wysokość: ok. 1292 mm |
| 11.  | Regały magazynowe skręcane | 18 szt. | * ilość półek: 5 szt.,
* grubość blachy na półkach: do 1 mm.,
* maksymalne obciążenie półki: 100 kg.,
* grubość blachy na słupku:  do 35 x 55 mm / 2 mm.,
* perforacja słupka: co 30 mm.,
* malowane farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym.
 | • Szerokość: 900 mm• Głębokość: 600 mm• Wysokość: 2500 mm |
| 12.  | Szafka na klucze | 1 szt. | na 80 kluczy – ruchome listwy (przestawne) z haczykami i numeracją* drzwi pełne metalowe,
* zamek z dwoma kluczami,
* otwory montażowe do zawieszania na ścianie,
* malowana farbami proszkowymi w kolorze jasno szarym.
 |  |