**Załącznik nr 4**

**ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PODCZAS PRZEGLĄDU SERWISOWEGO**

**DWÓCH NAGRZEWNIC GAZOWYCH 2x18,7kW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W MAGAZYNIE W BUDYNKU UMP PRZY UL. WOJTULANIS-KARPIŃSKIEJ 7**

**WSZYSTKIE CZYNNOŚCI WYKONYWANE PODCZAS PRZEGLĄDÓW SERWISOWYCH NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI SERWISOWYMI PRODUCENTA URZĄDZEŃ**

1. Czyszczenie palnika;
2. Czyszczenie elektrod zapłonowych i jonizacyjnych;
3. Czyszczenie wentylatora;
4. Czyszczenie dmuchawy wentylatora wyciągowego;
5. Sprawdzenie zawartości CO2;
6. Sprawdzenie zabezpieczenia urządzenia;
7. Sprawdzenie drożności odprowadzenia kondensatu;
8. Całodobowy monitoring.