|  |  |
| --- | --- |
| WL.2370.11.2.2024 | Poznań, 14 marca 2024 r. |
|  | **Do uczestników postępowania** |
| Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. **„Dostawa trzech samochodów specjalnych z drabiną mechaniczną (SD30)”** – numer sprawy: WL.2370.11.2024. | |

W związku z wątpliwościami Wykonawców dotyczącymi specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), zgodnie z art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej „ustawą p.z.p.”, Zamawiający wyjaśnia co następuje:

**Pytanie nr 1:**

**Zał. 2 do SWZ – Projekt umowy - § 9 ust. 4**

Zamawiający wymaga przedłużenia gwarancji o okres od momentu zgłoszenia usterki/wady do naprawy do momentu odbioru naprawionego sprzętu/pojazdu. Według nas jest to wymaganie nadmierne, mające uzasadnienie tylko w sytuacji wycofania pojazdu z podziału bojowego do momentu wprowadzenia do podziału po naprawie. Mamy nadzieję, że Zamawiający przychyli się do naszej prośby i dokona stosownej zmiany zapisu projektu umowy.

**Odpowiedz na pytanie nr 1:**

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 137 ustawy p.z.p. zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia, tj.: § 9 ust. 4 załącznika nr 2 do SWZ otrzymuje następujące brzmienie:

*„4. Okres gwarancji ulega przedłużeniu od momentu zgłoszenia* usterki/wady *i* wycofania pojazdu z podziału bojowego *do momentu wykonania naprawy potwierdzonej protokolarnie.”*

**Pytanie nr 2:**

**Zał. 3a do SWZ – OPZ cz. A – pkt 2.16**

Czy w przypadku braku miejsca w kabinie, Zamawiający wyrazi zgodę na przewożenie części wyposażenia osobistego w wysokiej skrytce sprzętowej za kabiną? **Odpowiedz na pytanie nr 2:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 2.16 Załącznika nr 3A do SWZ.

**Pytanie nr 3:**

**Zał. 3a do SWZ – OPZ cz. A – pkt 2.23**

**Zał. 3b do SWZ – OPZ cz. B – pkt 2.23**

**Zał. 3c do SWZ – OPZ cz. C – pkt 2.23**

Zamawiający wymaga modułu GPS integrującego system wysyłania statusów i lokalizacji pojazdów z aplikacją dyspozytorską wykorzystywaną na stanowiskach kierowania PSP. Prosimy wziąć pod uwagę, że producent takiego modułu będzie gromadzić dane sczytywane z pojazdu, a w chwili obecnej nie wiadomo, jaki system będzie wprowadzony w PSP w miejsce dotychczasowego systemu lokalizacji pojazdu Elte. Czy w tej sytuacji Zamawiający dopuści przygotowanie pojazdu do pozyskiwania danych z magistrali CAN w postaci kostki UDS zainstalowanej przez producenta pojazdu? Kostka UDS jest swego rodzaju „czarną skrzynką” pojazdu, pozwalającą na pozyskiwanie aktualnych parametrów pojazdu, takich jak włączenie świateł ostrzegawczych, poziom paliwa itd.

**Odpowiedz na pytanie nr 3:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 2.23 w załącznikach nr 3A, 3B i 3C do SWZ.

**Pytanie nr 4:**

**Zał. 3b do SWZ – OPZ cz. B – pkt 4.4**

**Zał. 3c do SWZ – OPZ cz. C – pkt 4.4**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wyposażenia stanowisk sterowania podporami w kolorowe wyświetlacze LCD ?

**Odpowiedz na pytanie nr 4:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 4.4 w załącznikach nr 3B i 3C do SWZ.

**Pytanie nr 5:**

**Zał. 3a do SWZ – OPZ cz. A – pkt 4.9**

**Zał. 3b do SWZ – OPZ cz. B – pkt 4.9**

**Zał. 3c do SWZ – OPZ cz. C – pkt 4.9**

Czy Zamawiający dopuści fotel dla operatora bez możliwości manualnego składania oparcia do pozycji transportowej i bez wysuwanego daszka?

**Odpowiedz na pytanie nr 5:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 4.9 w załącznikach nr 3A, 3B i 3C do SWZ.

**Pytanie nr 6:**

**Zał. 3a do SWZ – OPZ cz. A – pkt 4.22**

**Zał. 3b do SWZ – OPZ cz. B – pkt 4.22**

**Zał. 3c do SWZ – OPZ cz. C – pkt 4.22**

Wykonawca oferuje działko wodno-pianowe zamontowane na stałe w koszu. W takim przypadku nie ma możliwości zainstalowania w koszu 3 przyłączy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamontowanie w koszu tylko przyłącza 1xStorzC/52 ?

**Odpowiedz na pytanie nr 6:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 4.22 w załącznikach nr 3A, 3B i 3C do SWZ.

**Pytanie nr 7:**

**Zał. 3a do SWZ – OPZ cz. A – pkt 4.27**

**Zał. 3b do SWZ – OPZ cz. B – pkt 4.27**

**Zał. 3c do SWZ – OPZ cz. C – pkt 4.27**

Czy poprzez „automatyczny system tłumienia drgań” Zamawiający ma na myśli:

* pełny elektro-hydrauliczny system stabilizacji komputerowej - tłumienie wahań przęseł wywołanych gwałtownymi podmuchami wiatru lub zmianą obciążenia kosza – czyli wahania wywołanego wejściem lub skokiem do kosza osób na wysokości lub podmuchami wiatru w obu osiach: pionowej i poziomej (w osi obrotu)

czy

* uproszczony system polegający na tłumieniu wahań przęseł tylko w jednej płaszczyźnie, bez tłumienia w osi poziomej (obrotu).

**Odpowiedz na pytanie nr 7:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 4.27 w załącznikach nr 3A, 3B i 3C do SWZ i tym samym dopuszcza każdy automatyczny system tłumienia drgań przęseł przy gwałtownych zmianach obciążenia kosza drabiny, który będzie zgodny z wymaganiami aktualnej edycji normy PN-EN 14043, a pojazd wyposażony w ten system uzyska świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB.

**Pytanie nr 8:**

**Zał. 3a do SWZ – OPZ cz. A – pkt 6.20**

**Zał. 3b do SWZ – OPZ cz. B – pkt 6.20**

**Zał. 3c do SWZ – OPZ cz. C – pkt 6.20**

Czy Zamawiający dopuści agregat prądotwórczy o mocy 9 kVA? Taka moc agregatu jest wystarczająca do pracy drabiny i elektronarzędzi o mocy min. 3000 W.

**Odpowiedz na pytanie nr 8:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy pkt. 6.20 w załącznikach nr 3A, 3B i 3C do SWZ.

Powyższe informacje nie prowadzą do zmiany treści ogłoszenia i nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach, tym samym Zamawiający nie będzie przedłużał terminu składania ofert.

Powyższe wyjaśnienia dotyczące treści SWZ są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

p.o. WIELKOPOLSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI

Państwowej Straży Pożarnej

**st. bryg. mgr inż. Jacek Strużyński**

/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/