PRZ/00054/2022 Dostawy wyrobów z aluminium

Załącznik nr 1 - OPZ

1. Założenia ogólne

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów z aluminium (EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6) dla Łukasiewicz-PIT, w szczególności dla Centrum Pojazdów Szynowych.

Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia wizji lokalnej przez Wykonawców w celu zapoznania się z dokumentacją techniczną każdej z części, która ma zostać wykonana.
Dokumentacja techniczna dostępna będzie tylko w siedzibie Zamawiającego tj. Sieci Badawczej Łukasiewicz – Poznańskiego Instytutu Technologicznego, Centrum Pojazdów Szynowych, ul. Warszawska 181, Poznań.

Przed dokonaniem wglądu do dokumentacji Wykonawca zobowiązany jest do podpisania NDA – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ.
W celu ustalenia terminu zapoznania się z dokumentacją, Zamawiający prosi o kontakt z panem Mateuszem Wojciechowskim, e-mail mateusz.wojciechowski@pit.lukasiewicz.gov.pl .

Wizja lokalna odbędzie się w terminie wskazanym w SWZ.
Brak odbycia wizji lokalnej powoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy PZP

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa sukcesyjna zamówionych materiałów:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa** | **Nr rysunku** | **Materiał** |
| 1 | Osłona przycisku | 100 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 2 | Korpus | 60 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 3 | Pokrywa | 30 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 4 | Osłona sprężyny | 30 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 5 | Wspornik | 100 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 6 | Płytka zaślepiająca | 100 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 7 | Płyta pośrednia zbiornika | 100 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 8 | Łącznik | 500 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 9 | Płytka dociskowa | 100 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 10 | Wspornik | 500 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 11 | Korpus | 60 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 12 | Płyta dolna | 100 | EN AW 2024-T6 |
| 13 | Przycisk grzybek | 500 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 14 | Osłona przycisku | 500 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 15 | Korpus środkowy | 100 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 16 | Pierścień dolny | 500 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 17 | Tłoczek | 500 | EN AW 6063-T6 |
| 18 | Pokrywa | 100 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 19 | Osłona | 500 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |
| 20 | Przyłącze 3xG1/2 | 500 | EN AW 2024-T6 lub EN AW 6082-T6 |