Wołomin, dnia 31.10.2022 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.124.2022**

**INFORMACJA**

**Dotyczy: Rozbudowa drogi powiatowej nr 4311W (ul. Słoneczna) na odcinku od działki ew. nr 319/10 obręb 0016-Rżyska do końca zjazdu do działki 1178/2, gm. Radzymin w ramach zadania inwestycyjnego Przebudowa DP Nr 4311W gm. Radzymin - Polski Ład – Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2022 r., poz.1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

###### Pytanie 1: W związku z tym, że Oferent ma sam przewidzieć jakie drzewa oraz ilość ma zostać wycięta przy rozbudowie drogi prosimy o informację, czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę na wszystkie drzewa czy będzie je uzyskiwał w trakcie realizacji prac?

**Odpowiedź:** Drzewa do wycinki wskazane są na projekcie zagospodarowania terenu (opracowanie wielobranżowe), jak również w inwentaryzacji zieleni. Zgodnie z SWZ (dział II, rozdział 1 pkt. 1.2) na oferencie ciąży obowiązek „sprawdzenia zgodności załączonej do SWZ dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i wykonawczego oraz przedmiaru robót z faktycznym stanem i warunkami terenowymi”. Oferent określa cenę oferty, która zapewni zrealizowanie robót zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną i stanem faktycznym.

Zgodnie z ustawą o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych usuwanie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzja ZRID nie stosuje się przepisów o ochronie przyrody z wyjątkiem drzew i krzewów wpisanych do rejestru zabytków.

###### Pytanie 2: W związku z załączonymi zmienionymi formularzami cenowymi prosimy o udzielenie odpowiedzi czy Oferent w formularzu ofertowym ma wpisać tylko wartość końcową brutto dla całego formularza?

**Odpowiedź:** Zamawiający w SWZ określił wdziale II, rozdział 1 pkt. 1.3 iż: ” Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu formularze cenowe (…). Wykonawca nie ma obowiązku załączenia formularzy cenowych do oferty”. Zatem w formularzu ofertowym należy umieścić cenę, za jaką oferent wykona całość zadania.

###### Pytanie 3: Czy w związku z załączonymi formularzami cenowymi należy je dołączyć do oferty?

###### Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie 2.

###### Pytanie 4: Czy Oferent będzie zobowiązany do przekazania po podpisaniu Umowy kosztorysów ofertowych z cenami jednostkowymi dla poszczególnych pozycji z formularza cenowego?

**Odpowiedź:** Patrz odpowiedź na pytanie 2.

###### Pytanie 5: Szczegółowy rodzaj oraz kolorystykę wiat przystankowych należy uzgodnić na etapie wykonywania robót” Szanowni Państwo, jeżeli Oferent na etapie ofertowania nie wie co ma wycenić to w jaki sposób ma to zrobić? Przecież zarówno każdy rodzaj wiaty jak również jego kolorystyka wpływa znacząco na cenę produktu zwłaszcza w dobie kryzysu w jakim się znajdujemy geopolitycznie i gospodarczo. Prosimy o jednoznaczną odpowiedź w tej kwestii.

**Odpowiedź:** Zamawiający przekazał wystarczające informacje pozwalające na rzetelną wycenę wiaty przystankowej.

###### Pytanie 6: W związku z odpowiedzią nr 6 dotyczącym zabezpieczenia gazociągu prosimy o przekazanie uzgodnień z właścicielem gazociągu w zakresie prowadzenia prac na czynnej magistrali. Ponieważ projekt drogowy przewiduje montaż pod gazociągiem oraz nad nim prefabrykowanego przepusty skrzyniowego wymagane będzie jego podkopanie w celu montażu dolnego elementu przepustu skrzyniowego.

**Odpowiedź:** Odpowiedź na to pytanie znajduje się w projekcie budowlanym na stronach od 42 do 46 oraz od 76 do 77c.

###### Pytanie 7: W nawiązaniu do odpowiedzi 1 w zakresie przestawiania ogrodzeń, które są do przestawienia prosimy o odpowiedź z jakich materiałów należy odtworzyć te ogrodzenia, bramy i furtki?

**Odpowiedź:** Przebudowywane ogrodzenia, bramy, furtki należy odtworzyć z materiałów z których zostały wykonane, a jeżeli nie będzie możliwe ponowne wykorzystanie materiału, to należy przestawiane ogrodzenie wykonać w takim samym standardzie z materiału zbliżonego do pierwotnego. W przypadku braku możliwości wykorzystania istniejącego ogrodzenia, z racji na stan w jakim się znajdowało, to wykonawca robót odtworzy je z gotowych powszechnie dostępnych rozwiązań systemowych.

###### Pytanie 8: Szanowni Państwo, wskazujecie Państwo, że Wykonawca ma wykonać roboty wg dokumentacji projektowej w ryczałcie. Chodzi o odpowiedź na pytanie 11 odnośnie odwodnienia liniowego. Jeżeli przyjmując Państwa odpowiedź za wyczerpującą temat to prośba o określenie zakresu prac sanitarnych – gdzie kończymy kanalizację deszczową, gdyż wskazane miejsca usytuowania odwodnienia liniowego znajdują się na pik. 2+560, 2+520, 2+350 a to jest zgoła ponad 1 km dalej od pikietażu końcowego jaki wskazali Państwo w odpowiedzi nr 17.

**Odpowiedź:** Kanalizację deszczową należy wybudować w granicach administracyjnych Gminy Radzymin tj. do km około 1+400 (rejon działki nr ew. 85)

###### Pytanie 9: W związku z tym, że będzie do zabezpieczenia gazociąg, który przebiega przez drogę. powiatową prosimy o informację czy Zamawiający zgodzi się na wykonywania całego zakresu robót przy całkowitym zamknięciu odcinka ul. Słonecznej od pik. 0+000 do 1+400 z dopuszczeniem tylko ruchu budowlanego i dojazdu mieszkańców do posesji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wykonywanie całego zakresu zadania przy całkowitym zamknięciu odcinka ul. Słonecznej od pik. 0+000 do 1+400 z dopuszczeniem tylko ruchu budowlanego i dojazdu mieszkańców do posesji. Zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym, czasowe całkowite zamknięcie drogi dla ruchu pojazdów dotyczy robót związanych z zabezpieczeniem gazociągu.

…………………………………….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu