|  |  |
| --- | --- |
| Poznań, 20 września 2024 roku |  |

K-292-4-679/2024

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że do postępowania o udzielenie   
zamówie­nia publicznego o nr **ZP/038/24** pn. **Sukcesywna dostawa urządzeń wielofunkcyjnych** prowadzonego w trybie podstawowym wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

***Pytanie 1:***

*Mając na uwadze tryb prowadzonego postępowania o jakim stanowi art. 275 pkt 1 PZP oraz Specyfikację Warunków Zamówienia, a w szczególności dokument ZP-038\_24 Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna w zakresie "Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4" zwracamy się z prośbą o umożliwienie udziału w postepowaniu producentów innych marek niż Canon. Przedstawiona specyfikacja wyraźnie wskazuje na tylko jeden typ urządzenia marki Canon, a dokładnie na model Canon imageRUNNER ADVANCE DX 529i. Takie działanie jest niezgodne z zasadą równego traktowania oferentów i konkurencyjności publicznego postępowania przetargowego. Obecne zapisy specyfikacji kwalifikują postępowanie do zgłoszenia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie przez Zmawiającego następujących parametrów urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A4:*

*1. Procesor min. 1,2 GHz*

*2. Dysk w technologii SSD lub HDD*

*3. Standard USB min. 2.0*

*4. Minimalny format druku od 105 x 148 mm*

*5. Czas nagrzewania do 70 s.*

*6. Wydruk bezpośredni plików : TIFF, JPEG, PDF i XPS*

*7. Pojemność tonera do wydruku min. 45 tys. stron*

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapis SWZ i tak:

W FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANYCH/OFEROWANYCH

URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH – Załącznik nr 3 do SWZ

**w poz. 1 w kolumnie 2 „Opis”**

zapis: „Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4”

otrzymuje brzmienie: „Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 **lub A3**”

**w poz. 1 w kolumnie 3** „Wymagane minimalne parametry, wyposażenie zamawianego produktu”

*zapis:*

*” - monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z dupleksem;*

*- drukowanie, kopiowanie, skanowanie;*

*- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,8 GHz;*

*- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 9,7”, a nie większej niż 10,5”;*

*- co najmniej 3,5 GB pamięci RAM;*

*- dysk twardy co najmniej 256 GB (SSD);*

*- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, co najmniej 2 porty USB 2.0 i 1 port USB 3.0;*

*- pojemność podajników papieru co najmniej:*

*- kaseta 550 arkuszy;*

*- taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy;*

*- pojemność tacy odbiorczej co najmniej 500 arkuszy;*

*- obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej od 76,2x127,0 mm do 216,0 x 355,5 mm;*

*- gramatura co najmniej od 60-200 g/m2;*

*- czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 10 s;*

*- szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 50 str/min.;*

*- rozdzielczość drukowania co najmniej od 600x600 do 1200x1200 dpi;*

*- język opisu strony co najmniej PCL 6 i PostScript 3;*

*- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS;*

*- drukowanie z co najmniej: AirPrint, Universal Print firmy Microsoft;*

*- czcionki co najmniej: PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-135 romańskich;*

*- szybkość kopiowania A4 co najmniej 50 str./min;*

*- czas uzyskania pierwszej kopii A4 nie większy niż 6s;*

*- rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;*

*- powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;*

*- zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;*

*- automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy;*

*- rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;*

*- możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;*

*- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11;*

*- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 50 000 stron (A4);*

*- dedykowany stolik pod kserokopiarkę;*

*- gwarancja co najmniej 24 miesiące.”*

Otrzymuje brzmienie:

„

- monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne **A4 lub A3 z dupleksem**;

- drukowanie, kopiowanie, skanowanie;

- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej **1,2 GHz**;

- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 9,7”, a nie większej niż 10,5”;

- co najmniej 3,5 GB pamięci RAM;

- dysk twardy co najmniej **250 GB (SSD);**

- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, co najmniej **1 port USB**;

- pojemność podajników papieru co najmniej:

- kaseta **500** arkuszy;

- taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy;

- pojemność tacy odbiorczej co najmniej 500 arkuszy;

- obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej od 76,2x127,0 mm do 216,0 x 355,5 mm;

- gramatura co najmniej od 60-200 g/m2;

- szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 50 str/min.;

- rozdzielczość drukowania co najmniej od 600x600 do 1200x1200 dpi;

- język opisu strony co najmniej PCL 6 i PostScript 3;

- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS;

- drukowanie z co najmniej: AirPrint, Universal Print firmy Microsoft;

- czcionki co najmniej: PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-135 romańskich;

- szybkość kopiowania A4 co najmniej 50 str./min;

- czas uzyskania pierwszej kopii A4 nie większy niż 6s;

- rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;

- powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;

- zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;

- automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy;

- rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;

- możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;

- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11;

- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej **45 000** stron (A4);

- dedykowany stolik pod kserokopiarkę;

- gwarancja co najmniej 24 miesiące”

***Pytanie 2:***

*Mając na uwadze tryb prowadzonego postępowania o jakim stanowi art. 275 pkt 1 PZP oraz Specyfikację Warunków Zamówienia, a w szczególności dokument ZP-038\_24 Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna w zakresie "Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A4" zwracamy się z prośbą o umożliwienie udziału w postępowaniu producentów innych marek niż Canon. Przedstawiona specyfikacja wyraźnie wskazuje na tylko jeden typ urządzenia marki Canon, a dokładnie na model Canon imageRUNNER ADVANCE DX C259i. Takie działanie jest niezgodne z zasadą równego traktowania oferentów i konkurencyjności publicznego postępowania przetargowego. Obecne zapisy specyfikacji kwalifikują postępowanie do zgłoszenia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie przez Zmawiającego następujących parametrów urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A4:*

*- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,2 GHz*

*- co najmniej 2 GB pamięci RAM*

*- dysk twardy co najmniej 128 GB SSD*

*- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, co najmniej 2 porty USB 2.0*

*- gramatura co najmniej od 60-210 g/m2*

*- czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 70 s*

*- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF*

*- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 23 000 stron czarny oraz kolory co najmniej 14 000 stron każdy;*

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapis SWZ i tak:

W FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANYCH/OFEROWANYCH

URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH – Załącznik nr 3 do SWZ

**w poz. 2 w kolumnie 2** „Opis”

zapis: „Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4”

otrzymuje brzmienie: „Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A4 **lub A3**”

**w poz. 2 w kolumnie 3** „Wymagane minimalne parametry, wyposażenie zamawianego produktu”

zapis:

” *- kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A4 z dupleksem;*

*- drukowanie, kopiowanie, skanowanie;*

*- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,7 GHz;*

*- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 9,7”, a nie większej niż 10,5”;*

*- co najmniej 3,5 GB pamięci RAM;*

*- dysk twardy co najmniej 256 GB SSD);*

*- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, co najmniej 2 porty USB 2.0 i 1 port USB 3.0;*

*- pojemność podajników papieru co najmniej:*

*- kaseta 550 arkuszy;*

*- taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy;*

*- pojemność tacy odbiorczej co najmniej 250 arkuszy;*

*- obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej od98,0x148,0 mm do 216,0 x 355,5 mm;*

*- gramatura co najmniej od 60-220 g/m2;*

*- czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 10 s;*

*- szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 25 str/min.;*

*- rozdzielczość drukowania co najmniej od 600x600 do 1200x1200 dpi;*

*- język opisu strony co najmniej PCL 6 i PostScript 3;*

*- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS;*

*- drukowanie z co najmniej: AirPrint, Universal Print firmy Microsoft;*

*- czcionki co najmniej: PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-135 romańskich;*

*- szybkość kopiowania A4 co najmniej 25 str./min;*

*- czas uzyskania pierwszej kopii A4 cz.-b./k. nie większy niż 7s/9,5s;*

*- rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;*

*- powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;*

*- zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;*

*- automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy;*

*- rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;*

*- możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;*

*- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11;*

*- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 23 000 stron czarny oraz kolory co najmniej18 000 stron każdy;*

*- dedykowany stolik pod kserokopiarkę;*

*- gwarancja co najmniej 24 miesiące.”*

Otrzymuje brzmienie:

„- kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne **A4 lub A3 z dupleksem**;

- drukowanie, kopiowanie, skanowanie;

- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,7 GHz;

- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 9,7”, a nie większej niż 10,5”;

- co najmniej 3,5 GB pamięci RAM;

- dysk twardy co najmniej **250 GB (SSD);**

- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, co najmniej **1 port USB**;

- pojemność podajników papieru co najmniej:

- kaseta **500** arkuszy;

- taca wielofunkcyjna na 100 arkuszy;

- pojemność tacy odbiorczej co najmniej 250 arkuszy;

- obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej od 98,0x148,0 mm do 216,0 x 355,5 mm;

- gramatura co najmniej od 60-220 g/m2;

- szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 25 str/min.;

- rozdzielczość drukowania co najmniej od 600x600 do 1200x1200 dpi;

- język opisu strony co najmniej PCL 6 i PostScript 3;

- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS;

- drukowanie z co najmniej: AirPrint, Universal Print firmy Microsoft;

- czcionki co najmniej: PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-135 romańskich;

- szybkość kopiowania A4 co najmniej 25 str./min;

- czas uzyskania pierwszej kopii A4 cz.-b./k. nie większy niż 7s/9,5s;

- rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;

- powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;

- zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;

- automatyczny jednoprzebiegowy podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy;

- rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;

- możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;

- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11;

- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 23 000 stron czarny oraz kolory co najmniej 18 000 stron każdy;

**- bęben światłoczuły niezintegrowany z kasetą tonera;**

- dedykowany stolik pod kserokopiarkę;

- gwarancja co najmniej 24 miesiące.”

***Pytanie 3:***

*Mając na uwadze tryb prowadzonego postępowania o jakim stanowi art. 275 pkt 1 PZP oraz Specyfikację Warunków Zamówienia, a w szczególności dokument ZP-038\_24 Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna w zakresie "Urządzenie wielofunkcyjne monochromatyczne A3" zwracamy się z prośbą o umożliwienie udziału w postępowaniu producentów innych marek niż Canon. Przedstawiona specyfikacja wyraźnie wskazuje na urządzenia marki Canon. Takie działanie jest niezgodne z zasadą równego traktowania oferentów i konkurencyjności publicznego postępowania przetargowego. Obecne zapisy specyfikacji kwalifikują postępowanie do zgłoszenia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie przez Zmawiającego następujących parametrów urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych A3:*

*- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 6,5”*

*- dysk twardy co najmniej 64 GB*

*- czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 13 s*

*- szybkość drukowania A3 nie mniejsza niż 15 str./min.;*

*- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF*

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapis SWZ i tak:

W FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANYCH/OFEROWANYCH

URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH – Załącznik nr 3 do SWZ

**w poz. 3 w kolumnie 3** „Wymagane minimalne parametry, wyposażenie zamawianego produktu”

zapis:

” - monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z dupleksem;

- drukowanie, kopiowanie, skanowanie;

- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,6GHz;

- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 6,5”, a nie większej niż 7,5”;

- co najmniej 2 GB pamięci RAM;

- dysk twardy eMMC co najmniej 64 GB;

- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, co najmniej 3 porty USB 2.0;

- pojemność podajniku papieru co najmniej 1200 arkuszy(podajnik uniwersalny plus 2 kasety);

- pojemność tacy odbiorczej co najmniej 250 arkuszy;

- obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej od 105x148 mm do 304,8 x 457,2 mm;

- dwie kastety na papier: A4 i A3;

- taca wielofunkcyjna obsługująca format A3, A4, A5, A5R, B4, B5, koperty;

- gramatura co najmniej od 56-256 g/m2;

- czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 10 s;

- szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 30 str/min.;

- szybkość drukowania A3 nie mniejsza niż 20str./min.;

- rozdzielczość drukowania co najmniej do 1200x1200 dpi;

- język opisu strony co najmniej PCL 6, PostScript 3;

- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS;

- drukowanie z co najmniej: AirPrint, Universal Print firmy Microsoft;

- czcionki co najmniej PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-135 romańskich;

- szybkość kopiowania A4 co najmniej 30 str./min;

- szybkość kopiowania A3 co najmniej 15str./min.;

- czas uzyskania pierwszej kopii A4 nie większy niż 7s;

- rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;

- powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;

- zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;

- automatyczny podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R;

- rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;

- możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;

- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11;

- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 33 000 stron;

- dedykowany stolik pod kserokopiarkę;

- gwarancja co najmniej 24 miesiące

Otrzymuje brzmienie:

„

- monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z dupleksem;

- drukowanie, kopiowanie, skanowanie;

- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,6GHz;

- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 6,5”, a nie większej niż 7,5”;

- co najmniej 2 GB pamięci RAM;

- dysk twardy eMMC co najmniej 64 GB;

- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, **co najmniej 1 port USB;**

- pojemność podajnika papieru co najmniej **1100 arkuszy** (podajnik uniwersalny plus 2 kasety);

- pojemność tacy odbiorczej co najmniej 250 arkuszy;

- obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej od 105x148 mm do 304,8 x 457,2 mm;

- dwie kastety na papier: A4 i A3;

- taca wielofunkcyjna obsługująca format A3, A4, A5, A5R, B4, B5, koperty;

- gramatura co najmniej od 56-256 g/m2;

- szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 30 str/min.;

- szybkość drukowania A3 nie mniejsza niż 20str./min.;

- rozdzielczość drukowania co najmniej do 1200x1200 dpi;

- język opisu strony co najmniej PCL 6, PostScript 3;

- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS;

- drukowanie z co najmniej: AirPrint, Universal Print firmy Microsoft;

- czcionki co najmniej PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-135 romańskich;

- szybkość kopiowania A4 co najmniej 30 str./min;

- szybkość kopiowania A3 co najmniej 15str./min.;

- czas uzyskania pierwszej kopii A4 nie większy niż 7s;

- rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;

- powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;

- zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;

- automatyczny podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R;

- rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;

- możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;

- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11;

- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 33 000 stron;

- dedykowany stolik pod kserokopiarkę;

- gwarancja co najmniej 24 miesiące.

***Pytanie 4:***

*Mając na uwadze tryb prowadzonego postępowania o jakim stanowi art. 275 pkt 1 PZP oraz Specyfikację Warunków Zamówienia, a w szczególności dokument ZP-038\_24 Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna w zakresie "Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3" zwracamy się z prośbą o umożliwienie udziału w postępowaniu producentów innych marek niż Canon. Przedstawiona specyfikacja wyraźnie wskazuje na urządzenia marki Canon, model imageRUNNER ADVANCE DX C3922i. Takie działanie jest niezgodne z zasadą równego traktowania oferentów i konkurencyjności publicznego postępowania przetargowego. Obecne zapisy specyfikacji kwalifikują postępowanie do zgłoszenia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie przez Zmawiającego następujących parametrów urządzeń wielofunkcyjnych kolorowych A3:*

*- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,6 GHz*

*- dysk twardy SSD co najmniej 128 GB*

*- obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej 90,0x140,0 mm do 319,5 x 457,0 mm*

*- gramatura co najmniej 55-300 g/m2*

*- czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 18 s*

*- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF*

*- automatyczny podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy formatu A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R;*

*- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 38 000 stron czarny oraz kolory co najmniej 24 000 stron każdy*

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapis SWZ i tak:

W FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANYCH/OFEROWANYCH

URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH – Załącznik nr 3 do SWZ

**w poz. 4 w kolumnie 3** „Wymagane minimalne parametry, wyposażenie zamawianego produktu”

zapis:

*” - kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z dupleksem;*

*- drukowanie, kopiowanie, skanowanie;*

*- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,8GHz;*

*- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 9,5”, a nie większej niż 10,5”;*

*- co najmniej 3,5 GB pamięci RAM;*

*- dysk twardy SSD co najmniej 256 GB;*

*- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T, co najmniej 2 porty USB 2.0, 1 port USB 3.0;*

*- pojemność podajników papieru co najmniej 1200 arkuszy(podajnik uniwersalny plus 2 kasety);*

*- pojemność tacy odbiorczej co najmniej 250 arkuszy;*

*- obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej 99,0x99,0 mm do 319,5 x 457,0 mm;*

*- dwie kastety na papier: A4 i A3;*

*- taca wielofunkcyjna obsługująca format A3, A4, A5, A5R, B4, B5, koperty;*

*- gramatura co najmniej 52-300 g/m2;*

*- czas rozgrzewania od włączenia zasilania nie więcej niż 10 s;*

*- szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 22 str/min.;*

*- szybkość drukowania A3 nie mniejsza niż 15str./min.;*

*- rozdzielczość drukowania co najmniej 1200x1200 dpi;*

*- język opisu strony co najmniej PCL 6, PostScript 3;*

*- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS;*

*- drukowanie z co najmniej: AirPrint, Universal Print firmy Microsoft;*

*- czcionki co najmniej PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-135 romańskich;*

*- szybkość kopiowania A4 co najmniej 22 str./min;*

*- szybkość kopiowania A3 co najmniej 15str./min.;*

*- czas uzyskania pierwszej kopii A4 cz.b./k. nie większy niż 7s/9s;*

*- rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;*

*- powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;*

*- zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;*

*- automatyczny podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy formatu A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R;*

*- rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;*

*- możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;*

*- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11;*

*- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 38 000 stron czarny oraz kolory co najmniej 25 500 stron każdy;*

*- dedykowany stolik pod kserokopiarkę;*

*- gwarancja co najmniej 24 miesiące.”*

Otrzymuje brzmienie:

„

- kolorowe laserowe urządzenie wielofunkcyjne A3 z dupleksem;

- drukowanie, kopiowanie, skanowanie;

- procesor dwurdzeniowy o częstotliwości co najmniej 1,8GHz;

- panel sterowania w postaci ekranu dotykowego LCD o przekątnej co najmniej 9,5”, a nie większej niż 10,5”;

- co najmniej 3,5 GB pamięci RAM;

**- dysk twardy SSD co najmniej 250 GB;**

- interfejsy podłączeniowe: 1000 Base-T/100Base-TX/10Base-T**, co najmniej 1 port USB;**

- pojemność podajników papieru co najmniej **1000** arkuszy(podajnik uniwersalny plus 2 kasety);

- pojemność tacy odbiorczej co najmniej 250 arkuszy;

- obsługiwane formaty nośników: A3, A4, A5, A5R, A6, B5, koperty, rozmiar niestandardowy co najmniej 99,0x99,0 mm do 319,5 x 457,0 mm;

- dwie kastety na papier: A4 i A3;

- taca wielofunkcyjna obsługująca format A3, A4, A5, A5R, B4, B5, koperty;

- gramatura co najmniej 52-300 g/m2;

- szybkość drukowania A4 nie mniejsza niż 22 str/min.;

- szybkość drukowania A3 nie mniejsza niż 15str./min.;

- rozdzielczość drukowania co najmniej 1200x1200 dpi;

- język opisu strony co najmniej PCL 6, PostScript 3;

- drukowanie bezpośrednie obsługiwanych typów plików co najmniej : TIFF, JPEG, PDF, EPS i XPS;

- drukowanie z co najmniej: AirPrint, Universal Print firmy Microsoft;

- czcionki co najmniej PCL-90 romańskich, 10 bitmapowych, 2 OCR, PS-135 romańskich;

- szybkość kopiowania A4 co najmniej 22 str./min;

- szybkość kopiowania A3 co najmniej 15str./min.;

- czas uzyskania pierwszej kopii A4 cz.b./k. nie większy niż 7s/9s;

- rozdzielczość kopiowania co najmniej 600x600;

- powiększenie regulowane co najmniej w przedziale 25-400% z przyrostem o 1%;

- zaprogramowane współczynniki zmniejszenia/powiększenia wg obszaru, tryb dwustronny;

- automatyczny podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego o pojemności co najmniej 100 arkuszy formatu A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R;

- rozdzielczość skanowania co najmniej 600x600;

- możliwość wysyłki skanu na e-maila, pamięć USB, do urządzeń przenośnych;

- kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 10 i 11;

**- wydajność materiału eksploatacyjnego co najmniej 35 000 stron czarny oraz kolory co najmniej 23 000 stron każdy;**

- dedykowany stolik pod kserokopiarkę;

- gwarancja co najmniej 24 miesiące.”

***Pytanie 5:***

*Mając na uwadze tryb prowadzonego postępowania o jakim stanowi art. 275 pkt 1 PZP oraz Specyfikację Warunków Zamówienia, a w szczególności dokument ZP-038\_24 Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna w zakresie "Finiszer pod urządzenie z pozycji nr 3 i 4" zwracamy się z prośbą o umożliwienie udziału w postępowaniu producentów innych marek niż Canon. Przedstawiona specyfikacja wyraźnie wskazuje na urządzenia marki Canon, model Wewnętrzny moduł wykańczania-L, Canon L1 Finisher inner (4000C002AA). Takie działanie jest niezgodne z zasadą równego traktowania oferentów i konkurencyjności publicznego postępowania przetargowego. Obecne zapisy specyfikacji kwalifikują postępowanie do zgłoszenia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie przez Zamawiającego następujących parametrów finiszera pod urządzenie z pozycji nr 3 i 4:*

*Pojemność: 500 arkuszy*

*Liczba tac odbiorczych: min.1 szt.*

*Waga: nie większa niż 13 kg.*

Odpowiedź:

W odpowiedzi Zamawiający zmienia zapis SWZ i tak:

W FORMULARZ SPECYFIKACJI TECHNICZNO-CENOWEJ ZAMAWIANYCH/OFEROWANYCH

URZĄDZEŃ WIELOFUNKCYJNYCH – Załącznik nr 3 do SWZ

**w poz. 5 w kolumnie 3** „Wymagane minimalne parametry, wyposażenie zamawianego produktu”

zapis:

” Wewnętrzny moduł wykańczania kompatybilny z urządzeniem z pozycji nr 3 i 4 niniejszej specyfikacji techniczno-cenowej;

Pojemność podajnika (papier 80 g/m²) co najmniej:

- Taca górna – SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 arkuszy;

- Taca dolna – A4, A5, A5R, B5: około 500 arkuszy;

- SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkuszy;

- A6R: 30 arkuszy;

- Koperta: 10 arkuszy;

Gramatura papieru co najmniej: 52–300 g/m²;

Pozycja zszywania: róg, podwójnie;

Pojemność zszywacza co najmniej:

- A4, B5: 50 arkuszy (52–90 g/m²);

- A4R: 40 arkuszy (52–90 g/m²);

- A3, B4: 30 arkuszy (52–90 g/m²);

Zszywanie w trybie Eco co najmniej:

- A3, A4, B4, B5: 10 arkuszy (52–64 g/m²), 8 arkuszy (65–81,4 g/m²), 6 arkuszy (82–105 g/m²);

Zszywanie na żądanie co najmniej: 40 arkuszy (80 g/m²);

Wymiary nie większe niż (szer. × dł. × wys.): 740 × 540 × 240 mm (podłączone do drukarki, przedłużenie tacy jest wysunięte);

Waga: nie większa niż 10 kg;

Gwarancja co najmniej 24 miesiące.”

Otrzymuje brzmienie:

„

Wewnętrzny moduł wykańczania kompatybilny z urządzeniem z pozycji nr 3 i 4 niniejszej specyfikacji techniczno-cenowej;

Pojemność podajnika (papier 80 g/m²) co najmniej:

- Taca górna – SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 arkuszy;

- Taca dolna – A4, A5, A5R, B5: około 500 arkuszy;

- SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkuszy;

- A6R: 30 arkuszy;

- Koperta: 10 arkuszy;

Gramatura papieru co najmniej: 52–300 g/m²;

Pozycja zszywania: róg, podwójnie;

Pojemność zszywacza co najmniej:

- A4, B5: 50 arkuszy (52–90 g/m²);

- A4R: 40 arkuszy (52–90 g/m²);

- A3, B4: 30 arkuszy (52–90 g/m²);

Zszywanie w trybie Eco co najmniej:

- A3, A4, B4, B5: 10 arkuszy (52–64 g/m²), 8 arkuszy (65–81,4 g/m²), 6 arkuszy (82–105 g/m²);

Zszywanie na żądanie co najmniej: 40 arkuszy (80 g/m²);

Wymiary nie większe niż (szer. × dł. × wys.): **740 × 620 × 410 mm** (podłączone do drukarki, przedłużenie tacy jest wysunięte);

**Waga: nie większa niż 13 kg;**

Gwarancja co najmniej 24 miesiące”

Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że zmienia termin składania ofert, dokonuje zmiany treści SWZ i tak:

- pkt. XVIII.1 otrzymuje brzmienie:

1. „Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uep w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia **27 września 2024 r. do godziny 9:00.**

- pkt. XVII.1 otrzymuje brzmienie:

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26 października 2024 roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.