**Załącznik nr 2**

**FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH**

 *Wniosek nr 1Wn/WAPW/04/PN/PZP/2023*

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa sprzętu IT dla Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej,** **znak sprawy WAPW/04/PN/PZP/2023.**

**GAŚNICE:**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wymagania minimalne odnośnie gaśnicy:**

* Skuteczność gaszenia: 55A 233B C
* Masa środka gaśniczego: 6 kg
* Czynnik roboczy: N2
* Czas działania: min. 15 s
* Ciśnienie próbne: 27 bar
* Ciśnienie robocze: 15 bar
* Zakres temperatur stosowania: -30 °C / +60 °C
* Masa całkowita: ~9,3 kg
* Maks. napięcie gaszonego urządzenia: 1000 V, 245 000 V
* zawór odcinający za wskaźnikiem ciśnienia ułatwia kontrolę gaśnicy
* konstrukcja zaworu umożliwia czasowe zawieszenie gaszenia
* zbiornik gaśnicy nie wymaga kontrolnych badań UDT
* możliwość wielokrotnego napełniania
* zbiornik gaśnicy pokryty farbą poliestrową odporną na promienie UV
* wnętrze zbiornika zabezpieczone powłoką antykorozyjną

Produkowana zgodnie z wymaganiami rynku krajowego i unijnego w oparciu o certyfikaty systemu jakości ISO 9001. Spełnia wymagania normy europejskiej EN3 oraz Dyrektywy Bezpieczeństwa PED 2014/68/UE.