ZAKŁAD OBSŁUGI KOMUNALNEJ

UL. BOCZNA 1, 64-316 KUŚLIN

Tel. 505 465 006

Kuślin, 24.09.2021 r.

L.dz. 224.2021

**ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/9/2021**

Zakład Obsługi Komunalnej w Kuślinie zaprasza do składania ofert w postępowaniu o wartości netto, która nie przekracza kwoty 130.000 zł.

1.Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie. Pojazd - ciągnik musi być kompletny, wolny od wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych), technicznych oraz prawnych, spełniający poniższe minimalne wymagania;

-fabrycznie nowy, rok produkcji 2021, niezarejestrowany

-wyposażony we wszystkie płyny eksploatacyjne oraz zatankowany do określonej przez producenta minimalnej ilości paliwa

-moc znamionowa 50 KM

-silnik 3 cylindrowy, chłodzony cieczą, czterosuwowy (DIESEL) z bezpośrednim wtryskiem paliwa

-zasysanie powietrza – naturalne

-zimny start

-skrzynia biegów 12x12 sekwencyjna z rewersem i biegami pełzającymi

-napęd 4x4 załączany i rozłączany mechanicznie

-ogumienie radialne

-zbiornik paliwa min. 50 l

-blokada mechanizmu różnicowego

-prędkość konstrukcyjna ciągnika (km/h) max. 40

-hamulce tarczowe

-hamulec postojowy mechaniczny - sterowany ręcznie

-instalacja pneumatyczna dwuobwodowa

-układ kierowniczy ze wspomaganiem

-fotel operatora pneumatyczny

-TUZ kat. II

-min. 2 pary końcówek - szybkosprzęgi

-WOM (obr/min) 540

-udźwig podnośnika min. 1550 kg

-zaczep polowy dolny wychylny

-rura wydechowa umieszczona w świetle słupka kabiny

-oryginalna kabina strukturalna ogrzewana, wentylowana z klimatyzacją automatyczną, radiem, głośnikami, uchylnymi wszystkimi szybami wraz z 4 halogenami po 2 z przodu i z tyłu

-minimalna masa własna (2600 kg)

-serwis do 24 godzin od momentu zgłoszenia usterki

-czas realizacji zamówienia do 60 dni

-gwarancja min. 12 m-cy.

2.Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2021 r.

3.Okres gwarancji: min. 12 m-cy

4.Warunki płatności: wpłata 10% ceny brutto na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia obopólnie zawartej umowy na podstawie FV zaliczkowej. Pozostała kwota zapłaty w terminie do 14 dni od dnia protokolarnego przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę bez zastrzeżeń przedmiotu zamówienia.

5.Inne istotne warunki:

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem wyższym (lepszym) niż opisane powyżej.

Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego, na koszt Wykonawcy.

Sposób i miejsce przekazania: Protokołem zdawczo-odbiorczym w siedzibie Zamawiającego.

Dla potwierdzenia, że oferowany ciągnik rolniczy spełnia wymagania Zamawiającego określone w opisie przedmiotu zamówienia do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające parametry techniczne oferowanego ciągnika rolniczego, np. opisy techniczne, karty katalogowe, foldery itp. .

Jeżeli przy opisie przedmiotu zamówienia wskazana została nazwa producenta, znak towarowy, patent lub pochodzenie w stosunku do określonych materiałów, urządzeń, itp. Zamawiający wymaga, aby traktować takie wskazanie jako przykładowe i dopuszcza zastosowanie przy realizacji zamówienia materiałów, urządzeń, itp. równoważnych o parametrach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego, które spełniają wymagania norm i przepisów oraz założone parametry wyjściowe. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, itp. spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Wykonawca udzieli gwarancji na oferowany ciągnik na okres co najmniej 12 miesięcy. Gwarancja jest jednym z kryteriów oceny oferty. Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub zapewnić serwis przez podmioty uprawnione do prowadzenia autoryzowanego serwisu. Wykonawca będzie zobowiązany w cenie dostawy do przeprowadzenia w siedzibie Zamawiającego szkolenia operatora w zakresie budowy i obsługi ciągnika.

Wykonawca jest zobowiązany rozpocząć czynności serwisowe (przegląd, naprawę) w terminie maksymalnym do 24 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego. W sytuacji, gdy wykonanie naprawy (przeglądu) nie będzie możliwe w siedzibie Zamawiającego lub wykonanie naprawy (przeglądu) będzie trwało dłużej niż 72 godziny od jej rozpoczęcia, Wykonawca na własny koszt odbierze ciągnik i dokona naprawy (przeglądu) we własnym serwisie, a na czas dokonania naprawy (przeglądu) zapewni ciągnik zastępczy.

Ciągnik musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2018, poz. 1990 ze zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6.Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert: cena 80%, gwarancja 20%.

7.Sposób przygotowania oferty: Ofertę należy złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego do dnia 29.09.2021 r. do godz. 15.00 w kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego dla potrzeb Zakładu Obsługi Komunalnej w Kuślinie nie otwierać przed godziną 9.00 dnia 30.09.2021 r.”

8.Miejsce i termin złożenia oferty: Zakład Obsługi Komunalnej, ul. Boczna 1, 64-316 Kuślin.

9.Termin otwarcia ofert: godzina 9.00 dnia 30.09.2021 r.

10.Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Artur Bąk – dyr. Zakładu, tel. 505 465 006.

11.Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim.

/-/ Artur Bąk

(podpis kierownika jednostki)