**Załącznik nr 1 do ogłoszenia**

 Kz-2380/80/19/ZW-RK

............................................. .............................

 pieczęć Wykonawcy miejscowość, data

# FORMULARZ OFERTOWO-CENOWY

**na dostawę Concentrator plus – kompletny system 230 V,
50-60 Hz, z wbudowaną membranową pompą próżniową i rotorem 48 miejscowym F-45-48-11 na probówki typu eppendorf o pojemności 1,5/2.0 ml**

1. Pełna nazwa i siedziba wykonawcy:

…...................................................................................................................................................

Telefon …......................................... Fax …........................................

Regon …......................................... NIP …........................................

**Adres e-mail:** …..……………….….….……………….………………………………………………….

1. Wartość oferty :

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa asortymentu** | **Ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Wartość netto** | **Wartość podatku VAT** | **Wartość brutto** |
|  | Concentrator plus - kompletny system 230V, 50-60 Hz, z wbudowaną membranową pompą próżniową i rotorem 48 miejscowym F-45-48-11 na probówki typu eppendorf o pojemności 1,5/2.0 ml. Producent Firma Eppendorf nr kat. urządzenia 5305000304, nr kat. rotora 5490.030.001. Urządzanie służy do odparowywania cieczy, zatężania próbek, osuszania DNA, jest odporne na rozcieńczalniki. * Wielkość urządzenia w połączeniu z urządzeniem zewnętrznym nie przekraczająca: szerokość 340 mm, głębokość 600 mm, wysokość 300 mm, ustawiane bezpośrednio na blacie roboczym
* Wyposażone w monitor LCD, łatwy w obsłudze panel sterowania
* Czas pracy urządzenia od 1 min do 9:59 godzin w temperaturze pokojowej 15-35 0C
* Prędkość obrotowa 1.400 rpm
* Objętość kondensatora par 280 ml,
* Pompa próżniowa z membraną PTFE, wydajność ssawna co najmniej 1,8/2 m3/h (50/60 Hz), osiągalne ciśnienie (bezwzględne) <20 mbar
* Dopuszczalna gęstość materiału do wirowania 1,2 g/ml
* Możliwość zastosowania wymiennych rotorów na probówki o pojemności do 25 mi i płytki 96 dołkowe
* Możliwość pracy urządzenia w temperaturze pokojowej oraz z ustawieniem trzech poziomów temperatury 30, 45, 60 °C
* Do wyboru 3 programy operacji w zależności od stosowanego rozpuszczalnika (woda, alkohol, wysokie, ciśnienie).
 | 1 szt**.** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Wartość ogółem brutto: …..............................……..…… zł

słownie: ……………………..........................................……...............…………………….………………zł.

* + Termin dostawy do……… dni roboczych od dnia podpisania umowy (nie później niż 28 dni roboczych)
	+ Termin gwarancji asortymentu licząc od dnia dostawy ……miesięcy (minimum 24 miesiące)
	+ Termin płatności – przelew 30 dni
	+ Ważność oferty 60 dni

3. Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym ……………….………………………………………

 tel…………………………………fax……………………e-mail…………………………………………

* 1. Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się Ogłoszeniem, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia na warunkach w nim określonych.
	2. Oświadczamy, że załączony do Ogłoszenia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
	3. Oświadczam, że zgodnie z ………………………………………………../wykazać odpowiedni dokument,, z którego wynika prawo do reprezentacji Wykonawcy – KRS, CEIDG, pełnomocnictwo/

**do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, złożenia i podpisania oferty wraz
z załącznikami uprawniony jest :**

…………………………………………………………………………………………………………………..

* 1. Oświadczam, że zapoznałem się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez KWP
	w Łodzi.
	2. **Oświadczenie wykonawcy składającego ofertę:**

Oświadczam, że:

* dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
* wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu

/*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie/*

przyjmuje do wiadomości i akceptuje zapisy klauzuli informacyjnej zawartej w dniu …………….

.....................................................................

( pieczęć i podpis/y osób/osoby uprawnionej/ych

do reprezentowania wykonawcy)