**Załącznik nr 7 do SWZ**

|  |  |
| --- | --- |
| *WYKONAWCA:**...…………………………………**...…………………………………*(nazwa, adres)*reprezentowany przez:**……………………………………*(imię, nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) | *ZAMAWIAJĄCY:*Wojskowe Centrum Krwiodawstwai KrwiolecznictwaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnejul. Koszykowa 7800-671 Warszawa 1 |

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**na potwierdzenie, że oferowany samochód spełnia określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.**

Na podstawie art. 106 ust. 1 ustawy oświadczam, że oferuję realizację przedmiotu zamówienia – dostawę samochodu do transportu krwi oraz próbek krwi do badań wirusologicznych i serologicznych, o podanych niżej parametrach techniczno – eksploatacyjne pojazdu:

| **Lp.** | **Wymagane parametry** | **Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty\*** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| **Dane techniczne wyposażenie** |
| 1 | Fabrycznie nowy samochód do transportu krwi oraz próbek krwi do badań wirusologicznych i serologicznych.Wielkość zamówienia – 1 sztuka. | Producent:…...................................Model:…..................................... |
| 2 | - silnik diesel o pojemności min. 1960cm3 | Pojemność silnika:………………………….cm3 |
| 3 | - zasilany olejem napędowym, spełniający normę EURO 6 | Spełnia / Nie spełnia |
| 4 | - moc silnika min. 146 kW | Moc silnika:…………………….kW |
| 5 | - napęd na przednie koła lub 4x4 | Spełnia / Nie spełnia |
| 6 | - kolor pojazdu biały metalik | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 7 | - długość pojazdu od 4770 mm | Długość pojazdu:………………………….mm |
| 8 | - rozstaw osi min 2780 mm | Rozstaw osi:…………………………….mm |
| 9 | - wysokość pojazdu min 1500 mm | Wysokość pojazdu:……………………………..mm |
| 10 | - nadwozie typu kombi  | Spełnia / Nie spełnia |
| 11 | - pojemność bagażnika min 650 litrów | Pojemność bagażnika:………………………….. litrów |
| 12 | - ilość drzwi –5 | Spełnia / Nie spełnia\* |
| 13 | - ilość min. miejsc – 4 + kierowca  | Ilość miejsc:……………….. miejsc + kierowca |
| 14 | - skrzynia biegów , co najmniej 7 przełożeń do przodu | Ilość przełożeń skrzyni biegów do przodu:……… przełożeń |
| 15 | - system wspomagania układu kierowniczego i hamulcowego | Spełnia / Nie spełnia |
| 16 | - centralny zamek sterowany pilotem | Spełnia / Nie spełnia |
| 17 | - kolumna kierownicy regulowana  | Spełnia / Nie spełnia |
| 18 | - regulowana wysokość położenia fotela kierowcy | Spełnia / Nie spełnia |
| **Wyposażenie** |
| 19 | - ABS | Spełnia / Nie spełnia |
| 20 | - elektryczne otwieranie szyb w drzwiach przednich i tylnych | Spełnia / Nie spełnia |
| 21 | - klimatyzacja automatyczna  | Spełnia / Nie spełnia |
| 22 | - lusterka boczne elektrycznie regulowane i podgrzewane | Spełnia / Nie spełnia |
| 23 | - radio fabryczne z Bluetooth | Spełnia / Nie spełnia |
| 24 | - koła jezdne z ogumieniem letnim aluminiowe min. 18ʺ  | Spełnia / Nie spełnia |
| 25 | - koła jezdne z ogumieniem zimowym | Spełnia / Nie spełnia |
| 26 | - koło zapasowe pełnowymiarowe | Spełnia / Nie spełnia |
| 27 | - dywaniki tekstylne przód, tył, bagażnik | Spełnia / Nie spełnia |
| 28 | - bezdotykowe otwieranie i zamykanie pokrywy bagażnika | Spełnia / Nie spełnia |
| 29 | - centralny zamek | Spełnia / Nie spełnia |
| 30 | - siatka oddzielająca przestrzeń bagażową od pasażerskiej | Spełnia / Nie spełnia |
| 31 | - gniazdo 230v | Spełnia / Nie spełnia |
| 32 | - niezależny system ogrzewania ze sterowaniem zdalnym | Spełnia / Nie spełnia |
| 33 | - kierownica regulowana w dwóch płaszczyznach | Spełnia / Nie spełnia |
| 34 | - czujniki parkowania z przodu i z tyłu pojazdu | Spełnia / Nie spełnia |
| 35 | - relingi dachowe | Spełnia / Nie spełnia |
| 36 | - przednie światła przeciwmgłowe | Spełnia / Nie spełnia |
| 37 | - fabrycznie przyciemniane szyby: boczne tylne i szyba tylna | Spełnia / Nie spełnia |
| 38 | - kamera cofania, asystent pakowania | Spełnia / Nie spełnia |
| 39 | - reflektory pełny LED | Spełnia / Nie spełnia |
| 40 | - przednia szyba odbijająca promieniowanie podczerwone  | Spełnia / Nie spełnia |
| 41 | - trzystrefowa klimatyzacja | Spełnia / Nie spełnia |
| 42 | - aktywne wyposażenie zwiększające bezpieczeństwo: tempomat, asystent pasa ruchu, kontrola odstępu z funkcją awaryjnego hamowania | Spełnia / Nie spełnia |
| **Wyposażenie/wymagania dodatkowe** |
| 43 | - apteczka z wyposażeniem | Spełnia / Nie spełnia |
| 44 | - trójkąt ostrzegawczy | Spełnia / Nie spełnia |
| 45 | - bezpłatny serwis ( przeglądy, wymiana materiałów eksploatacyjnych, naprawy itp.) na okres 24 m-cy | Spełnia / Nie spełnia |
| 46 | - fabryczny zestaw kluczy i narzędzi | Spełnia / Nie spełnia |
| 47 | - oznakowanie pojazdu jako uprzywilejowany w ruchu drogowym w tym belka świetlna, urządzenie rozgłoszeniowe (po uzgodnieniu z Zamawiającym), - Zamawiający udostępnia poglądowe zdjęcia oznakowania samochodu – Załącznik nr 8 do SWZ | Spełnia / Nie spełnia |
| 48 | - oznakowanie pojazdu logiem WCKiK oraz opisem (po uzgodnieniu z Zamawiającym), - Zamawiający udostępnia poglądowe zdjęcia oznakowania samochodu – Załącznik nr 8 do SWZ | Spełnia / Nie spełnia |
| 49 | - komplet dokumentów pojazdu  | Spełnia / Nie spełnia |
| 50 | - dodatkowa instalacja elektryczna z przetwornicą prądu 230V w przestrzeni ładunkowej pozwalająca podłączyć urządzenia- min 1500W przy ciągłym obciążeniu. | Spełnia / Nie spełnia |

*\*Uwaga: kolumna nr 3 musi być wypełniona poprzez wpisanie we wskazanych miejscach dokładnych parametrów poszczególnych elementów będących przedmiotem oferty lub skreślenie „spełnia” / „nie spełnia”, w zależności czy poszczególne elementy będące przedmiotem oferty spełniają, czy nie spełniają poszczególne wymagania określone w kolumnie nr 2.*

……….................................................................

znak graficzny podpisu osoby (osób) upoważnionej (ych)

do reprezentowania podmiotu