Załącznik nr 2A do SWZ nr DZP.382.1.70.2024

**Opis przedmiotu zamówienia/Opis oferowanego sprzętu-część A**

|  |  |
| --- | --- |
| **MINIMALNE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KTÓRE WINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**  należy wskazać wszystkie parametry oferowanego sprzętu |
| **1/ Projektor**  **UST – 1 sztuka (index 174125)**  **2/ Projektor – 1 sztuka (index 174125)** | |
| **1/ (Projektor UST**  Wyświetlacz  Natywne proporcje obrazu 1.2:1  Obsługiwane rozdzielczości grafiki 3840 x 2160  Obsługiwane tryby wideo 1080p, 1440p, 2160p  Pamięć  Pamięć wewnętrzna min. 2 GB  Projektor smart Tak  Odległość projekcji 0 - 0,2 m  Jasność projektora 2400 ANSI lumenów  Technologia projekcji DLP  Naturalna rozdzielczość projektora 2160p (3840x2160)  Korekcja Keystone'a, poziom -40 - 40°  Korekcja Keystone'a, pion -40 - 40°  Rozmiar matrycy 1,19 cm (0.47")  Typ matrycy DMD  Źródło światła  Rodzaj źródła światła LED  Żywotność źródła światła min. 25000 h  Nośnik danych  Pojemność pamięci wewnętrznej min. 32 GB  Audio  Moc wyjściowa (RMS) 60 W  Ilość wbudowanych głośników min. 2  System obiektywów  Ostrość Automatyczna  Stosunek padania 0.233  Video  Pełny HD  Kompatybilność 3D  Wydajność  Poziom hałasu 32 dB  Przewodowa sieć LAN  Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10,100,1000 Mbit/s  Wi-Fi  Cechy  Interaktywny  Typ produktu Projektor ultrakrótkiego rzutu  Ochrona oczu  Zainstalowany system operacyjny  Multimedia  Wbudowane głośniki  Wbudowane dekodery dźwięku DTS  Sieć  Smart TV  Standardy Wi- Fi 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)  Moc  Napięcie wejściowe AC 100 - 240 V  Częstotliwość wejściowa AC 50/60 Hz  Źródło zasilania Prąd przemienny  Pobór mocy max. 200 W  Porty i interfejsy  Rodzaj złącza HDMI Pełnorozmiarowy  Wersja HDMI 2.0  Liczba portów USB 2.0 min. 3  Ilość portów Mini-USB 2.0 min. 1  Wyjścia słuchawkowe 1  Interfejs SCSI RJ-45  Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) min. 1  Bluetooth  Wersja Bluetooth 5.0  Ilość portów HDMI: min. 3  Gniazdko wyjścia DC  Waga produktu max. 14,9 kg  **2/ Projektor – 1 sztuka**  Typ matrycy: DLP, LED  Full HD/ HD Ready: tak / tak  Żywotność lampy (tryb normalny): min 30000 h  Kontrast: min 100000 :1  Rozdzielczość podstawowa: min Full HD (1920 x 1080)  HDR: tak  Jasność: min 550 LED Lumen  Format obrazu: standardowy / skompresowany: 16:9 / 16:9  Wielkość obrazu: min 30 " - 100 "  Minimalna odległość projekcji od ściany: 0,76 m  Wejście HDMI: min. 1  Złącze USB: min. 1  Wbudowane głośniki moc min. 5 W  Sieć: bluetooth, Wi-Fi, LAN  Waga max: 1,0 kg  Akcesoria: pilot, kabel zasilający |  |