SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
BYCHAWA - PRACOWNIA PROJEKTOWANIA 3D i TWORZENIA GIER	
ZESTAW KOMPUTEROWY SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:
KOMPUTERA STACJONARNY Z SYSTEMEM OPERACYJNYM, MONITORA, KLAWIATURY I MYSZY 
11 szt.	
KOMPUTER STACJONARNY	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Zastosowanie:	Komputer stacjonarny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu, projektowania grafiki 3D. Komputery będą wykorzystywane w szkolnej pracowni komputerowe projektowania 3D i tworzenia gier. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.	
Obudowa:	Typ tower.	
Wydajność:	Procesor wielordzeniowy osiągający ze zintegrowaną grafiką w teście PassMark CPU Mark wynik min. 17000 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
Do oferty, w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert, należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert.	
Pamięć operacyjna RAM:	Min. 16GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min 126GB, min. dwa sloty wolne.	
Pojemność pamięci masowej:	Min. 512 GB M.2 SSD.	
Grafika:	Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark - G3D Mark co najmniej wynik 20000 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php.
Wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert – składany na wezwanie Zamawiającego.	
Złącza:	Panel przedni/górny:
USB 3.2 Gen. 1 – min. 2 szt.
Wejście mikrofonowe – min. 1 szt.
Wyjście słuchawkowe/głośnikowe – min. 1 szt.
Panel tylni:
USB 2.0 – min. 2 szt.
USB 3.2 Gen. 1 – min. 2 szt.
USB Type-C – min. 1 szt.
Wyjście audio – min. 3 szt.
RJ-45 (LAN) – min. 1 szt.
HDMI (karta graficzna) – min. 1 szt.
Display Port (karta graficzna) – min. 3 szt.
AC-in (wejście zasilania) – min. 1 szt.	
Zasilacz:	Zasilacz pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego o mocy zapewniającej prawidłową pracę komputera przy maksymalnym obciążeniu.
Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień, możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera na stronie producenta realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego.	
Bezpieczeństwo:	Ukryty w laminacie płyty głównej układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Próba usunięcia dedykowanego układu doprowadzi do uszkodzenia całej płyty głównej.	
Wymagania dodatkowe:	Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) wszystkich portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek lub przewodów połączeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogą blokować instalacji kart rozszerzeń w złączach wymaganych w opisie płyty głównej. Wszystkie wymagane porty mają być w sposób stały zintegrowane z obudową.	
Warunki gwarancji:	Minimum 24 miesiące gwarancja producenta. Wsparcie techniczne dla sprzętu będzie dostarczane zdalnie lub w miejscu instalacji urządzenia, w zależności od rodzaju zgłaszanej awarii.	
SYSTEM OPERACYJNY	
Wymagane minimalne parametry	
Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego danego producenta.
System operacyjny 64 bitowy powinien zapewniać pełną integrację domeną opartą na Windows Server, i zarządzany poprzez Zasady Grup (GPO), System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1.	możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2.	możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
3.	darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);
4.	internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5.	wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem;
6.	konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
7.	zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
8.	wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi);
9.	funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
10.	interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;
11.	możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
12.	zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;
13.	praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
14.	zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;
15.	zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;
16.	funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;
17.	zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;
18.	wbudowany system pomocy w języku polskim;
19.	możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących);
20.	możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
21.	wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
22.	automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
23.	rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
24.	system musi posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
25.	wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
26.	wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
27.	zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
28.	rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową);
29.	rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
30.	graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
31.	transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
32.	zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu;
33.	oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
34.	możliwość przywracania plików systemowych;
35.	system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);
36.	możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Licencja wieczysta, bez wymogu dodatkowych opłat. Zamawiający dopuszcza licencję w wersji elektronicznej.
Licencja nigdy wcześniej nie aktywowana na innym komputerze.	
MONITOR TYP A	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Monitor z ekranem ciekłokrystalicznym o przekątnej min. 23,5”.	
Proporcje ekranu:	16:9.	
Typ matrycy:	IPS	
Technologia podświetlenia:	LED	
Powłoka wyświetlacza:	Przeciwodblaskowa.	
Jasność:	Min: 250 cd/m2.	
Kontrast typowy:	Min: 3000:1.	
Kąty widzenia:	Minimum 175° w pionie/175° w poziomie.	
Czas reakcji matrycy:	Maksymalnie 1 ms (od szarego do szarego).	
Rozdzielczość nominalna:	1920 x 1080 przy 60Hz.	
Bezpieczeństwo:	Monitor musi być wyposażony w gniazdo linki antykradzieżowej.	
Odświeżanie	75 Hz	
Uchwyt na kabel:	Uchwyt na kable	
Regulacja:	Pochył. Kąty pochylania min 22° w górę; min. 4° w dół	
Złącza:	•	Min. 1 złącze HDMI.
•	Min. 1 złącze DispayPort
•	Min. 2 porty USB	
Głośniki:	Tak, 2 x min. 2W	
Certyfikaty:	Deklaracja zgodności CE lub dokument równoważny.
Zgodność z dyrektywą RoHS lub dokument równoważny.	
Wyposażenie dodatkowe:	•	Kabel sygnałowy do połączenia cyfrowego z komputerem HDMI
•	Kabel zasilający.
•	Kable USB	
Gwarancja:	Minimum 36 miesięcy na urządzenie.	
ZESTAW PRZEWODOWY KLAWIATURA + MYSZY	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Zestaw przewodowy mysz i klawiatura	
Interfejs:	USB	
Rodzaj przełączników:	Membranowe	
Klawisze numeryczne:	Tak	
Klawisze multimedialne / funkcyjne:	Tak
	
Niski profil klawiszy:	Tak	
Długość przewodu:	Min. 1m	
Mysz optyczna:	Min. 2 przyciski i scroll	
Obsługiwane systemy operacyjne:	MS Windows 10, MS Windows 11	
Gwarancja:	Minimum 24 miesiące	
TABLET GRAFICZNY – TYP A
- 11 szt.	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Tablet graficzny	
Interfejs:	USB, HDMI	
Obszar roboczy [mm]:	Min. 344 x 194	
Rozdzielczość:	1920 x 1080 px, 	
Przekątna wyświetlacza:	Min. 15,5 cala	
Kontrast:	Min. 1000:1	
Jasność:	Min. 210 cd/m2	
Ilość poziomów nacisku:	Min. 8000	
Przyciski funkcyjne	Tak (2 programowalne)	
Pióro	Tak (z podstawką)	
Akcesoria w zestawie	Dodatkowe wkłady/końcówki 3 szt., przewód zasilający.	
Gwarancja 	Min. 24 miesięcy	
DRUKARKA 3D
 – 1 szt.	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Drukarka 3D Pakiet - Pracownia Druku 3D SkriLab wraz z dostępem do Creator i 3D Playground oraz Skriware Academy lub równoważny produkt spełanijący następujące wymagania.	
Drukarka 3D:	Moc maksymalna: 	min. 320 W
Technologia druku: 	FFF / FPD
Obszar roboczy:  	min. 200 x 200 x 180 mm
Forma materiału:  	Szpula
Średnica materiału:  	1,75 mm
Średnica dyszy:  	0,3 mm / 0,4 mm / 0,6 mm
Łączność: 	USB / RJ45 / WiFi
Ekstruder: 	Pojedynczy
System chłodzenia: 	Wentylatory
Czujnik materiału: 	Mechaniczny
Platforma: 	Perforowana, wyposażona w złącze Pogo
Struktury podporowe: 	Usuwalne mechanicznie - drukowane z materiału modelowego
Dostępne materiały: 	Z-ULTRAT / Z-HIPS / Z-GLASS / Z-PETG / Z-ESD / Z-PCABS / Z-ABS / Z-ASA Pro / Z-PLA Pro / Z-SEMIFLEX
Zewnętrzne materiały:       Obsługiwane
Poziomowanie platformy:     Automatyczny pomiar wysokości punktów
Wyświetlacz:               Dotykowy min. 4" 800 x 490 px  
Rozdzielczość warstwy: 	od 90 do 390 mikronów (dla dyszy 0,4 mm)
Minimalna grubość ściany: 	400 mikronów (dla dyszy 0,4 mm)
Platforma robocza: 	Podgrzewana
Obsługiwane typy plików wejściowych: .stl / .obj / .dxf / .3mf
Obsługiwane systemy operacyjne: 	Mac OS X / Windows 7 i nowsze wersje	
Filamenty PLA 	10 szt. min.750g	
Dostęp do biblioteki gotowych modeli do druku np.: Skrimarket 	TAK	
Dodatkowe wymagania:	Dostęp do Creator i 3D Playground	
	Skriware Academy:
•	e-kursy z zakresu nowoczesnych technologii, nauczania zdalnego i metodologii STEAM 
•	gotowe scenariuszy lekcji na: matematykę, fizykę, przyrodę, geografię, biologię, chemię, technikę, informatykę i nauczanie wczesnoszkolne - zgodne z podstawą programową, 
•	prezentacje multimedialnych dla uczniów, 
•	karty pracy dla uczniów, 
•	integracja z Microsoft Teams i Google Classroom.	
Gwarancja	Min. 24 miesiące	
DRUKARKA LASEROWA A3 (KOLOR)
- 1 szt.	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Kolorowa drukarka A3	
Obsługiwane formaty papieru:	A6, A5, A4, A3,B5, Formaty niestandardowe	
Podajnik papieru:	400	
Odbiornik papieru:	250	
Szybkość wydruku:	A4  min 25 str./min w kolorze, 
A3  min. 13 str./min w kolorze	
Rodzaje podajników papieru	Kasetowy	
Interfejsy:	USB, LAN (Ethernet), NFC	
Druk dwustronny:	Tak (automatyczny)	
Wbudowany wyświetlacz:	Tak	
Dodatkowe wyposażenie:	Kabel zasilający,
Kabel USB do połączenia drukarki z komputerem min 3m,
Zestaw tonerów startowych.	
Obsługiwane systemy operacyjne:	Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64	
Gwarancja:	Min. 24 miesiące	
MONITOR INTERAKTYWNY - 1 szt.	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Monitor interaktywny	
Przekątna:	 	65 cali	
Proporcje ekranu	 	16:9	
Rozdzielczość:	 	3840 x 2160 (4K)	
Jasność:	400 cd/m2	
Kontrast:	5000:1	
Czas reakcji:	6 ms	
Kąt widzenia:	178 stopni	
Żywotność ekranu:	50 000 h	
Powierzchnia:	Antyodblaskowa, Anti-fingerprint, Antybakteryjna	
Sposób dotyku:	Rysik, palec, pięść 	
Punkty dotyku:	20	
Głośniki:		TAK ( min. 2x20W)	
RAM:	4 GB	
Storage:	64 GB	
Port Kamery:	TAK	
Wi-Fi:	TAK	
Bluetooth	TAK	
VESA	TAK	
Porty przód: 	USB-C 65W min. 1 szt.
HDMI – min. 1szt.
USB B – min. 1 szt.
USB 3.0 A – min. 1 szt.
Mic in – min. 1szt.	
Porty tył:	HDMI 2.0 – min. 2 szt.
DP 1.2 – min. 1 szt.
USB-B 3.0 Dotyk min. – 1 szt. 
USB-C – min. 1 szt.
USB-A – min. 3 szt.
RJ45 (Gigabit) – min. 1szt.
SLOT OPS: TAK
SPDIF: min. 1 szt.	
Dodatkowe wyposażenie:	Kabek zasilający	
Gwarancja:	Min. 24 miesiące	
ZESTAW GŁOŚNIKÓW 5.1 - 1 szt.	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Zestaw głośników 5.1	
Liczba głośników:	6	
Elementy zestawu:	 	Cztery głośniki satelitarne
Jeden głośnik centralny
Subwoofer
Konsola sterowania	
Moc całkowita (szczytowa)	Min. 1000W	
Moc całkowita (RMS): 	Min:500 W	
Moc Subwoofer: 	Min: 165 W	
Głośniki satelitarne:	Min: 67 W x 5	
Pilot:	Tak, bezprzewodowy	
Wyjście słuchawkowe:	Tak	
Wejście liniowe audio:	Tak	
Funkcje dodatkowe:	Dolby Digital, THX	
Dodatkowe wyposażenie:	Baterie, kaskadowa konsola sterowania, okablowanie	
Gwarancja:	Min. 24 miesiące	
OKULARY VR 8 szt. WRAZ Z LICENCJĄ DOSTĘPOWĄ DO PORTALU WIRTUALNYCH LEKCJI	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	ClassVR - wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw 8 sztuk ClassVR Premium wraz z dostępem do 5 letnim dostępem do portalu wirtualnych lekcji lub inne rozwiązanie równoważne spełniające wszystkie wymagania.	
Wirtualne laboratorium przedmiotowe zestaw 8 sztuk:	Ładowanie / wejście USB-C dla kontrolera ręcznego,
Soczewka asferyczna 100 stopni FOV,
Bateria litowo-jonowa min. 4000 mAh,
Przedni aparat 13 Mpx z autofokusem,
Mocowanie na głowę z regulacją w 3 kierunkach za pomocą podwójnych pasków z tyłu,
Min.5,5-calowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości min. 2560 x 1440.	
	Min. 64 GB wewnętrznej pamięci masowej	
	Zintegrowane podwójne głośniki	
Portal lekcji wirtualnych:	5-letni dostęp do portalu wirtualnych lekcji	
	Możliwość przeszukiwania min. 500 zasobów według tematu lub słowa kluczowego,
Możliwość tworzenia, zapisywania i udostępniania własnych lekcji,
Możliwość uruchomienia planu lekcji na wszystkich zestawach słuchawkowych jednocześnie,
Możliwość wysyłki lekcję do poszczególnych zestawów słuchawkowych.	
Gwarancja:	Minimum 24 miesiące gwarancja producenta.	
NIEMCE - PRACOWNIA GASTRONOMICZNA	
ZESTAW KOMPUTEROWY SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:
KOMPUTERA PRZENOŚNEGO TYP A Z SYSTEMEM OPERACYJNYM
10 szt.	
KOMPUTER PRZENOŚNY TYP A	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Zastosowanie:	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do  Internetu oraz poczty elektronicznej. Komputery będą wykorzystywane w szkolnej pracowni komputerowej. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.	
Przekątna ekranu:	15.6 cali 	
Rozdzielczość:	1920 x 1080 (Full HD)	
Jasność matrycy:	250 nitów	
Wydajność:	Procesor wielordzeniowy osiągający ze zintegrowaną grafiką w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10300 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
Do oferty, w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert, należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert.	
Pamięć operacyjna RAM:	Min. 8GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min 48GB	
Pojemność pamięci masowej:	Min. 256GB 	
Grafika:	Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark - G3D Mark co najmniej wynik 2400 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/
Wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert – składany na wezwanie Zamawiającego.	
Wyjścia karty graficznej:	1 x wyjście D-Sub
1 x wyjście HDMI	
Złącza:	1 x USB
2 x USB 3.2
RJ45 1 Gb/s	
Komunikacja:	Bluetooth
Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Czytnik kart:	microSD	
Akumulator:	3-komorowy litowo-jonowy	
Właściwości klawiatury:	Wydzielona klawiatura numeryczna	
Kamera:	TAK, HD	
Mikrofon:	TAK, wbudowany	
Właściwości Touchpad:	wielodotyk	
Czytnik linii papilarnych:	TAK	
Gniazdo linki zabezpieczającej:	TAK	
Wsparcie techniczne producenta:	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień, możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera na stronie producenta/
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia.
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.	
Dodatkowe wyposażenie:	Mysz optyczna USB z min. dwoma przyciskami oraz rolką (scroll).	
Warunki gwarancji:	Minimum 24 miesiące gwarancja producenta. 	
SYSTEM OPERACYJNY	
Wymagane minimalne parametry	
Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego danego producenta.
System operacyjny 64 bitowy powinien zapewniać pełną integrację domeną opartą na Windows Server, i zarządzany poprzez Zasady Grup (GPO), System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1.	możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2.	możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
3.	darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);
4.	internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5.	wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem;
6.	konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
7.	zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
8.	wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi);
9.	funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
10.	interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;
11.	możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
12.	zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;
13.	praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
14.	zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;
15.	zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;
16.	funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;
17.	zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;
18.	wbudowany system pomocy w języku polskim;
19.	możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących);
20.	możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
21.	wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
22.	automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
23.	rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
24.	system musi posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
25.	wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
26.	wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
27.	zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
28.	rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową);
29.	rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
30.	graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
31.	transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
32.	zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu;
33.	oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
34.	możliwość przywracania plików systemowych;
35.	system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);
36.	możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Licencja wieczysta, bez wymogu dodatkowych opłat. Zamawiający dopuszcza licencję w wersji elektronicznej.
Licencja nigdy wcześniej nie aktywowana na innym komputerze.	
NIEMCE - PRACOWNIA PROGRAMOWNIA	
ZESTAW KOMPUTEROWY SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:
KOMPUTERA PRZENOŚNEGO TYP B Z SYSTEMEM OPERACYJNYM i MONITOREM
11 szt.	
KOMPUTER PRZENOŚNY TYP B	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Zastosowanie:	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do  Internetu, projektowania grafiki, programowania. Komputery będą wykorzystywane w szkolnej pracowni komputerowej. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.	
Przekątna ekranu:	Min. 17 cali 	
Rozdzielczość:	1920 x 1080 (Full HD)	
Jasność matrycy:	300 nitów	
Wydajność:	Procesor wielordzeniowy osiągający ze zintegrowaną grafiką w teście PassMark CPU Mark wynik min. 17000 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
Do oferty, w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert, należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert.	
Pamięć operacyjna RAM:	Min. 16GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min 32GB	
Pojemność pamięci masowej:	Min. 512GB SSD.M.2	
Grafika:	Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark - G3D Mark co najmniej wynik 6900 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: https://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php
Wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert – składany na wezwanie Zamawiającego.	
Wyjścia karty graficznej:	1 x wyjście HDMI	
Złącza:	USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort) - 1 szt.
USB Typu-C (z DisplayPort i Power Delivery) - 1 szt.
HDMI 2.1 - 1 szt.
Czytnik kart pamięci SD - 1 szt.
RJ-45 (LAN) - 1 szt.	
Komunikacja:	Bluetooth
LAN 1 Gbps
Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.	
Czytnik kart:	microSD lub SD	
Akumulator:	3-komorowy litowo-jonowy	
Właściwości klawiatury:	Wydzielona klawiatura numeryczna	
Kamera:	TAK, HD	
Mikrofon:	TAK, wbudowany	
Właściwości Touchpad:	wielodotyk	
Czytnik linii papilarnych:	TAK	
Gniazdo linki zabezpieczającej:	TAK	
Wsparcie techniczne producenta:	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień, możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera na stronie producenta.	
Dodatkowe wyposażenie:	Mysz optyczna USB z min. dwoma przyciskami oraz rolką (scroll).	
Warunki gwarancji:	Minimum 24 miesiące gwarancja producenta. 	
SYSTEM OPERACYJNY	
Wymagane minimalne parametry	
Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego danego producenta.
System operacyjny 64 bitowy powinien zapewniać pełną integrację domeną opartą na Windows Server, i zarządzany poprzez Zasady Grup (GPO), System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1.	możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2.	możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
3.	darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);
4.	internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5.	wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem;
6.	konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
7.	zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
8.	wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi);
9.	funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
10.	interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;
11.	możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
12.	zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;
13.	praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
14.	zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;
15.	zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;
16.	funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;
17.	zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;
18.	wbudowany system pomocy w języku polskim;
19.	możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących);
20.	możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
21.	wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
22.	automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
23.	rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
24.	system musi posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
25.	wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
26.	wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
27.	zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
28.	rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową);
29.	rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
30.	graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
31.	transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
32.	zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu;
33.	oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
34.	możliwość przywracania plików systemowych;
35.	system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);
36.	możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Licencja wieczysta, bez wymogu dodatkowych opłat. Zamawiający dopuszcza licencję w wersji elektronicznej.
Licencja nigdy wcześniej nie aktywowana na innym komputerze.	
MONITOR TYP B	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Monitor z ekranem ciekłokrystalicznym o przekątnej min. 27”	
Proporcje ekranu:	16:9.	
Typ matrycy:	IPS	
Technologia podświetlenia:	LED	
Powłoka matrycy:	Matowa.	
Jasność:	Min: 300 cd/m2.	
Typ ekranu:	Płaski	
Kontrast typowy:	Min: 1000:1.	
Kąty widzenia:	Minimum 175° w pionie/175° w poziomie.	
Czas reakcji matrycy:	Maksymalnie 5 ms (od szarego do szarego).	
Rozdzielczość nominalna:	3840 x 2160 (UHD 4K)	
Częstotliwość:	60Hz	
Bezpieczeństwo:	Monitor musi być wyposażony w gniazdo linki antykradzieżowej.	
VESA:	100x100 mm	
Regulacja:	Pochylenie	
Złącza:	•	HDMI - 2 szt.
•	DisplayPort - 1 szt.
•	Wyjście słuchawkowe - 1 szt.
•	DC-in (wejście zasilania) - 1 szt.	
Wyposażenie dodatkowe:	•	Instrukcja bezpieczeństwa
•	Zasilacz
•	Kabel HDMI
•	Kabel DisplayPort	
Gwarancja:	Minimum 24 miesięcy na urządzenie.	
SERWER
- 2 szt.	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Serwer	
Rodzaj obudowy:	Tower	
Wydajność:	Procesor wielordzeniowy osiągający ze zintegrowaną grafiką w teście PassMark CPU Mark wynik min. 8200 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
Do oferty, w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert, należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert.	
Pamięć operacyjna RAM:	Min. 16GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min 128 GB, min. Trzy sloty wolne.	
Pojemność pamięci masowej:	1 x 480GB SSD, SATA, Hot-swap, Read Intensive	
Maksymalna ilość dysków:	8 x 3,5"	
Kontrole RAID:	TAK (Raid 0,1,10)	
Komunikacja:	Karta sieciowa LAN [Mbps] 	10/100/1000 Dual Port	
Złącza/Porty:	PCI: min. 4 szt.
USB: min. 7szt.
LAN min. 2 szt.
VGA min. 1 szt.
Micro-USB min. 1 szt.	
Zasilacz:	Min. 600 W, Liczba zamontowanych zasilaczy – 1, Maksymalna liczba zasilaczy – min. 2 szt.	
Obsługa hot-plug zasilaczy	TAK	
Karta do zarządzania zdalnego:	TAK. Zarządzanie zdalne bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego.	
Wyposażenie dodatkowe:	Kabel zasilający	
Gwarancja:	Minimum 36 miesięcy na urządzenie.	
ZASILACZ UPS
 – 4 szt.	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Zalicz awaryjny UPS	
Architektura:	Line-interactive	
Obudowa:	Compact	
Moc pozorna:	Min. 600 VA	
Moc skuteczna:	Min. 360 W	
Napięcie wejściowe:	165 - 280 V	
Kształt napięcia wyjściowego:	Sinusoida symulowana	
Gniazda wyjściowa:	Min. 3 szt.	
Czas przełączania:	Max - 4 ms	
Zabezpieczenia:
	Przeciwzwarciowe
Przeciążeniowe
Przeciwprzepięciowe
Termiczne
Zabezpieczenie przed rozładowaniem
Zabezpieczenie przed przeładowaniem	
Sygnalizacja pracy:	Dźwiękowa	
Średni czas ładowania:	8h	
Gwarancja:	24 miesiące (gwarancja producenta)	
SERWER PLIKÓW (NAS)
 – 1 szt.	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Czterodyskowy serwer sieciowy	
RAM:	Min. 2 GB	
Kieszeń/kieszenie na dyski	Min. 4 szt.	
Zgodny typ dysków	    3.5" SATA HDD
    2.5" SATA HDD
    2.5" SATA SSD	
Dysk z możliwością wymiany podczas pracy (hot-swap)	TAK	
System plików:	ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+, exFAT	
Porty zewnętrzne:	Port LAN RJ-45 1GbE – min. 2szt., 
Port USB 3.0 – min. 2 szt.	
Wake on LAN/WAN:	TAK	
Obsługiwane protokoły sieciowe:	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN	
Bezpieczeństwo:	Zapora, szyfrowany folder współdzielony, szyfrowanie SMB, FTP przez SSL/TLS, SFTP	
Sprzętowy mechanizm szyfrowania:	TAK	
Język interfejsu:	Polski	
Dodatkowe wyposażenie:	Zasilacz (1 szt.)
Kabel sieciowy RJ-45 (2 szt.)	
Gwarancja:	24 miesiące (gwarancja producenta)	
NIEMCE – ARCHILTEKTURY KRAJOBRAZU	
ZESTAW KOMPUTEROWY SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:
KOMPUTERA PRZENOŚNEGO TYP C Z SYSTEMEM OPERACYJNYM
- 10 szt.	
KOMPUTER PRZENOŚNY	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Zastosowanie:	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej. Komputery będą wykorzystywane w szkolnej pracowni komputerowej. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.	
Przekątna ekranu:	15.6 cali 	
Rozdzielczość:	1920 x 1080 (Full HD)	
Jasność matrycy:	200 nitów	
Wydajność:	Procesor wielordzeniowy osiągający ze zintegrowaną grafiką w teście PassMark CPU Mark wynik min. 9900 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
Do oferty, w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert, należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert.	
Pamięć operacyjna RAM:	Min. 8GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min 16GB	
Pojemność pamięci masowej:	Min. 256GB SSD/M.2	
Grafika:	Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark - G3D Mark co najmniej wynik 2500 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/
Wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert – składany na wezwanie Zamawiającego.	
Wyjścia karty graficznej:	1 x wyjście HDMI	
Złącza:	1 x USB
2 x USB 3.2
RJ45 1 Gb/s
Wyjście słuchawkowe	
Komunikacja:	Bluetooth
Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)
Karta sieciowa 10/100/1000 Mbps	
Czytnik kart:	SD	
Akumulator:	3-komorowy	
Właściwości klawiatury:	Wydzielona klawiatura numeryczna	
Kamera:	Tak	
Mikrofon:	wbudowany	
Właściwości Touchpad:	TAk	
Czytnik linii papilarnych:	TAK	
Gniazdo linki zabezpieczającej:	TAK	
Wsparcie techniczne producenta:	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień, możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera na stronie producenta.
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia.
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.	
Dodatkowe wyposażenie:	Mysz optyczna USB z min. dwoma przyciskami oraz rolką (scroll).	
Warunki gwarancji:	Minimum 36 miesięcy gwarancja producenta. 	
SYSTEM OPERACYJNY	
Wymagane minimalne parametry	
Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego danego producenta.
System operacyjny 64 bitowy powinien zapewniać pełną integrację domeną opartą na Windows Server, i zarządzany poprzez Zasady Grup (GPO), System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1.	możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2.	możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
3.	darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);
4.	internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5.	wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem;
6.	konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
7.	zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
8.	wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi);
9.	funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
10.	interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;
11.	możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
12.	zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;
13.	praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
14.	zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;
15.	zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;
16.	funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;
17.	zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;
18.	wbudowany system pomocy w języku polskim;
19.	możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących);
20.	możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
21.	wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
22.	automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
23.	rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
24.	system musi posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
25.	wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
26.	wsparcie dla Jscript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
27.	zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
28.	rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową);
29.	rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
30.	graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
31.	transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. Quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
32.	zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu;
33.	oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
34.	możliwość przywracania plików systemowych;
35.	system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);
36.	możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Licencja wieczysta, bez wymogu dodatkowych opłat. Zamawiający dopuszcza licencję w wersji elektronicznej.
Licencja nigdy wcześniej nie aktywowana na innym komputerze.	
PROJEKTOR MULTIMEDIALNY
- 1 szt.	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Projektor multimedialny	
Format matrycy	4:3	
Kontrast:	100 000:1	
Rozdzielczość:	UHD (3840x2160)	
Jasność	 4000 lumenów	
Źródło światła:	Lampa	
Moc lampy:	240	
Zoom	1.1	
Odległość projekcji:	1.21m - 9.9m	
Przekątna obrazu:	Min. 0.84m ~ 7.62m	
Złącza wejściowe/wyjściowe:	Porty wejścia 2 x HDMI 2.0
Porty wyjścia 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A power 1.5A	
Głośniki:	Tak, min. 10 w	
Poziom hałasu	Max 30 dB	
Bezpieczeństwo:	Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem	
Pilot	TAK	
Akcesoria w zestawie	Przewód zasilający AC
Pilot	
Gwarancja 	Min. 24 miesięcy	
TABLET GRAFICZNY TYP B
 – 1 szt.	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Tablet graficzny	
Interfejs:	USB	
Obszar roboczy [mm]:	Min. 344 x 194	
Rozdzielczość:	1920 x 1080 (FullHD), 5080 lpi 	
Przekątna wyświetlacza:	Min. 15,5 cala	
Kontrast:	Min. 700:1	
Jasność:	Min. 210 cd/m2	
Ilość poziomów nacisku:	Min. 8000	
Przyciski funkcyjne	Tak (2 programowalne)	
Pióro	Tak (z podstawką)	
Zasilanie:	USB	
Akcesoria w zestawie	Pióro bezbateryjne, Dodatkowe wkłady/końcówki 3 szt., przewód zasilający.	
Gwarancja 	Min. 24 miesięcy	
URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE
 – 1 szt.	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Kolorowe urządzenie wielofunkcyjne A3	
Maksymalny format druku 	A3	
Rodzaj drukarki (Technologia druku) 	LED	
Podajnik papieru	Podajnik o wysokiej pojemności: min. 500 arkuszy
Podajnik uniwersalny: min. 100 arkuszy	
Wyświetlacz	tak	
Obsługiwane formaty nośników	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal 13, Legal 13.5, Legal 14, Statement, Folio, 8K, 16K, koperty, pocztówka, pocztówka zwrotna	
Szybkość druku	A4 (poziomo) 35 str./min w kolorze, 35 str./min monochromatyczne
A3 20 str./min w kolorze, 20 str./min monochromatyczne	
Rozdzielczość druku	Min. do 1200 × 1200 dpi	
Rozdzielczość skanowania	Min. do 600 x 600	
Interfejs	LAN RJ45, USB 	
Poziom hałasu [dB]	Praca max 55dBA	
Dysk twardy	Min 250 GB	
Wbudowany faks 	TAK	
Książka telefoniczna	Min: 1000 numerów	
Obsługiwane systemy	Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2003, Windows Server 2003 x64, Linux	
Dodatkowe wyposażenie:	Kabel telefoniczny, kabel zasilający	
Gwarancja 		Min. 36 miesięcy	
PLOTER
 – 1 szt.	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Typ urządzenia:	Ploter kolorowy	
Technologia druku:	Atrament	
Pamięć:	512 MB	
Liczba wkładów drukujących:	4	
Obsługiwane formaty nośników:	A4, A3, A2, A1, 24”	
Rozmiary nośników, do dostosowania:	od 210 × 279 do 610 × 1897 mm	
Szerokośc nośnika:	610 mm	
Rodzaje podajników papieru:	Tacka
Rolka	
Interfejsy:	USB
Wi-Fi
LAN (Ethernet)	
Wbudowany wyświetlacz:	TAK	
Dodatkowe wyposażenie:	głowica drukująca
startowe wkłady atramentowe
instrukcja obsługi
arkusz instalacyjny
przewód zasilania	
Gwarancja:	Min. 24miesięcy	
PSZCZELA WOLA - PRACOWNIA GASTRONOMICZNA	
ZESTAW KOMPUTEROWY SKŁADAJĄCY SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ELEMENTÓW:
KOMPUTERA PRZENOŚNEGO TYP A Z SYSTEMEM OPERACYJNYM
- 10 szt.	
KOMPUTER PRZENOŚNY TYP A	
Parametr	Wymagane minimalne parametry techniczne	
Zastosowanie:	Komputer przenośny będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do  Internetu oraz poczty elektronicznej. Komputery będą wykorzystywane w szkolnej pracowni komputerowej. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.	
Przekątna ekranu:	15.6 cali 	
Rozdzielczość:	1920 x 1080 (Full HD)	
Jasność matrycy:	250 nitów	
Wydajność:	Procesor wielordzeniowy osiągający ze zintegrowaną grafiką w teście PassMark CPU Mark wynik min. 10300 punków według wyników ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php.
Nie dopuszcza się stosowania overclokingu, oprogramowania wspomagającego pochodzącego z innego źródła niż fabrycznie zainstalowane oprogramowanie przez producenta, ingerowania w ustawieniach BIOS (tzn. wyłączanie urządzeń stanowiących pełną konfigurację) jak również w samym środowisku systemu (tzn. zmniejszanie rozdzielczości, jasności i kontrastu itp.).
Do oferty, w celu przyznania punktów w kryterium oceny ofert, należy załączyć wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert.	
Pamięć operacyjna RAM:	Min. 8GB DDR4 3200 MHz możliwość rozbudowy do min 48GB	
Pojemność pamięci masowej:	Min. 256GB 	
Grafika:	Oferowana karta graficzna musi osiągać w teście PassMark - G3D Mark co najmniej wynik 2400 punktów w G3D Rating, wynik dostępny na stronie: http://www.videocardbenchmark.net/
Wydruk ze strony potwierdzający ww. wynik (w języku angielskim bez tłumaczenia na język polski) wystawiony nie wcześniej niż 30 dni przed upływem terminu składania ofert – składany na wezwanie Zamawiającego.	
Wyjścia karty graficznej:	1 x wyjście D-Sub
1 x wyjście HDMI	
Złącza:	1 x USB
2 x USB 3.2
RJ45 1 Gb/s	
Komunikacja:	Bluetooth
Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax)	
Czytnik kart:	microSD	
Akumulator:	3-komorowy litowo-jonowy	
Właściwości klawiatury:	wydzielona klawiatura numeryczna	
Kamera:	Tak, HD	
Mikrofon:	wbudowany	
Właściwości Touchpad:	wielodotyk	
Czytnik linii papilarnych:	TAK	
Gniazdo linki zabezpieczającej:	TAK	
Wsparcie techniczne producenta:	Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień, możliwość sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera na stronie producenta/
W przypadku awarii zakwalifikowanej jako naprawa w miejscu instalacji urządzenia, część zamienna wymagana do naprawy i/lub technik serwisowy przybędzie na miejsce wskazane przez klienta na następny dzień roboczy od momentu skutecznego przyjęcia zgłoszenia.
Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta.	
Dodatkowe wyposażenie:	Mysz optyczna USB z min. dwoma przyciskami oraz rolką (scroll).	
Warunki gwarancji:	Minimum 24 miesiące gwarancja producenta. 	
SYSTEM OPERACYJNY	
Wymagane minimalne parametry	
Licencje bezterminowe na system operacyjny w polskiej wersji językowej, uprawniające do użytkowania najnowszej dostępnej w dniu składania oferty wersji systemu operacyjnego danego producenta.
System operacyjny 64 bitowy powinien zapewniać pełną integrację domeną opartą na Windows Server, i zarządzany poprzez Zasady Grup (GPO), System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
System operacyjny zainstalowany na dostarczanych w ramach zamówienia komputerach musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
1.	możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
2.	możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
3.	darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat);
4.	internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
5.	wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem;
6.	konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
7.	zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
8.	wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi);
9.	funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer;
10.	interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta;
11.	możliwość zdalnej automatycznej instalacji, konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu;
12.	zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie;
13.	praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników;
14.	zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych;
15.	zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych;
16.	funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika;
17.	zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi;
18.	wbudowany system pomocy w języku polskim;
19.	możliwość przystosowania stanowiska dla osób niepełnosprawnych (np. słabowidzących);
20.	możliwość zarządzania stacją roboczą poprzez polityki – przez politykę rozumiemy zestaw reguł definiujących lub ograniczających funkcjonalność systemu lub aplikacji;
21.	wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrażanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
22.	automatyczne występowanie i używanie (wystawianie) certyfikatów PKI X.509;
23.	rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
24.	system musi posiadać narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
25.	wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
26.	wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
27.	zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem;
28.	rozwiązanie służące do automatycznego zbudowania obrazu systemu wraz z aplikacjami (obraz systemu służyć ma do automatycznego upowszechnienia systemu operacyjnego inicjowanego i wykonywanego w całości poprzez sieć komputerową);
29.	rozwiązanie ma umożliwiające wdrożenie nowego obrazu poprzez zdalną instalację;
30.	graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
31.	transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
32.	zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe udostępnianie modemu;
33.	oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
34.	możliwość przywracania plików systemowych;
35.	system operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.);
36.	możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Licencja wieczysta, bez wymogu dodatkowych opłat. Zamawiający dopuszcza licencję w wersji elektronicznej.
Licencja nigdy wcześniej nie aktywowana na innym komputerze.