Nowa Karczma, 28.10.2024 r.

Znak sprawy: RRG.271.18.2024.RJ

***WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA***

Gmina Nowa Karczma zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) przekazuje zapytania wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia „„**Zaprojektowanie i budowa dróg łączących drogę powiatową nr 2415G z drogą gminną nr 188001G w Nowym Barkoczynie (2)”.**

**ZAPYTANIE NR 2**

Czy w ramach budowy kanalizacji deszczowej należy przyjąć separator (brak jest w przedmiarze)? Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów oraz ilości. Są dwie zlewnie, czy dla każdej wymagany będzie separator?

**WYJAŚNIENIE NR 2**

Zgodnie z punktem 3.1.12 SWZ należy uwzględnić wykonanie 2 szt. separatorów o przepustowości dostosowanej do każdej zlewni. Oczyszczone wody opadowe i roztopowe odpowiadać muszą zapisom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej z dni a 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych. Wykonawca zobowiązany będzie do dostosowania separatora do wymagań wynikających z opracowanego projektu lub uzyskanych decyzji i postanowień.

**ZAPYTANIE NR 3**

Czy zamawiający potwierdza wykonanie chodnika i ścieżki rowerowej z kostki płukanej?

**WYJAŚNIENIE NR 3**

Zgodnie z punktem 3.1.9 chodnik należy wykonać z kostki betonowej żółtej płukanej 8 cm. Natomiast ciąg pieszo-rowerowy należy wykonać z kostki prostokątnej czerwonej (nie płukanej) 8 cm.

**ZAPYTANIE NR 4**

Brak w przedmiarze wykonania pobocza, czy należy przyjąć?

**WYJAŚNIENIE NR 4**

Zgodnie z punktem 3.1.5 SWZ należy wykonać pobocze z kruszywa łamanego w miejscach, gdzie nie występuje chodnik. Zgodnie z punktem 3.1.11 SWZ pozostałą powierzchnię pasa drogowego należy uzupełnić humusem i obsiać trawą.

**ZAPYTANIE NR 5**

Jakiej średnicy przyjąć studnie chłonne i z jakiej wysokości.

**WYJAŚNIENIE NR 5**

Parametry studni chłonnych należy określić na podstawie wymagań wynikających z opracowanego projektu lub uzyskanych decyzji i postanowień, jednak nie mogą być mniejsze od wynikających z obliczeń zgodnych z obowiązującymi przepisami technicznymi (np. wzoru Maaga).

**ZAPYTANIE NR 6**

W związku z obszernym zakresem do wyceny oraz przypadającym na piątek, tj. 01.11 świętem, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 15.11.2024 r.

**WYJAŚNIENIE NR 6**

Niniejszy wniosek nie stanowi zapytania do treści SWZ. Postępowanie zostało ogłoszone w dniu 18 października 2024 r. W związku z powyższym okres na składania ofert wynosi 17 dni tj. do dnia 4 listopada 2024 r.

Z wyrazami szacunku

Z up. Wójta

Wojciech Bronk

Zastępca wójta

Miejsce udostępnienia:

1. Strona internetowa prowadzonego postepowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/nowa_karczma>