**Załącznik nr 3 do SWZ**

**IR.ZP.EM.271.10.24**

**Opis Przedmiotu Zamówienia**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych,   
o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych   
(Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) – dalej Pzp na dostawy pn.

**„Zakup i dostawa ciągnika na potrzeby Gminy Dobrzyń nad Wisłą”**

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ciągnika na potrzeby Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
2. Zakres inwestycji obejmuje zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego i nieużywanego ciągnika, według poniższego:
3. szczegółowy opis sprzętu:

* ciągnik fabrycznie nowy i nieużywany,
* rok produkcji min. 2024 rok,
* dopuszczony do pracy w Polsce i w krajach Unii Europejskiej na podstawie świadectwa homologacji krajowej lub wspólnoty europejskiej,
* spełniający normy spalania minimum STAGE V,
* posiadający możliwość holowania przyczep i poruszania się po drogach publicznych na terenie Polski i Unii Europejskiej,
* silnik:
* wysokoprężny 4 cylindrowy z turbodoładowaniem, pojemność min. 3500 cm3,
* spełniający obowiązujące na dzień składania ofert normy w zakresie maksymalnej dopuszczalnej wartości emisji spalin,
* chłodzony cieczą
* moc znamionowa silnika: min. 90KM, moment obrotowy min. 380Nm,
* zbiornik paliwa min. 130 litrów,
* szerokość minimalna opony:
* przód 440 mm R24,
* tył 540 mm R34,
* błotniki kół przednich wykonane z tworzywa sztucznego, skrętne (aktywne),
* promień skrętu min: 55o,
* instalacja pneumatyczna do układów hamulcowych przyczep – 2obwodowa,
* tylny WOM: min. 540/540E obr./min.,
* udźwig tylnego TUZ min: 4400 kg,
* przedni podnośnik hydrauliczny TUZ o udźwigu min. 1500 kg,
* przedni podnośnik TUZ z dwoma dodatkowymi parami hydrauliki przedniej do obsługi narzędzi przednich,
* przedni podnośnik TUZ z gniazdem elektrycznym 7-pin,
* sterowanie przednim podnośnikiem TUZ oraz dodatkowymi parami hydrauliki z niezależnego międzyosiowego rozdzielacza hydraulicznego,
* dolne ramiona podnośnika z szybkosprzęgami hakowymi,
* zaczepy tylne:
* górny transportowy
* dolny rolniczy
* skrzynia biegów:
* liczba przełożeń nie mniej niż Przód/Tył 12x12, 40 km/h
* rewers z bezsprzęgłową zmianą kierunku jazdy przód /tył
* układ napędowy 4x4 załączany elektrohydraulicznie,
* blokada napędu tylnego i przedniego mostu: załączana elektrohydraulicznie,
* kabina operatora posiadająca zabezpieczenia spełniające obowiązujące normy bezpieczeństwa,
* klimatyzacja,
* ogrzewanie,
* fotel operatora wraz z siedzeniem pasażera – homologacja na 2 osoby,
* szyba tylna otwierana z wycieraczką i spryskiwaczem,
* szyba przednia z wycieraczką i spryskiwaczem,
* okno dachowe,
* oświetlenie dodatkowe:
* min. 4 lampy robocze
* lampa błyskowa w kolorze pomarańczowym
* parametry hydrauliki:
* hydraulika zewnętrzna o przepływie min. 95 l/min
* zawory hydrauliczne tylne: min. 3 pary szybkozłączy hydraulicznych z możliwością dwukierunkowego zadania ciśnienia,
* zawory hydrauliczne międzyosiowe: zestaw fabrycznych zaworów międzyosiowych z Joystickiem do sterowania hydrauliką przednią
* wyposażenie ciągnika w zestaw umożliwiający poruszanie się po drogach publicznych (lusterka, oświetlenie, w tym ostrzegawcze, kierunkowskazy, tablice ostrzegawcze itp.),

1. okres udzielonej gwarancji wynosi **24 miesiące.** Usuwanie awarii w okresie gwarancyjnym (podjęcie naprawy) następować będzie w miejscu postoju przedmiotu zamówienia, po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego, jednakże nie później niż 3 dni robocze od zgłoszenia awarii. W przypadku awarii uniemożliwiającej naprawę   
   u Zamawiającego lub jeśli w przypadku przeglądu gwarancyjnego zaistnieje konieczność dostarczenia ciągnika do autoryzowanego punktu serwisowego w ramach gwarancji - koszty pokrywa Wykonawca,

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił pełnej gwarancji i zapewnił serwis   
w miejscu postoju przez zadeklarowany okres gwarancji liczony od daty odbioru końcowego dostawy.

Zamawiający zastrzega, że przedmiot Umowy objęty gwarancją i rękojmią za wady może znajdować się poza siedzibą Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad przedmiotu Umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w przypadku zgłoszenia wady.

1. serwis gwarancyjny **-** Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać przeglądy okresowe i gwarancyjne sprzętu w terminach wskazanych   
   w instrukcji obsługi, książce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta   
   z uwzględnieniem dojazdu, robocizny oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry, świece zapłonowe itp.)
2. serwis pogwarancyjny - należy podać dane punktu serwisowego lub firmy zajmującej się serwisem dostarczonego sprzętu,
3. do ciągnika muszą być dołączone wszystkie dokumenty, niezbędne do zarejestrowania pojazdu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz instrukcje obsługi w języku polskim,
4. ciągnik powinien posiadać wszystkie dokumenty niezbędne do dopełnienia formalności związanych z dopuszczeniem do ruchu po drogach publicznych,
5. oferowany przez wykonawcę ciągnik musi być w pełni sprawny i spełniać wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe określone w SWZ,
6. Wykonawca, w dniu dokonania dostawy ciągnika, przeszkoli co najmniej 3 osoby wskazane przez Zamawiającego, w zakresie obsługi, konserwacji, drobnych napraw, eksploatacji i przeglądów dostarczonego pojazdu,
7. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i rozładować przedmiot zamówienia w sposób niepowodujący uszkodzenia infrastruktury nadziemnej, podziemnej i mienia osób trzecich. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia ewentualnej szkody wynikłej z tytułu zaistnienia ww. sytuacji.
8. Nazwy i kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

* 16700000-2 Ciągniki.

1. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów, elementów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Wykonawca robót może zastąpić je materiałami, urządzeniami   
   i produktami nie gorszymi, przy zachowaniu równorzędnych parametrów jakościowych   
   i technicznych. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy.

Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt   
o wskazanych lub lepszych parametrach.

W sytuacji, gdy Wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji (materiały i urządzenia równoważne), winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie, oferowane parametry/cechy techniczne i jakościowe, typ i producenta).

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Warunkiem jest, aby urządzenia/elementy równoważne posiadały co najmniej takie same lub lepsze parametry techniczne.

Na etapie złożonych ofert, wykaz oferowanych urządzeń równoważnych będzie podlegał ocenie przez uprawnionego specjalistę wyznaczonego przez Zamawiającego, który sporządzi stosowną opinię dotyczącą równoważności. Opinia ta będzie brana pod uwagę przez Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji o odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: **………. dni[[1]](#footnote-1) od dnia zawarcia umowy**   
   w niniejszym postępowaniu.
2. Przewiduje się przejściowe rozliczanie i fakturowanie w następujących terminach   
   i w szacunkowej wysokości wynagrodzenia:
3. Ipłatność – w kwocie **157 500,00 zł brutto**, dokonana na podstawie prawidłowo wystawionej faktury z 30. dniowym terminem płatności, po pisemnym potwierdzeniu przez Wykonawcę dostępności oferowanego sprzętu w umownym terminie,
4. II płatność – pozostała kwota wynagrodzenia, wynikająca z różnicy pomiędzy wynagrodzeniem brutto należnym wykonawcy a wcześniej wypłaconą kwotą, płatna po należytej realizacji zamówienia, po podpisaniu protokołu dostawy i odbioru ciągnika bez zastrzeżeń, na podstawie przedłożonej Zamawiającemu faktury z 30. dniowym terminem płatności.
5. Szczegółowe zagadnienia dotyczące realizacji przedmiotowego zamówienia określone są we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy [↑](#footnote-ref-1)