**Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu**

**Dostawa mikrofonów wraz z akcesoriami na potrzeby Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie nr 1 Dostawa mikrofonów bezprzewodowych– 5 sztuk** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Nazwa oferowanego sprzętu** |
| Rodzaj przetwornika | Pojemnościowy |
| Rodzaj łączności | Bezprzewodowy |
| Charakterystyka kierunkowości | Dookólna |
| System mocowania | Klips |
| Pasmo przenoszenia minimalne [Hz] | Nie mniej jak 50 |
| Pasmo przenoszenia maksymalne [Hz] | Nie więcej jak 21000 |
| Częstotliwość transmisji | 2,40 GHz |
| Złącze | Minijack 3.5 mm, USB typ-C |
| Zasięg transmisji | Nie mniej jak 200 m w linii wzroku |
| Wyświetlacz | Tak w odbiorniku |
| Możliwość podłączenia zewnętrznych mikrofonów | Tak |
| Nadajnik | 2 szt. |
| Odbiornik | 1 szt. |
| Dedykowana aplikacja | Tak |
| Dołączone akcesoria | Pokrowiec,  Dedykowany kabel 3,5 TRS  Nie mniej jak 3 kable USB  Nie mniej jak 3 osłony przeciwwietrzne, |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie nr 2 Dostawa mikrofonu krawatowego– 1 sztuka** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Nazwa oferowanego sprzętu** |
| Przeznaczenie | Krawatowe i reporterskie |  |
| Rodzaj przetwornika | Pojemnościowy |
| Rodzaj łączności | Przewodowa |
| Charakterystyka kierunkowości | Dookólna |
| System mocowania | Klips |
| Pasmo przenoszenia minimalne [Hz] | Nie mniej jak 20 |
| Pasmo przenoszenia maksymalne [Hz] | Nie więcej jak 21000 |
| Czułość | -33,5 dB |
| Złącze | Jack TRS 3,5 mm |
| Przewód | Wzmocniony kevlarem |
| Dołączone akcesoria | Pokrowiec,  Filtr pop,  Klips do kabla, |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie nr 3 Dostawa adaptera Jack TRRS 3.5mm - Jack TRS 3.5mm– 1 sztuka** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Nazwa oferowanego sprzętu** |
| Zastosowanie | Audio |  |
| Liczba złączy kątowych | Nie mniej jak 2 |
| Złącze 1 | Minijack 3.5 mm męskie |
| Złącze 2 | Minijack 3.5 mm męskie |
| Długość | Nie mniej jak 40 cm |
| Pozłacane styki | Tak |
| Charakterystyka kabla | sprężynowy |
| Kompatybilność | Kompatybilny z zaoferowanym sprzętem z zadania nr 1 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Zadanie nr 4 Dostawa adaptera Lightning do 3.5 mm minijack– 1 sztuka** | | |
| **Parametr** | **Minimalne wymagane parametry** | **Nazwa oferowanego sprzętu** |
| Zastosowanie | Audio |  |
| Liczba złączy kątowych | Nie mniej jak 2 |
| Złącze 1 | Lightning męskie |
| Złącze 2 | Minijack 3.5 mm żeńskie |
| Kompatybilność | Kompatybilny z urządzeniami posiadanymi przez Zamawiającego firmy Apple |