Toruń, dnia ….-06-2022 r.

W.Sz.Z: TZ–280–42/22

**dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę** **części zamiennych, olejów silnikowych oraz akcesoriów i opon do pojazdów samochodowych Zamawiającego.**

W związku z otrzymanymi zapytaniami do Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający zgodnie
z art.135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021r. poz. 1129 ze zm), zwanej dalej Pzp, udziela poniżej odpowiedzi:

**Pytanie Nr 1, dot. Zadania Nr 1, poz. 115/116 oraz 161/162**

MERCEDES SPRINTER CDI 2100 ( rocznik 2017 ) VIN WDB9066331P373155 MERCEDES SPRINTER CDI 3,0 140 KW ( rocznik 2010) VIN WDB9066331S407424

Czy chodzi o przewody smarowania turbosprężarki (zasilający oraz odpływowy)?

***Odpowiedź:***

Przewody od intercoolera.

**Pytanie Nr 2, dot. Zadania Nr 2 poz. 58, 59**

VOLKSWAGEN CRAFTER 2000 cm3 120 KW (rocznik: 2015) NR VIN WV1ZZZ2EZG6002106

W podanym pojeździe zastosowany jest tylny napęd, nie występują przeguby. W pojazdach 4x4 wymienna jest cała przednia półoś.

***Odpowiedź:***

W Zadaniu Nr 2 poz. 58 oraz 59 dotyczy pojazdu typu: VOLKSWAGEN T-4 1,9TD [rocznik 1998]NR VIN WV1ZZZ70ZXX077645.

**Pytanie Nr 3, dot. Zadania Nr 2 poz. 97**

VOLKSWAGEN T-4 1,9TD [rocznik 1998]NR VIN WV1ZZZ70ZXX077645

Drążek skrętny (przód) część wycofana z produkcji. Proszę o wykreślenie

***Odpowiedź:***

Zamawiający usuwa poz. 97 z Zadania Nr 2 i zamieszcza aktualny Załącznik 2/2 na stronie prowadzonego postępowania [**https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun**](https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

**Pytanie Nr 4, dot. Zadania Nr 6 poz. 2 i 4**

KIA PICANTO II 3D 1,0G5 MT 50,7 KW NR VIN KNABE311AFT974086 (Rok produkcji 2014)

W podanym pojeździe zastosowano tylne hamulce tarczowe.

***Odpowiedź:***

W pojeździe zastosowane są bębny i szczęki hamulcowe.

**Pytanie Nr 5, dot. Zadania Nr 6 poz. 16**

KIA PICANTO II 3D 1,0G5 MT 50,7 KW NR VIN KNABE311AFT974086 (Rok produkcji 2014)

Napinacz paska wielotorowego. W podanym pojeździe nie występuje napinacz paska. Naciąg realizowany jest przez regulację alternatorem

***Odpowiedź:***

Zamawiający usuwa poz. 16 z Zadania Nr 6 i zamieszcza aktualny Załącznik 2/6 na stronie prowadzonego postępowania [**https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun**](https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

**Pytanie Nr 6, dot. Zadania Nr 7 poz. 21**

MERCEDES SPRINTER 316 CDI 2100 cm3 120 KW (rocznik:2020 ) Nr VIN W1V9076331P222215

Przegub homokinetyczny zewnętrzny. W podanym pojeździe zastosowany jest tylny napęd, nie występują przeguby.

***Odpowiedź:***

Zamawiający usuwa poz. 21 z Zadania Nr 7 i zamieszcza aktualny Załącznik 2/7 na stronie prowadzonego postępowania [**https://platformazakupowa.pl/pn/wszz\_torun**](https://platformazakupowa.pl/pn/wszz_torun)

Wszelkie dopuszczenia, zmiany wynikające z powyższych odpowiedzi na pytania należy uwzględnić
w składanych ofertach.

Z poważaniem