**PRZEDMIAR ROBÓT**

**W RAMACH OPRACOWANEJ KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA TERENU PN. „Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej".**

zagospodarowanie terenów z podziałem na części:

Staw (zbiornik) Grodzisko wraz z otoczeniem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi** | **Jednostka miary** | **Planowany zakres** | **Cena jednostkowa netto** | | **Suma / zł netto** |
|  | Opracowanie dokumentacja projektowej | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Oczyszczenie terenu wraz z wycinką drzew, krzewów i karczowaniem pni oraz usunięciem chwastów w ramach granic opracowania. | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni wraz z wykonaniem zabezpieczenia roślin na czas budowy w ramach granic opracowania. | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Demontaż ogrodzenia wraz z fundamentami i elementów małej architektury | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Renowacja zbiornika wodnego wraz odmuleniem, oczyszczeniem i wywozem pozyskanego urobku do 5 km | m² | 5470 m² |  | |  |
|  | Odbudowa skarp zbiornika wraz z umocnieniem linii brzegowej podwójnym płotkiem faszynowym w tym wszelkie prace remontowo rozbiórkowe z dowozem ziemi urodzajnej do uzupełnienie skarp | m² | 1940 m² |  | |  |
|  | Remont i budowa budowli wodnych | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Budowa tarasu z deski kompozytowej | m² | 168 m² |  | |  |
|  | Budowa platformy widokowej z deski kompozytowej wraz z wyposażeniem siedliskami tablicami w tym opracowania graficzne i merytoryczne tablic | m² | 24 m² |  | |  |
|  | Budowa ścieżek z miału kamiennego dla ruchu pieszego oraz dla potrzeb obsługi terenu Grodziska | m² | 407,5 m² |  | |  |
|  | Budowa obrzeży z kostki granitowej dla nawierzchni z miału kamiennego | mb | 307 mb |  | |  |
|  | Budowa ścieżek z kostki granitowej dla ruchu pieszego oraz dla potrzeb obsługi terenu Grodziska | m² | 12 m² |  | |  |
|  | Budowa obrzeży z kostki granitowej dla nawierzchni z kostki granitowej | mb | 45 mb |  | |  |
|  | Budowa stanowisk parkingowych dla pojazdów do 3,5 t z kostki granitowej | m² | 94 m² |  | |  |
|  | Budowa krawężników drogowych granitowych wokół nawierzchni parkingu | mb | 46 mb |  | |  |
|  | Budowa oświetlenia parkowego w ramach zagospodarowania terenu Grodziska | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Budowa elementów małej architektury ławka typu I | szt. | 3 |  | |  |
|  | Budowa elementów małej architektury kosz na śmieci | szt. | 5 |  | |  |
|  | Budowa elementów małej architektury siedzisko typu I | szt. | 4 |  | |  |
|  | Budowa elementów małej architektury tablice z regulaminem | szt. | 1 |  | |  |
|  | Budowa elementów małej architektury krata pod drzewo zamocowana do konstrukcji trasu z deski kompozytowej | szt. | 1 |  | |  |
|  | Budowa elementów małej architektury ławka kamienne na półwyspie | szt. | 1 |  | |  |
|  | Zakładanie trawników wraz z przygotowaniem podłoża w tym trawa na skarpach | m² | 3600 m² |  | |  |
|  | Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów oraz roślin ozdobnych okrywowych w tym traw ozdobnych | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Wykonanie badań archeologicznych grodzisko stożkowate | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Dokumentacje powykonawcze | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
| **Suma netto** |  | |
| **VAT** |  | |
| **Suma brutto** |  | |

Staw (zbiornik) Bażantarnia wraz z otoczeniem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi** | **Jednostka miary** | **Planowany zakres** | **Cena jednostkowa netto** | | **Suma / zł netto** |
|  | Opracowanie dokumentacja projektowej | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Oczyszczenie terenu wraz z wycinką drzew, krzewów i karczowaniem pni oraz usunięciem chwastów wokół stawu i od strony zachodniej. | m² | 7000 m² |  | |  |
|  | Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni wraz z wykonaniem zabezpieczenia roślin na czas budowy wokół stawu i od strony zachodniej. | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Demontaż elementów małej architektury | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Remont i przebudowa budowli wodnych Bażantarnia w tym budowa kładki dla ruchu pieszego | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Budowa nasypu ziemnego w ramach powierzchni istniejącego zbiornika w tym wykonanie linii brzegowej z koszy gabionowych | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Renowacja zbiornika wodnego wraz odmuleniem, oczyszczeniem i wywozem pozyskanego urobku do 5 km | m² | 18500 m² |  | |  |
|  | Odbudowa skarp zbiornika wraz z umocnieniem linii brzegowej podwójnym płotkiem faszynowym w tym wszelkie prace remontowo rozbiórkowe z dowozem ziemi urodzajnej do uzupełnienie skarp | m² | 6175 m² |  | |  |
|  | Wykonanie umocnienia linii brzegowej podwójnym płotkiem faszynowym | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Budowa pomostu z koszy gabionowych w raz z schodami | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Budowa ścieżek z miału kamiennego dla ruchu pieszego oraz dla potrzeb obsługi terenu Grodziska | m² | 181 m² |  | |  |
|  | Budowa obrzeży z kostki granitowej dla nawierzchni z miału kamiennego | mb | 154 mb |  | |  |
|  | Budowa ścieżek z kostki granitowej dla ruchu pieszego oraz dla potrzeb obsługi terenu Grodziska | m² | 4,5 m² |  | |  |
|  | Budowa obrzeży z kostki granitowej dla nawierzchni z kostki granitowej | mb | 20 mb |  | |  |
|  | Budowa elementów małej architektury ławka typu I | szt. | 4 |  | |  |
|  | Budowa elementów małej architektury kosz na śmieci | szt. | 2 |  | |  |
|  | Budowa elementów małej architektury tablice ukos cne edukacyjne | szt. | 2 |  | |  |
|  | Budowa elementów małej architektury tablice z regulaminem | szt. | 1 |  | |  |
|  | Zakładanie trawników wraz z przygotowaniem podłoża w tym trawa na skarpach | m² | 5300 m² |  | |  |
|  | Dokumentacje powykonawcze | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
| **Suma netto** |  | |
| **VAT** |  | |
| **Suma brutto** |  | |

Remont i przebudowa (poszerzenie) drogi powiatowej ul. Parkowa wraz z otoczeniem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi** | **Jednostka miary** | **Planowany zakres** | **Cena jednostkowa netto** | | **Suma / zł netto** |
|  | Opracowanie dokumentacja projektowej | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Oczyszczenie terenu wraz z wycinką drzew, krzewów i karczowaniem pni oraz usunięciem chwastów w ramach granic opracowania. | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni wraz z wykonaniem zabezpieczenia roślin na czas budowy w ramach granic opracowania. | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Demontaż ogrodzenia wraz z fundamentami i elementów małej architektury | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Bodowa oświetlenie ulicznego dla drogi powiatowej wraz z przyłączem zasilającym | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Remont budowli mostowej wraz z remontem nawierzchni wymianą balustrad i eluentów wyposażenia mostu | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Remont nawierzchni drogi powiatowej wraz z poszerzeniem pasa jezdnego | m² | 3100 m² |  | |  |
|  | Zakładanie trawników wraz z przygotowaniem podłoża w tym trawa na skarpach | m² | 700 m² |  | |  |
|  | Wykonanie nasadzeń uzupełniających i rekompensacyjnych | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Dokumentacje powykonawcze | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
| **Suma netto** |  | |
| **VAT** |  | |
| **Suma brutto** |  | |

Przebudowa i budowa drogi Niepublicznej gminnej ul Sportowa zgodnie z zakresem opracowania wraz z otoczeniem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi** | **Jednostka miary** | **Planowany zakres** | **Cena jednostkowa netto** | | **Suma / zł netto** |
|  | Opracowanie dokumentacja projektowej | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Oczyszczenie terenu wraz z wycinką drzew, krzewów i karczowaniem pni oraz usunięciem chwastów w ramach granic opracowania. | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni wraz z wykonaniem zabezpieczenia roślin na czas budowy w ramach granic opracowania. | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Prace rozbiórkowe w tym rozbiórka nawierzchni | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Przebudowa budowa drogi nie publicznej o szerokości 3,5m | m² | 1470 m² |  | |  |
|  | Przebudowa budowa drogi nie publicznej o szerokości 5m | m² | 857 m² |  | |  |
|  | Zakładanie trawników wraz z przygotowaniem podłoża w tym trawa na skarpach | m² | 900 m² |  | |  |
|  | Zakładanie zieleni ozdobnej na wysepkach mijankach | m² | 50 m² |  | |  |
|  | Wykonanie nasadzeń uzupełniających i rekompensacyjnych | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Dokumentacje powykonawcze | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
| **Suma netto** |  | |
| **VAT** |  | |
| **Suma brutto** |  | |

Przebudowa i budowa ścieżki pieszo rowerowej wraz z parkingami i drogą dojazdową do stawu przy Bażantarni wraz z otoczeniem:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa usługi** | **Jednostka miary** | **Planowany zakres** | **Cena jednostkowa netto** | | **Suma / zł netto** |
|  | Opracowanie dokumentacja projektowej | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Koszt obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporządzenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Oczyszczenie terenu wraz z wycinką drzew, krzewów i karczowaniem pni oraz usunięciem chwastów w ramach granic opracowania. | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych istniejącej zieleni wraz z wykonaniem zabezpieczenia roślin na czas budowy w ramach granic opracowania. | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Prace rozbiórkowe w tym rozbiórka istniejącej nawierzchni | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Budowa nawierzchni ścieżki pieszo rowerowej z miału kamiennego | m² | 1950 m² |  | |  |
|  | Budowa obrzeży betonowych na ławie | mb | 1557 mb |  | |  |
|  | Budowa stanowisk parkingowych dla pojazdów do 3,5 t wraz drogą dojazdową z kostki betonowej lub kostki ażurowej wykończonej grysem frakcja 16-22 cm | m² | 607 m² |  | |  |
|  | Budowa krawężników drogowych betonowych wokół nawierzchni parkingu i drogi dojazdowej | mb | 235 mb |  | |  |
|  | Budowa elementów małej architektury słupki ograniczające wjazd | szt. | 3 |  | |  |
|  | Budowa elementów małej architektury kosz na śmieci | szt. | 1 |  | |  |
|  | Zakładanie trawników wraz z przygotowaniem podłoża w tym trawa na skarpach | m² | 1300 m² |  | |  |
|  | Wykonanie nasadzeń uzupełniających i rekompensacyjnych | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
|  | Dokumentacje powykonawcze | kpl. | 1 kpl. |  | |  |
| **Suma netto** |  | |
| **VAT** |  | |
| **Suma brutto** |  | |