**zał. nr 1 do formularza ofertowego**

 **– Opis przedmiotu zamówienia**

**Zakup i dostawa** **używanej koparko-ładowarki na potrzeby Miejskiego Zakładu Komunalnego w Giżycku**

**UWAGA!!!** Proszę wstawić „X” w odpowiedniej kratce, w zależności od stanu faktycznego.

|  |  |
| --- | --- |
| Marka/rok produkcji/moc silnika |  |
| Przebieg mth |  |

1. Szczegółowy opis pojazdu (specyfikacja techniczna)**.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametry Wymagane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę, nie gorsze niż (wypełnia Wykonawca) | Uwagi |
| TAK | NIE |
| 1. | Pojazd używany, sprawny technicznie, gotowy do pracy wraz ze sprawnymi składnikami sprzętu  |  |  |  |
| 2. | Rok produkcji nie wcześniej niż 2014 rok |  |  |  |
| 3. | Przebieg nie więcej niż 4000 mth |  |  |  |
| 4. | Moc silnika min. 74 kW |  |  |  |
| 5. | Napęd na obie osie (4x4) z możliwością wyboru jednej osi |  |  |  |
| 6. | Skrzynia biegowa mechaniczna synchronizowana typu „Power Shuttle’  |  |  |  |
| 7. | Wydajność pompy hydraulicznej min. 165 l/min |  |  |  |
| 8. | Most przedni wahliwy +- 20° |  |  |  |
| 9. | Osprzęt ładowarkowy sterowany za pomocą joysticka |  |  |  |
| 10. | Wielofunkcyjna łyżka ładowarkowa typu 4w1 z widłami do palet o pojemności min. 1 m3 |  |  |  |
| 11. | Regulowana kolumna kierownicza |  |  |  |
| 12. | Błotniki przednie  |  |  |  |
| 13. | Osprzęt koparkowy sterowany za pomocą dźwigni |  |  |  |
| 14. | Kąt obrotu wysięgnika - 180° |  |  |  |
| 15. | Ramię koparki teleskopowe |  |  |  |
| 16. | Łyżka do wykopów |  |  |  |
| 17. | Łyżka skarpowa |  |  |  |
| 18. | Szybkozłącze koparkowe mechaniczne |  |  |  |
| 19. | Kabina spełniająca normy ROPS i FOPS |  |  |  |
| 20. | Opony przednie rozmiar 20 cali  |  |  |  |
| 21. | Opony tylne rozmiar 26 cali |  |  |  |
| 22. | Oświetlenie robocze przednie i tylne |  |  |  |
| 23. | Oświetlenie ostrzegawcze |  |  |  |
| 24. | Rura wydechowa umiejscowiona wzdłuż wspornika słupka kabiny nie ograniczająca widoczności operatorowi  |  |  |  |
| 25. | Fotel operatora z pełną regulacją siedzenia i układem sterowania oraz obrotu fotela |  |  |  |
| 26. | Górna przednia szyba zapewniająca pełną widoczność łyżki ładowarki |  |  |  |
| 27. | Gaśnica |  |  |  |
| 28. | Apteczka  |  |  |  |
| 29. | Trójkąt ostrzegawczy |  |  |  |
| 30. | świadectwo homologacji |  |  |  |
| 31. | instrukcję obsługi w języku polskim |  |  |  |
| 32. | świadectwo zgodności z normami CE |  |  |  |
| 33. | książkę przeglądów serwisowych |  |  |  |
| 34 | dokumenty określające częstotliwość i zakres przeglądów gwarancyjnych |  |  |  |
| 35. | listy, rodzajów oraz ilości płynów eksploatacyjnych znajdujących się w poszczególnych układach pojazdu w formie odpowiedniego wykazu (min. olej silnikowy, olej w układzie wspomagania, olej w skrzyni biegów, olej hydrauliczny),  |  |  |  |
| 36. | dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego wymianę materiałów eksploatacyjnych |  |  |  |
| 37. | dokumentu lub oświadczenia potwierdzającego wymianę oleju oraz filtrów  |  |  |  |
| 38. | dokumentów lub oświadczenia potwierdzającego wymianę części zamiennych |  |  |  |
| 39. | Pojazd sprawny technicznie, zdatny do eksploatacji posiadający aktualne badania techniczne |  |  |  |
| 40. | Pojazd bez wyraźnych, widocznych uszkodzeń blach, dopuszcza się oznaki zwykłego użytkowania, kompletny, sprawny w dniu przekazania zamawiającemu pojazd bez wyraźnych oznak rdzy |  |  |  |

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i wyposażenia o równoważnych parametrach technicznych w stosunku do wymienionych w specyfikacji zamówienia. W takim przypadku, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej. Wykonawca może zaoferować rozwiązania o wyższych wymaganiach technicznych i wyposażeniu, ale zastosowanie każdego z takich rozwiązań wymaga zgody Zmawiającego.

**Warunki techniczne oferowanego pojazdu oraz zakres niezbędnego wyposażenia musi być zgodny z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami, a zastosowane materiały i wyposażenie muszą posiadać odpowiednie certyfikaty.**