Załącznik numer 2 do SWZ

ZP.26.1.95.2023

**Specyfikacja techniczna**

**Zadanie 6: Monitor dual (2 sztuki)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cecha** | **wymagane parametry** | **parametry oferowanego sprzętu** |
| Rodzaj urządzenia | Monitor dual | Producent: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy uzupełnić)Model: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (należy uzupełnić)Inne oznaczenia jednoznacznie identyfikujące oferowany produkt: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(należy uzupełnić) |
| Rozmiar ekranu | 2 x min. 27” | Rozmiar ekranu: \_\_\_\_\_\_\_\_”(należy uzupełnić) |
| Rozdzielczość | Min. 2560 x 1440 | Rozdzielczość: \_\_\_\_\_\_\_\_ x \_\_\_\_\_\_\_(należy uzupełnić) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 75 Hz | Częstotliwość odświeżania ekranu: \_\_\_\_\_\_\_ Hz(należy uzupełnić) |
| Typ matrycy | IPS | Tak/Nie(zaznaczyć właściwe) |
| Kontrast statyczny | 1000:1 | Tak/Nie(zaznaczyć właściwe) |
| Jasność ekranu | Min. 350 cd/m2 | Jasność ekranu: \_\_\_\_\_\_\_ cd/m2(należy uzupełnić) |
| Czas reakcji matrycy | 5 ms | Tak/Nie(zaznaczyć właściwe) |
| Wielkość plamki | 0,233 mm | Tak/Nie(zaznaczyć właściwe) |
| Kąt widzenia w pionie / w poziomie | 178 stopni / 178 stopni | Tak/Nie(zaznaczyć właściwe) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | min. 16,7 mln | Liczba wyświetlanych kolorów: \_\_\_\_\_\_\_\_mln(należy uzupełnić) |
| Złącza | DisplayPort x2, USB 3.0/3.1 x 2, HDMI 1.4 x 1, wyjście liniowe audio, USB 3.1 Typ C x1 | Tak/Nie(zaznaczyć właściwe) |
| Inne | Technologia HDR, ochrona oczu (redukcja migotania, filtr światła niebieskiego), technologia AMD® FreeSync, Dual Controller, funkcja OnScreen Control,  | Tak/Nie(zaznaczyć właściwe) |
| Parametry fizyczne | Ekran obrotowy (pivot), regulacja kąta obrotu (swivel), regulacja wysokości (height), regulacja kąta pochylenia (tilt) | Tak/Nie(zaznaczyć właściwe) |
| Rozmiar ekranu bez podstawy | min. 61,3 x 36,3 x 4,54 cm | Rozmiar ekranu bez podstawy:\_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm(należy uzupełnić) |
| Rozmiar ekranu z podstawą | min. 122,7 x 59 x 61,3 cm | Rozmiar ekranu z podstawą:\_\_\_\_ x \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm(należy uzupełnić) |

Instrukcja wypełniania specyfikacji technicznej – załącznik nr 2 do SWZ

1. Poprawnie wypełniony formularz specyfikacji technicznej w kolumnie „Parametry oferowanego produktu” (kolumna określająca oferowany asortyment), musi zawierać jego jednoznaczne określenie poprzez podanie - nazwy i wersji oprogramowania oraz innych oznaczeń jednoznacznie identyfikujących oferowany produkt, a także w przypadku, gdy Zamawiający wskazał w formularzu - jednoznaczne wskazanie parametrów technicznych przy danym parametrze, funkcjonalności. Zamawiający nie dopuszcza wskazania jedynie oznaczenia określającego „rodzinę” (grupę) produktów, co oznacza, że w przypadku gdy wskazanie producenta oraz modelu, nazwy i wersji oprogramowania nie jest wystarczające do jednoznacznej identyfikacji oferowanego produktu, Wykonawca jest zobowiązany dodatkowo inne oznaczenie umożliwiające identyfikację, w tym na przykład wskazać link do karty produktu lub załączyć taką kartę do oferty.
2. Niedopuszczalne jest wprowadzanie przez Wykonawców jakichkolwiek zmian w formularzu specyfikacji technicznej. Zmiana jest możliwa tylko w przypadku, gdy Zamawiający wprowadził zmiany w SWZ przed terminem otwarcia ofert i nie udostępnił zmienionego formularza specyfikacji technicznej. W każdym innym przypadku wprowadzenie zmian skutkować będzie odrzuceniem oferty zgodnie z przepisami ustawy. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularza specyfikacji technicznej przekazanego przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie złożenie formularza specyfikacji technicznej opracowanego przez Wykonawców pod warunkiem, że będzie on identyczny co do treści z formularzem przygotowanym przez Zamawiającego.
3. **Formularz specyfikacji technicznej należy złożyć w terminie składania ofert. Dokument nie podlega uzupełnieniu.**

**Proszę podpisać (plik) kwalifikowanym podpisem elektronicznym.**