# ZAKRES CZYNNOŚCI W RAMACH PRZEGLĄDU RESPIRATORÓW NPB 840 WYKONYWANYCH PRZEZ SERWIS

1. Sprawdzenie ogólne stanu respiratora oraz akcesoriów (m.in. obudowy, przewodów, wyświetlacza, wskaźników)
2. Sprawdzenie poprawności działania
3. Wykonanie kalibracji aparatu
4. Wykonanie testów serwisowych
5. Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego
6. Wykonanie testów EST i SST
7. Sprawdzenie parametrów wentylacji zgodnie z procedurą producenta
8. Sprawdzenie szczelności układu pacjenta
9. Wymiana czujnika tlenu
10. Wymiana akumulatora (zgodnie z zaleceniami producenta)\*
11. Wymiana zestawu serwisowego w zakresie zalecanym przez producenta w zależności od przepracowanych godzin od ostatniego przeglądu\*

\* W rozumieniu Zamawiającego punkty 10 i 11 to dodatkowa czynność konieczna do sprawdzenia w trakcie przeglądu obligatoryjnego. Wymianę akumulatorów oraz zestawów serwisowych po przepracowanych 10 000 godzin (punkty 10,11) Zamawiający będzie zlecał w miarę bieżących potrzeb w ramach kwoty ujętej w załączniku nr 2 – wzór umowy, w §3 ust. 2 (kwota przeznaczona na naprawy).