|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ****W CZARNKOWIE****ul. Kościuszki 96, 64-700 CZARNKÓW****tel. 67 352 81 70, tel./fax 67 352 81 71** | **WWW.SZPITAL.CZARNKOW.PL****mail: sekretariat@zzozczarnkow.x.pl****NIP 763-17-48-697 REGON 000308525** |

**Czarnków, dnia 26 marca 2024**

**WARTOŚĆ SZACUNKOWA**

**„Zakup, montaż i uruchomienie dwóch szlabanów
wraz z awaryjnym systemem otwierania i zamykania
w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Czarnkowie”**

\*informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia

1.1. Przedmiotem wartości szacunkowej jest zakup, montaż oraz uruchomienie dwóch szlabanów
wraz z awaryjnym systemem otwierania i zamykania w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Czarnkowie.

1.2. Parametry charakterystyczne:

- szerokość miejsc przeznaczonych na wskazane szlabany: 6 metrów (zdjęcia poglądowe wskazanych miejsc znajdują się w załączniku numer 1 do zapytania);

- dostawa szlabanu elektromechanicznego o dostosowanej w wjazdu długości 6m w ilości 2 sztuki
(1 szt wjazdowa, 1 szt wyjazdowa);

- dostawa, montaż i uruchomienie awaryjnego systemu otwierania i zamykania

- dostawa terminalu wjazdowo/wyjazdowego z czytnikiem kart zbliżeniowych (min. 500 kart);

- dostawa pilotów do szlabanów (wjazd/wyjazd) w ilości min. 10 szt;

- montaż i uruchomienie fabrycznie nowych szlabanów i terminalów;

- dostawa, montaż i uruchomienie biletomatu we wskazanym miejscu w budynku szpitala;

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego z obsługi szlabanu;

- okresowe przeglądy w okresie udzielonej gwarancji wynikające z przepisów oraz instrukcji użytkowania producenta;

- czas reakcji serwisowej max. 24 godziny od momentu zgłoszenia (Wykonawca określa w pełni czas reakcji zdarzenia serwisowego, który powinien wynosić od 4 do 24 godzin, zaoferowanie czasu reakcji serwisu\* dłuższego niż wskazany może skutkować odrzuceniem oferty)

- inne niż w/w prace, wynikłe w trakcie prowadzenia prac montażowych, związane z przedmiotem zamówienia;

- montaż w/w urządzeń nie będzie naruszał infrastruktury Szpitala.

\*poprzez czas reakcji należy rozumieć kontakt Wykonawcy z Zamawiającym w celu weryfikacji zaistniałych dysfunkcji oraz przystąpienia do jej usunięcia, przy czym jeśli zgłoszenie serwisowe po godzinie 15:00 w dniu roboczym lub o dowolnej godzinie w dniu wolnym od pracy, to czas reakcji serwisu jest liczony od godziny 08:00 następnego dnia roboczego

1.3. Wymagania dotyczące szlabanu oraz oprzyrządowania:

- długość ramienia: dostosowana do wjazdu o szerokości 6m;

- czas otwarcia: od 2 do 6s;

- przeznaczony do intensywnej eksploatacji;

- ramię szlabanu o kształcie ograniczającym skutki podmuchu wiatru z obustronnym oznakowaniem odblaskowym;

- fotokomórka zabezpieczająca – tzw. system zabezpieczenia i wykrywania przeszkód podczas ruchu

- automatyczne zamykanie szlabanu zaraz za przejeżdżającym samochodem;

- otwieranie szlabanu za pomocą kart zbliżeniowych (pracownicy szpitala)

- otwieranie szlabanu za pomocą pilotów (pracownicy szpitala)

- otwieranie szlabanu po pobraniu biletu (szlaban wjazdowy), otwieranie szlabanu po zeskanowaniu biletu (szlaban wyjazdowy) – (pacjenci)

- min. 24 miesięczna gwarancja

1.4. Przed przystąpieniem do złożenia oferty zaleca się wykonanie wizji lokalnej w miejscu prowadzenia prac. W celu dokonania niezbędnych oględzin należy kontaktować się z Działem Logistyki Szpitala pod numerem tel. 67 / 352 – 81 – 77.

W przypadku nie wzięcia udziału w wizji, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za treść złożonej oferty.

1.5. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

- materiały informacyjne zaoferowanego szlabanu, systemu do sterowania oraz biletomatu;

- wykaz wykonanych min. 3 dostaw/usług o podobnym charakterze wraz z referencjami.

**informujemy, że poniższe postępowanie ma charakter szacowania wartości zamówienia.**