Przedmiotem zamówienie jest stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla Zakładu Karnego w Krzywańcu.

Podstawowe informacje - Zakład karny w Krzywańcu położony jest w środku dużego kompleksu leśnego. Teren i budynki zlokalizowane są na powierzchni ok. 8,82 ha. Na terenie rozmieszczone jest 5 kpl. czynnych hydrantów zewnętrznych ø 80 zasilanych z ujęcia wody miasta. Ponadto wokół wygrodzonego pawilonu „znajduje się 5 szt. hydrantów zewnętrznych podziemnych ø 80. Około 100 m od zakładu na terenie hotelu SW znajduje się basen wody p.poż o pojemności 400 m3. Zleceniodawca jest w stanie udostępnić w formacie pliku VSD rysunki obiektów budowlanych. Poszczególne budynki znajdują się w oddzielnych strefach pożarowych:

**BUDYNEK ADMINISTRACYJNY** - Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 1228 m2, Kubatura: 4422 m3, Ilość kondygnacji: 2 nadziemne

**BUDYNEK NR 25** - Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 463,8 m2, Kubatura: 3060 m3, Ilość kondygnacji: 1 nadziemna z poddaszem użytkowym.

**BUDYNEK NR 26**(magazyn kwatermistrzowski z cześcią garażową) Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 680 m2, Kubatura: 3176,25 m3, Ilość kondygnacji: 1 nadziemna.

**BUDYNEK NR 27** - Budynek wolno stojący - Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 1570 m2, Kubatura: 16095 m3, Ilość kondygnacji: 1 nadziemna.

**BUDYNEK NR 28** (kotłownia, garaże, pomieszczenia kwatermistrzowskie) Budynek wolno stojący. Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 320 m2, Kubatura: 1270 m3, Ilość kondygnacji: 1 nadziemna.

**BUDYNEK NR 23** (biura, radiowęzeł, biblioteka) Budynek wolno stojący - Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 300 m2, Kubatura: 1141 m3, Ilość kondygnacji: 1 nadziemna z poddaszem użytkowym i piwnica.

**BUDYNEK NR 24** - oddział mieszkalny budynek wolno stojący - Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 320 m2, Kubatura: 1270 m3, Ilość kondygnacji: 2 nadziemne.

**BUDYNKI NR 20, 21, 22 pawilon B, C, D** (oddziały mieszkalne, budynki wolno stojące. Parametry budynku:

**Budynek nr 20** - Powierzchnia użytkowa: 998 m2, Kubatura: 2618 m3, Ilość kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna.

**Budynek nr 21**- Powierzchnia użytkowa: 418m2, Kubatura: 1561 m3, Ilość kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna.

**Budynek nr 22** -Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 998 m2, Kubatura: 2618 m3, Ilość kondygnacji: 2 nadziemne, 1 podziemna.

**BUDYNEK NR 19-** Budynek wolno stojący-Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 1242 m2, Kubatura: 9189 m3, Ilość kondygnacji: 2 nadziemne.

**BUDYNEK NR 16/17** - oddziały mieszkalny, budynek wolnostojący. Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 1528 m2, Kubatura: 5697m3, Ilość kondygnacji: 2 nadziemne.

**BUDYNEK NR 6** - oddział mieszkalny, budynek wolnostojący - Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 846 m2 , Kubatura: 3662 m3, Ilość kondygnacji: 2 nadziemne.

**BUDYNEK WARTOWNI** - Budynek wolno stojący. Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 774,57 m2, Kubatura: 3387 m3, Ilość kondygnacji: 2 nadziemne

**BUDYNEK NR 2** (oddziały mieszkalne + biura) na dachu budynku znajduje się instalacja fotowoltaiczna. Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 5036 m2, Kubatura: 14386,7 m3, Ilość kondygnacji: 2 nadziemne 1 podziemna

**POKOJE GOŚCINNE** -Parametry budynku: Powierzchnia użytkowa: 850 m2, Kubatura: 3662 m3, Ilość kondygnacji: 1 nadziemna z poddaszem użytkowym